ROHRLEITENDRUCKPRÜFUNG CHECKLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORBEREITUNG AUF DEN TEST ---
[ ] Testdatum
[ ] Testbeginn
[ ] Rohrquerschnitt (Zoll)
[ ] Rohrmaterial (Kupfer, PVC, PEX, Verzinktes Stahl, Andere)
[ ] Beschreibung des zu prüfenden Sanitärsystems
[ ] Prüfverfahren (hydrostatisch, pneumatisch)
[ ] Prüfdruck (PSI)
[ ] Isolationsdetails (Beschreiben Sie, wie das System isoliert ist)
[ ] Identifizieren Sie alle isolierten Installationen. (Toiletten, Spülen, Duschen/Wannen, Geschirrspüler, Waschmaschinen)

--- TESTAUFBAU UND VERIFIZIERUNG ---
[ ] Testabschnittslänge (Fuß/m)

[ ] Verwendete Prüfflüssigkeit (Wasser, Luft, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Geben Sie 'Sonstiges' Prüfflüssigkeit an (falls zutreffend).
[ ] Messwert (anfänglich)
[ ] Prüfdruck (psi/kPa)
[ ] Standort(e) des/der Druckanzeige(n)
[ ] Verbindungen verifiziert? (Alles, Meistens, Einige, Wenige)
[ ] Absperrventile bestätigt geschlossen? (Ja., Nein.)
[ ] Installationsdatum Bestätigung
[ ] Zeit für die Einrichtungüberprüfung

--- DRUCKANWENDUNG UND HALTEN ---
[ ] Testdruck (PSI/Bar)
[ ] Druckanwendung Startzeit
[ ] Druckerhöhungsrate (PSI/Bar/Minute)
[ ] Zeit bis zum Erreichen des Prüfdrucks
[ ] Haltezeit (Minuten)

[ ] Druckmesswert nach 5 Minuten Haltezeit (PSI/Bar)
[ ] Druckstabilität beobachtet? (Ja., Nein.)
[ ] Beobachtungen während des Druckhalteversuchs

--- ÜBERWACHUNG UND BEWERTUNG VON DRUCKABFÄLLEN ---
[ ] Anfangsdruck (PSI)
[ ] Halte den Druck (PSI)
[ ] Gesprächsdauer (Minuten)
[ ] Maximal zulässiger Druckverlust (PSI)
[ ] Zeitlicher Druck beobachtet (falls zutreffend)
[ ] Druckabfall während der Haltephase (PSI)
[ ] Druckabfallprüfung (Pass – Im zulässigen Bereich, Fehlgeschlagen – Überschreitet zulässigen Grenzwert)
[ ] Detaillierte Beobachtungen & Notizen (Undichtigkeiten, Geräusche usw.)
[ ] Foto-/Video-Dokumentation (falls zutreffend)

--- NACHBEREITUNG UND DOKUMENTATION DES TESTS ---
[ ] Beobachtungen und Anomalien nach dem Test
[ ] Maximaler beobachteter Druck während des Tests (PSI/Bar)
[ ] Druckabfallergebnis (Bestanden/Nicht bestanden)
 (Pass., Fehl.)
[ ] Beschreibung etwaiger Fehler (falls zutreffend)
[ ] Datum des Tests
[ ] Zeitlicher Test abgeschlossen
[ ] Anhang: Kalibrierzertifikat für Druckanzeige
[ ] Technikerunterschrift
[ ] Ergriffene Maßnahmen bei Nichtübereinstimmung (Reparatur & Neuprüfung
, Weitere Ermittlungen erforderlich., Andere (in Langtext angeben))

--- SICHERHEIT & GENEHMIGUNGEN ---
[ ] Erforderliche Genehmigung? (Ja., Nein.)
[ ] Erforderliche Genehmigungsdokumente
[ ] Genehmigungsnummer (falls zutreffend)
[ ] Kurze Beschreibung des Sicherheitsplans
[ ] Persönliche Schutzausrüstung erforderlich (Bitte alle zutreffenden Punkte ankreuzen) (Schutzbrille(n)
, Handschuhe, Arbeitshelm, Gehörschutz, Stahlkappenschuhe, Other: (Specify in LONG_TEXT)

Andere: (Geben Sie in LANGTEXT an))
[ ] Geben Sie ggf. weitere PSA an.
[ ] Datum der Genehmigungsantragstellung (falls zutreffend)
[ ] Beginn der Druckprüfung
[ ] Name des Sicherheitsbeobachters (falls zutreffend)
[ ] Sicherheitsbeobachter-Unterschrift (falls zutreffend)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/plumbing-pipe-pressure-testing-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)