LISTE DE VÉRIFICATION DES TESTS D'ÉTANCHÉITÉ DES TUYAUX DE PLOMBERIE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRÉPARATION À UN TEST PRÉPARATOIRE ---
[ ] Date du test
[ ] Heure de début du test
[ ] Diamètre du tuyau (pouces)

[ ] Matériau du tuyau (Cuivre, PVC, PEX, Acier galvanisé, Autre)
[ ] Description du système de plomberie en cours de test.
[ ] Méthode d'essai
 (hydrostatique, pneumatique
)
[ ] Pression testée (PSI)

[ ] Détails de l'isolation (Décrivez comment le système est isolé)

[ ] Identifier tous les dispositifs isolés. (Toilettes, Éviers, Douches/Bains, Lave-vaisselle
, Lave-linge
)

--- CONFIGURATION ET VÉRIFICATION ---
[ ] Longueur de la section d'essai (pi/m)
[ ] Fluide de test utilisé (Eau, Air, Autre (préciser)
)
[ ] Préciser le fluide de test « Autre » (si applicable).
[ ] Mesure initiale (du manomètre)

[ ] Pression testée (psi/kPa)

[ ] Emplacement(s) du manomètre
[ ] Connexions vérifiées ? (Tous, La plupart, Certains, Peu)
[ ] Vannes d'isolement confirmées comme étant fermées ?
 (Oui., Non.)
[ ] Date de vérification de l'installation
[ ] Vérification du temps de configuration

--- APPLICATION ET MAINTIEN DE LA PRESSION ---
[ ] Pression test (PSI/Bar)
[ ] Heure de début d'application de la pression
[ ] Taux d'augmentation de la pression (PSI/Bar/Minute)

[ ] Temps nécessaire pour atteindre la pression de test
[ ] Durée de pression (minutes)
[ ] Mesure de la pression après 5 minutes de maintien (PSI/Bar)

[ ] Stabilité de la pression observée ? (Oui., Non.)
[ ] Observations pendant la phase de maintien de pression

--- SURVEILLANCE ET ÉVALUATION DES PERTES DE CHARGE ---
[ ] Pression initiale (PSI)

[ ] Maintien de la pression (PSI)

[ ] Durée de maintien (Minutes)
[ ] Chute de pression maximale (PSI)

[ ] Chute de pression temporelle constatée (si applicable)
[ ] Chute de pression pendant la suspension (PSI)

[ ] Évaluation des pertes de charge (Acceptable dans les limites autorisées, Échec - Dépasse la limite admissible)
[ ] Observations et Notes Détaillées (Fuites, Bruits, etc.)
[ ] Documentation photo/vidéo (si applicable)

--- PROCÉDURES ET DOCUMENTATION POST-TEST ---
[ ] Observations et anomalies post-test
[ ] Pression maximale observée pendant le test (PSI/Bar)
[ ] Variation de pression – Résultat (Réussi/Échec)
 (Passez., Échouer)
[ ] Description des défaillances éventuelles (si applicable)

[ ] Date du test
[ ] Test de durée terminé
[ ] Joindre le certificat d'étalonnage du manomètre.
[ ] Signature du technicien

[ ] Mesures correctives prises (en cas d'échec) (Réparation et remise en service, Nécessite des investigations complémentaires., Autre (Préciser dans un champ texte long)
)

--- SÉCURITÉ ET PERMIS ---
[ ] Permis requis ? (Oui, Non.)
[ ] Documentation des autorisations (si nécessaire)
[ ] Numéro de permis (le cas échéant)
[ ] Description succincte du plan de sécurité
[ ] Équipement de protection individuelle requis (Cocher toutes les cases applicables) (Lunettes de sécurité, Gants, Casque de chantier, Protection auditive, Bottes de sécurité, Other: (Specify in LONG_TEXT)

Autre : (Préciser dans TEXTE_LONG)
)
[ ] Préciser l'EPI « Autre » (si sélectionné)
[ ] Date de la demande de permis (le cas échéant)
[ ] Heure de début des essais de pression
[ ] Nom de l'observateur de sécurité (le cas échéant)

[ ] Signature de l'observateur de sécurité (le cas échéant)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/plumbing-pipe-pressure-testing-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)