LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA TESTES DE PRESSÃO DE TUBAGENS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PREPARAÇÃO PARA O TESTE PRELIMINAR. ---
[ ] Data do teste
[ ] Hora de Início do Teste
[ ] Diâmetro do tubo (em polegadas)
[ ] Material do Tubo (Cobre, PVC, PEX, Aço galvanizado, Outros)
[ ] Descrição do sistema de canalização que está a ser testado.
[ ] Método de Teste (Hidrostático, Pneumático)
[ ] Pressão de Teste (PSI)
[ ] Detalhes do isolamento (Descreva como o sistema é isolado).
[ ] Identifique todos os equipamentos que estão desligados. (Sanitários, Pias, Chuveiros/Banhos, Máquinas de lavar loiça, Máquinas de lavar roupa)

--- CONFIGURAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS TESTES ---
[ ] Comprimento da seção de teste (pés/metros)
[ ] Fluido de Teste Utilizado (Água, Ar, Outro (especifique))
[ ] Especifique o tipo de «Outro» fluido de teste (se aplicável).
[ ] Leitura do Manômetro (Inicial)
[ ] Pressão de teste (psi/kPa)
[ ] Localização do(s) manómetro(s)
[ ] As conexões foram verificadas? (Todos, Maioria, Alguns, Poucos.)
[ ] As válvulas de isolamento estão realmente fechadas? (Sim, Não)
[ ] Data da Verificação da Configuração
[ ] Tempo de Verificação da Configuração

--- APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRESSÃO. ---
[ ] Pressão de Teste (PSI/Bar)
[ ] Hora de Início da Aplicação de Pressão
[ ] Taxa de aumento de pressão (PSI/Bar/minuto)
[ ] Tempo necessário para atingir a pressão de teste.
[ ] Duração da manutenção da pressão (em minutos)
[ ] Leitura da pressão após 5 minutos de estabilização (PSI/Bar)
[ ] Observou-se estabilidade da pressão? (Sim, Não)
[ ] Observações Durante o Teste de Pressão Constante

--- MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA PERDA DE PRESSÃO ---
[ ] Pressão Inicial de Teste (PSI)
[ ] Manter a pressão (PSI)
[ ] Duração da espera (em minutos)
[ ] Perda de pressão máxima permitida (PSI)
[ ] Verificada a redução da pressão ao longo do tempo (se aplicável).
[ ] Perda de pressão durante a manutenção (PSI)
[ ] Avaliação da Perda de Carga (Aprovado – Dentro do limite aceitável., Falha — Ultrapassa o limite permitido.)
[ ] Observações e Anotações Detalhadas (Vazamentos, Ruídos, etc.)
[ ] Documentação fotográfica/em vídeo (se aplicável)

--- PROCEDIMENTOS E DOCUMENTAÇÃO A SEREM REALIZADOS APÓS O TESTE. ---
[ ] Observações e anomalias após o teste
[ ] Pressão Máxima Observada Durante o Teste (PSI/Bar)
[ ] Resultado do Teste de Perda de Pressão (Aprovado/Reprovado) (Passar, Falhar)
[ ] Descrição de quaisquer falhas (se aplicável)
[ ] Data do teste
[ ] Teste de tempo concluído.
[ ] Anexar o certificado de calibração do manómetro.
[ ] Assinatura do Técnico
[ ] Medidas corretivas implementadas (em caso de falha) (Reparo e novo teste, É necessário realizar uma investigação mais aprofundada., Outro (especifique no campo de texto extenso))

--- SEGURANÇA E LICENÇAS ---
[ ] É necessário obter uma licença? (Sim, Não)
[ ] Documentação de permissão (se necessário)
[ ] Número da licença (se aplicável)
[ ] Breve descrição do plano de segurança.
[ ] Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatório (marque todas as opções aplicáveis) (Óculos de proteção, Luvas, Capacete de proteção, Proteção auditiva, Botas com biqueira de aço, Outros: (Especifique em TEXTO_LONGO))
[ ] Especifique o tipo de EPI (Equipamento de Proteção Individual) selecionado na categoria «Outros».
[ ] Data do pedido de licença (se aplicável)
[ ] Hora de início do teste de pressão.
[ ] Nome do responsável pela segurança (se aplicável)
[ ] Assinatura do responsável pela segurança (se aplicável)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/plumbing-pipe-pressure-testing-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)