ПРОВЕРКА ЗА ПОСТРЕШКИ ЯКОБВАНЕ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРОЕКТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ---
[ ] Изчислете силата на предна напрегнатост (kips)
[ ] Проектиране на напрежение от постнапрегнато запотегляне (psi)
[ ] Обобщение на предположенията за дизайна
[ ] Конструктивни изчисления
[ ] Използван дизайн код (ACI 318, Други (Уточнете в LONG_TEXT))
[ ] Дата на приключване на прегледа на дизайна
[ ] Забележки от преглед на дизайна (ако има такива)
[ ] Дизайнът е одобрен? (Да, Не)
[ ] Име на одобрител (ако е одобрено)

--- ИНСПЕКЦИЯ И БОРАВЕНЕ С МАТЕРИАЛИ ---
[ ] Тендони Номер(и) на партида
[ ] Преглед на Сертификата на Производителя - Обобщение на Изваденията
[ ] Брой получени сухожилия
[ ] Получен брой анкерни плочи
[ ] Визуална инспекция на сухожилията (Изберете всички приложими) (Ржавене, Увреждане, Корoзия, Чист, Други)
[ ] Тип материал за фуги, получен (Циментови, Не свиващ се, Полимерно модифициран, Други)
[ ] Качване на снимки на получените материали (ако има проблеми)
[ ] Забележки/Коментари относно състоянието на материала.

--- ПОКРИВАЩИ И ОФОРМЯЩИ МАТЕРИАЛИ ---
[ ] Дебелина на обвивката (инчове)
[ ] Максимално отклонение на оформящата опашка (инчове)
[ ] Тип материал за обвивка (Фанерно дъбово дърво (или просто фанера), OSB, Композит, Други (уточнете))
[ ] Опишете системата за опаковка и поддържането ѝ
[ ] Състояние на опалуването (Добър, Справедлив, Беден)
[ ] Наблюдават ли се дефекти в покрития и оформянето? (Пресмития, Борълени отвори, Разхлабени елементи, Изкривяване, Нищо)
[ ] Ако се наблюдават дефекти, опишете подробно
[ ] Дата на инспекция на опалуването
[ ] Подпис на инспектора

--- ПОЗИЦИОНИРАНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА СУХОЖИЛИЯТА ---
[ ] Общ брой потвърдени сухожилия?
[ ] Правилно ориентирани сухожилия? (Да, Не, Н/А)
[ ] Диаметър на сухожилието потвърден (инчове)?
[ ] Позицията на сухожилието е потвърдена ли?
[ ] Етап 1 Натоварена сила (kips)?
[ ] Етап 1 Измерено разширение (инчи)?
[ ] Етап 2 Напрегнато усилие (kips)?
[ ] Етап 2 Измерено разширение (инчи)?
[ ] Акцент върху Крайният срок
[ ] Акцентиращи бележки и наблюдения

--- ЯКОРНА ПЛОЧА И ПРОВЕРКА НА ЯКОРНИ ---
[ ] Идентификационен номер на анкерна плоча
[ ] Състояние на монтажната плоча (визуална оценка) (Добре, Справедлив, Беден)
[ ] Квръг на якоб болта (kN·m)
[ ] Състояние на анкерен болт (Коректен, Повредено, Липсващ)
[ ] Описание на проблеми с анкерни болтове
[ ] Изравняване на опорна плоча (мм)
[ ] Фотография на анкерна плоча и анкериране
[ ] Корозия на закрепваща плоча (Нищо, Малък, Умерено, Сериозен)
[ ] Подробности относно открита ръжда.

--- ИНЖЕКТИРАНЕ ---
[ ] Съотношение на вода към цимент за фугираща смес
[ ] Усадка на фугурната лента (ако е приложимо)
[ ] Вид фугинг (Несвикващ циментови грунтов материал, Епоксидна фугина, Полиуретаново фугиращо вещество, Други (Посочете))
[ ] Детайли от Журнал за Миксоване на Гмазка (Номер на партидата, Дата, Време и др.)
[ ] Резултати от тест за въздушни кухини във фугите (Изберете всички приложими) (Преминаване, Неуспех, Не е изпълнено)
[ ] Дата на започване на инжектиране
[ ] Време за начало на инжектиране
[ ] Описание на проведената процедура по инжектиране
[ ] Резултати от изпитване на фуги (напр. компресионна якост)
[ ] Статус на завършване на инжектирането (Пълно, В процес на изработка, Не е започнато)

--- ПРОВЕРКА И ТЕСТВАНЕ СЛЕД ИНЖЕКТИРАНЕ (ПОСТ-ГРАУТИНГ) ---
[ ] Дата на инспекция след инжектиране
[ ] Начално време на инспекция след инжектиране на циментен раствор
[ ] Околната температура (°C)
[ ] Температура на фугновата заподаг (°C) - Начална
[ ] Температура на фугнованията (°C) - Крайна
[ ] Налягане на фугновата незаплитане по време на нанасяне (psi) (В рамките на Спецификацията, Извън спецификация - Документиран)
[ ] Находки от визуална инспекция (Изберете всичко приложимо) (Не са забелязани въздушни кухини, Наблюдавани въздушни празнотоки - Документирани, Объркване на фугурни места, Забелязани изтичане, Без повърхностни дефекти, Обнаружени повърхностни дефекти - Документирани)
[ ] Подробни наблюдения и коментари (Всяко отклонение, корекция или загриженост)
[ ] Фотографии от после-инжектирационни дейности
[ ] Обща оценка (Приемлив, Неприемливо - Изисква коригиращи действия)

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ВОДЕНЕ НА ЗАПИСИ ---
[ ] Изчислителни данни и чертежи
[ ] Протокол от коментари и решения при преглед на дизайна
[ ] Дата на стресиране на операциите
[ ] Максимално напрежение в сухожието достигнато (psi)
[ ] Описание на всички отклонения от одобрените процедури
[ ] Персонал за контрол на качеството при стресиране (Проектиране инженер, Началник по напрегнато сцепление, Третичен инспектор, Други (Посочете))
[ ] Подробности за всяка операция по пренатоварване
[ ] Резултати от изпитване на фугина (Слъмп, съдържание на въздух и др.)
[ ] Подпис на надзорник по постнатягане

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/post-tensioning-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)