NACHSPANN-CHECKLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORSPANNUNGSPLANUNG UND -AUSLEGUNG ---
[ ] Nachspannkraft (kN)
[ ] Konzipiertes Nachspannung-Druck (psi)
[ ] Zusammenfassung der Designannahmen
[ ] Konstruktionsberechnungen
[ ] Verwendeter Designcode (ACI 318, Andere (in LANGTEXT angeben))
[ ] Abschlussdatum Design Review
[ ] Notizen aus der Designprüfung (falls vorhanden)
[ ] Design freigegeben? (Ja., Nein.)
[ ] Genehmigende/r Name (falls genehmigt)

--- MATERIALPRÜFUNG UND -HANDHABUNG ---
[ ] Sehnen, Chargennummer(n)
[ ] Herstellerzeugnis-Überprüfung – Zusammenfassung der Ergebnisse
[ ] Anzahl der erhaltenen Sehnen
[ ] Anzahl der erhaltenen Ankerplatten
[ ] Visuelle Inspektion der Sehnen (Alle zutreffenden Optionen auswählen) (Rost, Schaden, Korrosion, sauber, Andere)
[ ] Empfangenes Fugenmaterial (Zementartig, Schrumpffrei, polymerverstärkt, Andere)
[ ] Laden Sie Fotos der erhaltenen Materialien hoch (falls Probleme festgestellt wurden).
[ ] Hinweise/Kommentare zum Materialzustand.

--- UMHÜLLUNG & SCHALUNG ---
[ ] Verkleidung Dicke (Zoll)
[ ] Verbiegungsgrenze der Schalung (Zoll)
[ ] Umhüllmaterialtyp (Sperrholz, OSB, Verbundwerkstoff, Sonstiges (bitte angeben))
[ ] Beschreiben Sie das Schalungssystem und die Stützen.
[ ] Richtungszustand der Schalung (Gut, gerecht, arm)
[ ] Fehlstellen in der Schalung und Verkleidung festgestellt? (Risse, Bohrlöcher, Lockere Befestigungselemente, Verzerrung, Keine.)
[ ] Falls Mängel festgestellt werden, detailliert beschreiben.
[ ] Termin der Schalungsprüfung
[ ] Inspektorenunterschrift

--- SEHNENANORDNUNG UND –BEANSPRUCHUNG ---
[ ] Gesamtzahl der Sehnen verifiziert?
[ ] Sehnenorientierung korrekt? (Ja., Nein., NA)
[ ] Sehnen-Durchmesser verifiziert (Zoll)?
[ ] Sehnenlagerungsort verifiziert?
[ ] Phase 1 Beanspruchung (Kip)?
[ ] Phase 1 Ausdehnung (Zoll)?
[ ] Phase 2 Beanspruchung (Kip)?
[ ] Phase 2 Ausdehnung (Zoll)?
[ ] Eindrucksvolle Betonung des Fertigstellungstermins
[ ] Hervorhebungen und Anmerkungen

--- ANKERPLATTE- UND VERANKERUNGSPRÜFUNG ---
[ ] Ankerplatten-Identifikationsnummer
[ ] Ankerplattenzustand (visuell) (Gut, gerecht, arm)
[ ] Ankerbolzen-Drehmoment (kN·m)
[ ] Zustand der Verankerung (Korrekt, beschädigt, Fehlt)
[ ] Beschreibung von Problemen mit Gewindestangen.
[ ] Ankerplattenausrichtung (mm)
[ ] Fotografie von Ankerplatte und Verankerung
[ ] Korrosion an Ankerscheibe (Keine., Gering, mäßig, schwerwiegend)
[ ] Details zu festgestellter Korrosion.

--- FUGENFÜLLERARBEITEN ---
[ ] Fugenmörtel-Wasser/Zement-Verhältnis
[ ] Fugenschlumpf (falls zutreffend)
[ ] Fugenmaterial (Nicht schrumpfender zementärer Füllmörtel, Epoxidharzmörtel, Polyurethan-Fugenmörtel, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Fugenmörtel-Chargenprotokoll – Details (Chargennummer, Datum, Zeit usw.)
[ ] Fülllufthohlentest-Ergebnisse (Mehrfachauswahl)
 (Pass, Fehlschlag, Nicht durchgeführt)
[ ] Fugenstartdatum
[ ] Füllzeitbeginn
[ ] Beschreibung des durchgeführten Fugenverfahrens
[ ] Fugenprüfungsergebnisse (z. B. Druckfestigkeit)

[ ] Füllstand der Fugeninjektion (Vollständig, In Bearbeitung, Noch nicht begonnen)

--- NACHVERFUGUNGSPRÜFUNG UND -PRÜFUNG ---
[ ] Datum der Nachinjektionsprüfung
[ ] Beginn der Nachinjektionsprüfung
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Fugenkerntemperatur (°C) – Anfangswert
[ ] Fugenklebertemperatur (°C) - Endwert
[ ] Fugenmörtel-Druck während der Einbringung (psi) (Innerhalb der Spezifikation, Außerhalb der Spezifikation – dokumentiert)
[ ] Visuelle Befunde (alle zutreffenden auswählen)
 (Keine Luftblasen festgestellt., Luftinschlüsse beobachtet – dokumentiert, Fugenabscheidung beobachtet, Undichtigkeiten festgestellt., Keine Oberflächenfehler, Befunde zu Oberflächenfehlern – dokumentiert)
[ ] Detaillierte Beobachtungen und Anmerkungen (Abweichungen, Korrekturen oder Bedenken)
[ ] Fotografien von Nachinjektionsarbeiten
[ ] Gesamteinschätzung (akzeptabel, Unannehmbar – Benötigt eine Nacharbeitung)

--- DOKUMENTATION UND AUFZEICHNUNGEN ---
[ ] Konstruktionsberechnungen und Zeichnungen
[ ] Protokoll der Design-Review-Kommentare und Lösungen
[ ] Datum der Spannungsoperation
[ ] Maximale Sehnenspannung (psi)
[ ] Abweichungen von genehmigten Verfahren
[ ] Qualitätssicherungspersonal während des Belastungsprozesses anwesend (Projektingenieur
, Vormann für Spannbetonarbeiten, Sachverständiger Dritter, Andere (Bitte angeben))
[ ] Details zu eventuellen Umlagerungen
[ ] Fugenmörtel Prüfergebnisse (Fließfähigkeit, Luftgehalt, etc.)

[ ] Vorschriftenerkennungs-Unterschrift für Spannverfahren

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/post-tensioning-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)