LISTA KONTROLNA PO NACIĄGU

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PROJEKTOWANIE I PLANOWANIE WSTĘPNEGO NAPINANIA ---
[ ] Projektowane naprężenie po naciągu (kips)
[ ] Projektowanie naprężeń podciągania (psi)
[ ] Podsumowanie Założeń Projektowych
[ ] Obliczenia konstrukcyjne
[ ] Użyty kod projektowy (ACI 318, Inne (Określ w LONG_TEXT))
[ ] Data zakończenia przeglądu projektu
[ ] Uwagi z przeglądu projektowego (jeśli dotyczy)
[ ] Projekt zatwierdzony? (Tak, Nie)
[ ] Nazwa osoby zatwierdzającej (w przypadku zatwierdzenia)

--- KONTROLA I OBCHODZENIE SIĘ Z MATERIAŁAMI ---
[ ] Łatki Numer (y) wsadu
[ ] Przegląd Certyfikatu Producenta - Podsumowanie Ustaleń
[ ] Liczba otrzymanych ścięgien
[ ] Liczba otrzymanych blaszek kotwiących
[ ] Wizualna inspekcja ścięgien (Zaznaczyć wszystkie odpowiednie) (Rdza, Uszkodzenie, Korozja, Czysty, Inne)
[ ] Rodzaj zaprawy otrzymanej (Cementowy, Bez kurczenia się, Modyfikowany polimerowo, Inne)
[ ] Załaduj zdjęcia otrzymanych materiałów (w przypadku wykrycia problemów)
[ ] Uwagi/Komentarze dotyczące stanu materiału.

--- OPLASKOWANIE I DESKOWANIE ---
[ ] Grubość osłonki (calowie)
[ ] Limit ugięcia szalunku (cale)
[ ] Rodzaj materiału osłonowego (Sklejka, PŁAŚĆ OSB, Kompozyt, Inne (określ))
[ ] Opisać system szalunku i podparcia
[ ] Stan szalunku (Dobry, Sprawiedliwy, Nędzny)
[ ] Stwierdzono wady wyściółki i szalunku? (Pęknięcia, Otwory wiertnicze, Luźne elementy mocujące, Zakrzywienie, Żaden)
[ ] W przypadku zauważenia wad, opisać szczegółowo
[ ] Data inspekcji szalunku
[ ] Podpis Inspektora

--- UMIEJSCOWIENIE I NAPRĘŻANIE ŚCIĘGIEN ---
[ ] Tendony Całkowita liczba zweryfikowana?
[ ] Napięciowskazanie ścięgnistek Poprawne? (Tak, Nie, NA)
[ ] Wywiercono średnicę ścięgna (cale)?
[ ] Potwierdzenie miejsca wszczepienia ścięgna?
[ ] Etap 1 Naprężona siła (kips)?
[ ] Etap 1 Pomiarowy Rozciągnięcie (cale)?
[ ] Poziom 2 naprężona siła (kips)?
[ ] Etap 2 Mierzony Rozciągnięcie (cale)?
[ ] Podkreślenie terminu ukończenia
[ ] Uwagi i obserwacje dotyczące stresu

--- PŁYTA KOTWIĄCA I INSPEKCJA KOTEWIENIA ---
[ ] Numer identyfikacyjny blachy kotwiącej
[ ] Stan płyty kotwiącej (wizualna inspekcja) (Dobry, Sprawiedliwy, Słaby)
[ ] Moment dokręcenia śruby kotwiącej (kN·m)
[ ] Stan kołka kotwiącego (Poprawne, Uszkodzony, Brakujące)
[ ] Opis problemów z kotwami ankerowymi
[ ] Poziomowanie płyty kotwiącej (mm)
[ ] Zdjęcie płyty kotwiącej i kotwienia
[ ] Korozja na płytce kotwiącej (Żadne, Nieistotny, Umiarkowany, Ciężki)
[ ] Szczegóły dotyczące wykrytej korozji.

--- WYLEWKA / INIEKCJA ZAPRAWY ---
[ ] Stosunek wody do cementu dla zaprawy fugującej
[ ] Ugniecenie zaprawy (jeśli dotyczy)
[ ] Typ zaprawy (Niekurczący zaprawa cementowa, Zaprawa epoksydowa, Zaprawa poliuretanowa, Inne (Określ))
[ ] Szczegóły rejestru partii zaprawy (Numer partii, data, czas itp.)
[ ] Wyniki testu pustek powietrznych zaprawy (Zaznacz wszystko, co dotyczy) (Przepustka, Niepowodzenie, Nie wykonano)
[ ] Data rozpoczęcia zastrzykowania zaprawy
[ ] Czas rozpoczęcia zaprawy
[ ] Opis zastosowanej procedury injektowania
[ ] Wyniki testów spoiny (np. wytrzymałość na ściskanie)
[ ] Status ukończenia zaprawy (Ukończony, W toku prac, Nie rozpoczęto)

--- INSPEKCJA I TESTOWANIE PO ZAPRAWOWANIU ---
[ ] Data inspekcji po wstrzyknięciu zapraw maskujących
[ ] Godzina rozpoczęcia inspekcji po iniekcji zaprawy
[ ] Temperatura otoczenia (°C)
[ ] Temperatura zaprawy (°C) - Początkowa
[ ] Temperatura zaprawy (°C) - Końcowa
[ ] Ciśnienie zaprawy podczas układania (psi) (W ramach Specyfikacji, Poza Specyfikacją - Udokumentowane)
[ ] Wyniki wizualnej inspekcji (Zaznaczyć wszystkie odpowiednie) (Brak wykrytych pustek powietrznych, Zaobserwowano puste przestrzenie powietrzne - Udokumentowano, Obserwowane segregowanie zaprawy, Stwierdzono wyciek, Brak defektów powierzchni, Obserwowano defekty powierzchni - Udokumentowano)
[ ] Szczegółowe uwagi i komentarze (Wszelkie nieprawidłowości, poprawki lub zastrzeżenia)
[ ] Zdjęcia prac po iniekcjach zaprawy
[ ] Ocena ogólna (Akceptowalne, Nieakceptowalne - Wymaga działań naprawczych)

--- DOKUMENTACJA I PROWADZENIE DOKUMENTACJI ---
[ ] Obliczenia konstrukcyjne i rysunki
[ ] Zapis uwag i ustaleń podczas przeglądu projektu
[ ] Data przeprowadzenia operacji obciążającej
[ ] Maksymalne naprężenie ścięgna osiągnięte (psi)
[ ] Opis wszelkich odstępstw od zatwierdzonych procedur
[ ] Personel kontroli jakości obecny podczas stresowania (Inżynier Projektowy, Brygadzista podciągania ciśniami, Inspektor zewnętrzny, Inne (Określij))
[ ] Szczegóły jakichkolwiek operacji ponownego napinania
[ ] Wyniki badań zaprawy (próba ugniecieniowa, zawartość powietrza itp.)
[ ] Osoba nadzorująca naprężanie poekspresowe Podpis

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/post-tensioning-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)