SZABLON LISTY KONTROLNEJ KONSERWACJI URZĄDZEŃ W GOSPODARSTWIE DROBIOWYM

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- CODZIENNE PRZEGLĄDY (PRZED ZMIANĄ)
 ---
[ ] Godzina rozpoczęcia inspekcji
[ ] Temperatura w domu (°F)

[ ] Wilgotność (%)

[ ] Funkcjonalność podajnika (Praca, Powolny, Nie działa.
)
[ ] Funkcjonalność nawadniania (Praca, Powolny, Nie działa.)
[ ] Objawy Zaburzeń (Zaznacz wszystkie odnoszące się do Ciebie) (Letarg, Kaszel, kichanie, Podrażnione pióra, Brak.)
[ ] Uwagi/Obserwacje

--- COTYGODNIOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY ---
[ ] Napięcie silnika podającego (V)

[ ] Poziom wody w zbiorniku (galony)
[ ] Działanie wentylatora chłodzenia (normalne/nieprawidłowe)
 (Normalny, Nieprawidłowy)
[ ] Sprawdź szczelność (wody/paszy). (Wyciek wody, Wyciek paszy, Brak wycieków.
)
[ ] Data ostatniej smarowania
[ ] Data ostatniej inspekcji

--- PRZEGLĄD MIESIĘCZNY ---
[ ] Prędkość obrotowa wentylatora
[ ] Napięcie paska (w funtach)
[ ] Uwagi dotyczące nietypowych dźwięków lub wibracji
[ ] Wydajność układu chłodzenia (Doskonale., Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Data ostatniej wymiany filtra
[ ] Poziom wody w zbiorniku (galony)
[ ] Obszary wymagające sprzątania (Żywnościomaty, Pojniki, Podłogi, Wentylacja)
[ ] Podpis technika

--- SEZONOWE PRZEGLĄDY (WIOSNA/JESIEŃ)
 ---
[ ] Data ostatniej kontroli wiosennej/jesiennej
[ ] Regulacja prędkości wentylatora (wiosna/jesień)

[ ] Wynik przeglądu grzejnika (jesień) (Przejdź., Do naprawy, Zastąp)
[ ] Zakończone prace konserwacyjne wiosenne/jesienne. (Czyszczenie rynien, Sprawdź dach.
, Sprawdź system nawadniania., Smarować ruchome części.)
[ ] Uwagi dotyczące dostosowań wiosennych/jesiennych
[ ] Dokumentacja fotograficzna (opcjonalna)

--- COROCZNY PRZEGLĄD TECHNICZNY ---
[ ] Szczegółowy opis wykonanych prac
[ ] Zapisano godziny pracy.
[ ] Data zakończenia przeglądu.
[ ] Zdjęcia przeglądu/napraw
[ ] Wymienione części - silniki wentylatorów
[ ] Wymienione części – Grzałki
[ ] Ocena stanu (po remoncie)
 (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Podpis technika

--- KONSERWACJA SYSTEMU WODNEGO ---
[ ] Poziom zbiornika (cale)

[ ] Ciśnienie wody (PSI)

[ ] Temperatura wody (°F)
[ ] Jakość wody (wizualna kontrola) (Czysty, Lekko zachmurzone, Pochmurno, Mętny)
[ ] Uwagi dotyczące jakości/wyglądu wody
[ ] Data ostatniej wymiany filtra
[ ] Wskaźnik Filtracji Mikronów
[ ] Stan pracy pompy wodnej (Operacyjny, Głośny, Niesprawny)

--- KONSERWACJA SYSTEMU WENTYLACJI ---
[ ] Prędkość obrotowa wentylatora
[ ] Temperatura powietrza zasysanego (°C)
[ ] Temperatura spalin (°C)
[ ] Stan paska napędowego (Dobrze., Sprawiedliwy, Wymaga wymiany.
)
[ ] Stan filtra powietrza (Czysty, Lekko brudny, Wymaga czyszczenia/wymiany)
[ ] Data ostatniej wymiany filtra powietrza
[ ] Czas przeglądu
[ ] Uwagi/Obserwacje

--- KONSERWACJA SYSTEMU ŻYWIENIA ---
[ ] Prędkość obrotowa silnika wiertniczego
[ ] Pobór prądu silnika zasilającego
[ ] Stan łańcucha podawczego (Doskonały, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Data ostatniego czyszczenia pasa
[ ] Poziom napełnienia (cale)

[ ] Uwagi/Obserwacje
[ ] Czy wykonano smarowanie? (Tak, Nie.)

--- KONSERWACJA SPRZĘTU DO OBSŁUGI JAJ ---
[ ] Prędkość taśmy (stopy na minutę)
[ ] Liczba jaj (na godzinę)
[ ] Stan paska (Doskonale, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Uwagi dotyczące problemów z jakością jaj (np. pęknięcia, zabrudzenia)
[ ] Data ostatniego sprzątania
[ ] Data ostatniej kontroli
[ ] Sprawdzone komponenty (zaznacz wszystkie zastosowane) (Taśma Transporterowa do Jajek, System ocen, Maszyna do oględzin jaj, Maszyna do pakowania, Automatyczny Wypełniacz Tacek)

--- KONSERWACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA ---
[ ] Data ostatniej wymiany żarówki
[ ] Liczba przepalonych żarówek.
[ ] Typ żarówki (LED, żarowy, Fluorescencyjny)
[ ] Odczyt napięcia (V)

[ ] Czas odczytu napięcia
[ ] Uwagi dotyczące wydajności oświetlenia
[ ] Stan urządzenia (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/poultry-farm-equipment-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)