FAHRZEUGPRÜFUNG VOR REISEANTRITT (FAHRER-CHECKLISTE)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- AUSSENUNTERSUCHUNG ---
[ ] Gesamtzustand des Fahrzeugs – Hinweise
[ ] Windschutzscheiben-Zustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Baufällig – Reparatur erforderlich)
[ ] Blechschäden? (Kein, Leichte Kratzer/Dellen, Erhebliche Beschädigung – Reparatur erforderlich)
[ ] Scheibenwaschflüssigkeitsstand (Zoll)
[ ] Spiegelzustand (Klar, Rissig/Beschädigt, verhindert)
[ ] Gibt es sichtbare Undichtigkeiten (Öl, Kühlmittel usw.)?

--- REIFEN & FELGEN
 ---
[ ] Reifendruck (vorne) (PSI)

[ ] Reifenluftdruck (Hinterrad) (PSI)
[ ] Zustand der Vorderreifen (Gut, gerecht, Schlecht – Ersetzt Empfohlen)
[ ] Zustand des Hinterreifens (Gut, gerecht, Schlecht – Empfohlen ersetzen)
[ ] Reifenprofiltiefe (vorne - Zoll)
[ ] Reifenprofiltiefe (hinten - Zoll)
[ ] Radzustand (Gut, Beschädigt – Prüfen/Reparieren)
[ ] Hinweise zum Zustand von Reifen/Rädern

--- LICHT & REFLEKTOREN ---
[ ] Scheinwerfer – funktionieren? (Ja., Nein, Nicht zutreffend.
)
[ ] Bremslichter – Funktionieren sie? (Ja., Nein., Nicht zutreffend.
)
[ ] Blinker (links & rechts) – Funktionsfähig? (Ja, Nein., Nicht zutreffend.)
[ ] Blinklicht – funktioniert? (Ja., Nein., Nicht zutreffend.
)
[ ] Rückstrahler – Sauber und gut sichtbar? (Ja., Nein., Nicht zutreffend.)
[ ] Anmerkungen zu Lichtern/Reflektoren (falls Probleme auftreten)

--- FÜLLSTÄNDE ---
[ ] Ölstand (in Quart/Liter)
[ ] Kühlmittelstand (in Gallonen/Liter)
[ ] Bremsflüssigkeitsstand (in Quart/Liter)
[ ] Servolenkungsmittelstand (in Liter/Quart)
[ ] Scheibenwaschflüssigkeitsstand (in Gallonen/Liter)
[ ] Kühlmittelzustand (Aussehen)
 (Klar, bewölkt, Rostig, Milchig)
[ ] Wurden Flüssigkeitsverluste festgestellt? (Beschreiben)

--- BREMSEN & FAHRWERK ---
[ ] Bremsgefühl (Normal, schwämmig, Hart, Niedrig, Hoch)
[ ] Bremsengeräusche während des Tests (Kein, Quietschend, Mahlen, Klicken, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Luftdruck (PSI) – *Falls zutreffend*
[ ] Anmerkungen zum Ausfallbedingungen
[ ] Bremsleitung/Bremsleitungsschlauch Zustand (Gut, Gerissen, Undicht, abgenutzt, Beschädigt)

--- SICHERHEITSAUSRÜSTUNG ---
[ ] Sicherheitsgurte – Zustand (Gut, Beschädigt/Fehlend, Reparatur erforderlich)
[ ] Feuerlöscher – vorhanden? (Ja., Nein)
[ ] Feuerlöscher – Prüfdatum (MM/TT/JJJJ)
[ ] Reflektierende Dreiecke / Warngeräte – Vorhanden? (Ja., Nein.)
[ ] Erste-Hilfe-Kasten – Prüfdatum (MM/TT/JJJJ)
[ ] Notfallkontaktinformationen – aktuell und hinterlegt? (Ja., Nein., Unbekannt)
[ ] Hinweise zur Sicherheitseinrichtung

--- FAHRERKABINE & BEDIENELEMENTE ---
[ ] Sitzverstellung überprüft? (Ja., Nein.)
[ ] Spiegelausrichtung verifiziert? (Ja., Nein.)
[ ] Hufton? (Ja, Nein.)
[ ] Funktion der Scheibenwischer? (Ja, Nein.)
[ ] Kilometerstand
[ ] Gibt es ungewöhnliche Geräusche?

--- LADUNGSSICHERUNG (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Verwendete Verankerungsmethoden: (Träger, Ketten, Kapellen, Sicherung und Stabilisierung, Plane, Andere (siehe unten))
[ ] Wenn eine andere Befestigungsmethode verwendet wurde, bitte beschreiben:
[ ] Anzahl der verwendeten Gurte/Ketten/Bänder:
[ ] Frachtgewicht (lbs/kg):
[ ] Betriebslastgrenze (WLL) von Verzurrvorrichtungen (lbs/kg):
[ ] Frachtverteilung: (gleichmäßig verteilt, Leicht uneben, Uneben (Anpassen))
[ ] Anmerkungen/Feststellungen zur Ladungssicherung:

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/pre-trip-vehicle-inspection-driver-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)