KONTROLA POJAZDU PRZED WYJAZDEM (LISTA KONTROLNA KIEROWCY)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPEKCJA ZEWNĘTRZNA ---
[ ] Uwagi dotyczące ogólnego stanu pojazdu
[ ] Stan szyby przedniej (Doskonale., Dobrze., Sprawiedliwy, Zły - Wymaga naprawy)
[ ] Uszkodzenia karoserii? (Brak., Drobne rysy/wgniecenia, Poważne uszkodzenia – wymagają naprawy.)
[ ] Poziom płynu do spryskiwaczy (cale)

[ ] Stan lustrzany (Czysty, Pęknięty/Uszkodzony, Zablokowany)
[ ] Czy zaobserwowano jakieś wycieki (oleju, płynu chłodniczego, itp.)?

--- OPONY I FELGI ---
[ ] Ciśnienie w oponach (PSI)

[ ] Ciśnienie w oponie tylnej (PSI)

[ ] Stan opon przednich (Dobrze., Sprawiedliwy, Słaby - Zastąp Zalecany)
[ ] Stan tylnej opony (Dobrze.
, Sprawiedliwy, Słaby - Zastąp Zalecany)
[ ] Głębokość bieżnika opon (przód - cale)

[ ] Głębokość bieżnika opon (tylnych - w calach)

[ ] Stan opon (Dobrze., Uszkodzone - Sprawdzić/Naprawić
)
[ ] Uwagi dotyczące stanu opon/koł.

--- ŚWIATŁA I REFLEKTORY ---
[ ] Światła - sprawne? (Tak, Nie., Nie dotyczy.
)
[ ] Światła stopu – sprawne? (Tak, Nie., Nie dotyczy.)
[ ] Wskaźniki kierunkowskazów (lewy i prawy) – sprawne? (Tak.
, Nie., Nie dotyczy.)
[ ] Oświetlenie awaryjne – sprawne? (Tak, Nie, Nie dotyczy.
)
[ ] Reflektory (tył) – czyste i widoczne? (Tak., Nie., Nie dotyczy.
)
[ ] Uwagi dotyczące świateł/odblasków (w przypadku problemów)

--- POZIOMY PŁYNÓW ---
[ ] Poziom oleju silnikowego (w kwartach/litrach)

[ ] Poziom płynu chłodniczego (w galonach/litrach)
[ ] Poziom płynu hamulcowego (w kwartach/litrach)
[ ] Poziom płynu do wspomagania układu kierowniczego (w kwartach/litrach)
[ ] Poziom płynu do spryskiwaczy (w galonach/litrach)
[ ] Stan płynu chłodniczego (wygląd) (Czysty, Pochmurny, Rdza., Mleczny)
[ ] Czy zaobserwowano jakieś wycieki płynu? (Opisz)

--- HAMULCE I ZAWIESZENIE ---
[ ] Odczucie pedału hamulca (Normalny, Gąbczasty, Twardy, Niski, Wysoki)
[ ] Hałas hamulców podczas testu (Żaden., Pisk, Mielenie, Kliknięcie, Inne (określ))
[ ] Ciśnienie (PSI) – *jeśli dotyczy*
[ ] Uwagi dotyczące zawieszenia
[ ] Stan przewodów/szlaków hamulcowych (Dobrze.
, Pęknięty, Nieszczelność, Zużyty, Uszkodzony)

--- SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA ---
[ ] Pasowanie pasów bezpieczeństwa – stan.
 (Dobrze., Uszkodzone/Brakuje, Do naprawy)
[ ] Gaśnica - obecna? (Tak, Nie.)
[ ] Gaśnica – Data przeglądu (MM/DD/RRRR)

[ ] Trójkąty ostrzegawcze / urządzenia ostrzegawcze – są obecne? (Tak, Nie.)
[ ] Apteczka pierwszej pomocy - Data kontroli (MM/DD/RRRR)

[ ] Informacje o osobie do kontaktu w nagłych wypadkach – aktualne i poprawne?
 (Tak., Nie., Nieznany
)
[ ] Uwagi dotyczące sprzętu ochronnego

--- KABINA I STEROWANIE ---
[ ] Czy pozycja fotela została potwierdzona? (Tak.
, Nie.)
[ ] Czy korekcja ustawień lustra została potwierdzona? (Tak, Nie)
[ ] Funkcjonalność klaksonu?
 (Tak, Nie.)
[ ] Działanie wycieraczek? (Tak, Nie.)
[ ] Przebiegomierza wskazanie
[ ] Czy słychać jakieś nietypowe dźwięki?

--- ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU (JEŚLI DOTYCZY) ---
[ ] Metody zabezpieczenia ładunku: (Paski, Łańcuchy, Zespoły, Blokowanie i stabilizacja, Plastiki, Inne (Określ poniżej)
)
[ ] Jeśli użyto innej metody zabezpieczenia, proszę opisać:
[ ] Liczba użytych pasków/łańcuchów/opasek:
[ ] Waga ładunku (lb/kg):
[ ] Maksymalne obciążenie robocze (WLL) urządzeń mocujących (lbs/kg):
[ ] Dystrybucja ładunków: (Równomiernie rozmieszczony, Nieco nierówny, Nierówny (Dostosować))
[ ] Komentarze/Uwagi dotyczące zabezpieczenia ładunku:

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/pre-trip-vehicle-inspection-driver-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)