INSPEÇÃO DO VEÍCULO ANTES DA VIAGEM (LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA O CONDUTOR)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPEÇÃO EXTERNA ---
[ ] Observações sobre o estado geral do veículo.
[ ] Estado do para-brisas (Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Em mau estado – Necessita de reparação.)
[ ] A carroceria sofreu danos? (Nenhum., Pequenos riscos/amolgadelas, Danos Consideráveis – Necessita de Reparação)
[ ] Nível do líquido do para-brisas (em polegadas)
[ ] Estado dos espelhos (Claro/a, Rachado/Danificado, Obstruído)
[ ] Foram detetados vazamentos (de óleo, líquido de refrigeração, etc.)?

--- PNEUS E JANTES ---
[ ] Pressão do pneu dianteiro (PSI)
[ ] Pressão dos pneus traseiros (PSI)
[ ] Estado do pneu dianteiro (Bom., Justo, imparcial., Ruim - Substituir pelo recomendado)
[ ] Estado do Pneu Traseiro (Bom., Justo; claro; feira., Ruim - Substituir por Recomendado)
[ ] Profundidade do sulco do pneu (dianteiro – em polegadas)
[ ] Profundidade do sulco do pneu (traseiro – em polegadas)
[ ] Estado das rodas (Bom., Danificado – Inspecionar/Reparar)
[ ] Observações sobre o estado dos pneus/rodas.

--- LUZES E REFLETORES ---
[ ] Faróis – Estão a funcionar? (Sim, Não., Não se aplica.)
[ ] As luzes de travão estão a funcionar? (Sim, Não, Não aplicável.)
[ ] Indicadores de direção (esquerdo e direito) – estão a funcionar? (Sim, Não., Não se aplica.)
[ ] Luzes de emergência – estão a funcionar? (Sim., Não, Não se aplica.)
[ ] Refletores (traseiros) – Estão limpos e visíveis? (Sim., Não, Não se aplica.)
[ ] Observações sobre as luzes/refletores (se houver algum problema)

--- NÍVEIS DE FLUIDO ---
[ ] Nível do óleo do motor (em litros/quartos)
[ ] Nível do líquido de arrefecimento (em galões/litros)
[ ] Nível do Fluido de Freio (em litros/quartos)
[ ] Nível do fluido da direção assistida (em quartos/litros)
[ ] Nível do líquido de limpeza do para-brisas (em galões/litros)
[ ] Estado do líquido de arrefecimento (aparência) (Claro, Nublado, Enferrujado, Leitoso)
[ ] Foram observados vazamentos de algum tipo de fluido? (Descreva)

--- TRAVÕES E SUSPENSÃO ---
[ ] Sensação ao pressionar o pedal do freio (Normal, Espongoso, Difícil, Baixo, Alto/a)
[ ] Ruído dos travões durante o teste. (Nenhum, Guinchando, Moagem, Clicando, Outro (especifique))
[ ] Pressão do ar (PSI) – *se aplicável*
[ ] Observações sobre o estado da suspensão
[ ] Estado da tubagem/mangueira do sistema de travões (Bom., Rachado, Com fugas / Com infiltrações, Desgastado, Danificado(a))

--- EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ---
[ ] Cintos de segurança — Estado de conservação (Bom., Danificado/Em falta, Precisa de reparação.)
[ ] Extintor de incêndio – Presente? (Sim, Não)
[ ] Extintor de incêndio – Data da inspeção (MM/DD/AAAA)
[ ] Triângulos refletores/Dispositivos de sinalização de emergência – Estão presentes? (Sim, Não.)
[ ] Kit de Primeiros Socorros – Data de Inspeção (MM/DD/AAAA)
[ ] Informações de contato de emergência – Estão atualizadas e disponíveis? (Sim, Não, Desconhecido)
[ ] Notas sobre o equipamento de segurança

--- CABINE E CONTROLES ---
[ ] Ajuste do assento verificado? (Sim, Não)
[ ] Ajuste dos espelhos verificado? (Sim., Não.)
[ ] Funcionalidades da buzina? (Sim, Não)
[ ] Como funcionam os limpadores do para-brisas? (Sim., Não)
[ ] Leitura do odômetro
[ ] Ouve algum ruído estranho?

--- FIXAÇÃO DA CARGA (SE APLICÁVEL) ---
[ ] Método(s) utilizado(s) para fixar a carga: (Alças, Correntes, Bandas, Reforço e suporte., Lonas, Outro (especifique abaixo))
[ ] Se foi utilizado outro método de fixação, por favor, descreva-o:
[ ] Número de alças/correntes/faixas utilizadas:
[ ] Peso da carga (libras/quilogramas):
[ ] Limite de carga de trabalho (LCT) dos dispositivos de fixação (libras/kg):
[ ] Distribuição de carga: (Distribuído de forma uniforme., Ligeiramente irregular., Desigual (Ajustar))
[ ] Comentários/Observações sobre a Fixação da Carga:

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/pre-trip-vehicle-inspection-driver-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)