FLUX DE TRAVAIL D'INSPECTION PRÉDICTIVE : OPTIMISER LE SUIVI DE L'ÉTAT DES ACTIFS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Récupérer les données d'inspection de l'actif: Récupérer les enregistrements d'actifs existants et l'historique d'inspection associé à partir du Modèle de données des actifs.
[ ] Obtenir les relevés d'inspection: Récupérer les dernières lectures de capteurs ou les données d'inspection manuelle pour l'actif spécifique en cours d'inspection.
[ ] Assigner la tâche d'inspection au technicien: Créer et assigner automatiquement une nouvelle tâche d'inspection au technicien de terrain désigné en fonction de l'emplacement/de la date d'échéance de l'équipement.
[ ] Notifier le superviseur du nouvel examen: Créer une tâche de suivi pour que le superviseur examine les données d'inspection complétées dans les 24 heures.
[ ] Constatations d'inspection enregistrées: Mettre à jour le dossier de l'actif avec les conclusions du technicien, y compris le statut (réussi/échoué) et les données capturées.
[ ] Générer une entrée de journal de déficiences: Créez une nouvelle entrée de journal dédiée dans le modèle de données « Déficiences » si les paramètres d'inspection ne sont pas respectés.
[ ] Calculer la durée de vie restante (DVR): Exécuter une formule (par exemple, (Mesures actuelles - Niveau de référence) / Taux de dégradation) pour estimer la durée de vie restante de l'actif.
[ ] Déterminer le score de risque: Calculer un score de risque d'actif global basé sur l'agrégation de multiples points de données (par exemple, vibration, température, âge).
[ ] Données de performance historique agrégées: Calculer les métriques (moyenne, variance maximale) à partir des N dernières entrées d'inspection pour l'analyse des tendances.
[ ] Envoyer la notification d'achèvement: Envoyez un courriel au propriétaire de l'actif et au responsable de la maintenance après l'achèvement et la soumission des données.
[ ] Envoyer une alerte en cas de défaillance critique: Envoyer une alerte SMS immédiate aux contacts d'urgence si un seuil de défaillance critique est détecté pendant l'inspection.
[ ] Générer un rapport d'inspection complet: Compiler automatiquement toutes les données recueillies, les journaux de déficiences et les métriques calculées dans un rapport PDF final et auditable.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/predictive-inspection-workflow-optimizing-asset-health-monitoring
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)