ПРОВЕРКА ЗА ПРЕВАНТИВНО ПОДДЪРЖАНЕ (PDM)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА АКТИВИ ---
[ ] Идентификатор на актива
[ ] Име/Описание на актива
[ ] Категория на активите (Двигател, Помпа, Коробна кутия, Компресор, Покови, Други)
[ ] Коефициент на критичност (1-5, 1=Най-нисък, 5=Най-висок)
[ ] Обосновка за коефициент на критичност
[ ] Стратегия за поддръжка (начална) (Работа до изчерпване, Превантивен, Прогнозен, Надеждообразуван)
[ ] Дата на последна инспекция/оценка
[ ] Оценена цена за замяна
[ ] Асоциирани опасности (ако има такива) (Екологичен, Безопасност, Спиране на производството, Финансов, Няма)

--- ПРИДОБИВАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ДАННИ ---
[ ] Идентифицирани източници на данни? (Да, Не, В процес на действие)
[ ] Кои източници на данни са интегрирани в момента? (Вибрационни сензори, Температурни сензори, Налягателни сензори, Доклади за анализ на масла, Данни от ултразвуково изпитване, Данни от ПЛК (SCADA), Система за управление на поддръжката и активите (CMMS/EAM), Исторически записи за техническа поддръжка)
[ ] Брой свързани сензори
[ ] Последна дата на валидиране на интеграцията на данните
[ ] Предизвикателства пред интегрирането на данни
[ ] Диаграма на потока на данни
[ ] Протокол за предаване на данни (Modbus, OPC UA, MQTT, Ethernet/IP, Други)
[ ] Мерки за сигурност на данните в сила

--- ТЕХНИКИ ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО ---
[ ] Избрани методи за мониторинг на състоянието (Анализ на вибрации, Термография, Анализ на масло, Ултразвуково изпитване, Анализ на признаците на тока на двигателя (MCSA), Инфрачервено изследване, Изпитване с акустична емисия)
[ ] Анализ на вибрациите - Честотен диапазон (Hz)
[ ] Термография - Разделителна способност на камерата (MP)
[ ] Анализ на маслото - Обем на пробата (мл)
[ ] Дата на последен анализ на маслото
[ ] Време на ультразвукова измеряне
[ ] Забележки относно резултатите от мониторинга на състоянието
[ ] Качване на термична снимка

--- АНАЛИЗ И МОДЕЛИРАНЕ НА ДАННИ ---
[ ] Анализ на вибрации - Амплитуда по RMS (мм/с)
[ ] Анализ на масла – Индекс на вискозитета
[ ] Термография - Макс. повърхностна температура (°C)
[ ] Обнаружена аномалия (вибрация)? (Да, Не, Несигурен)
[ ] Описание на наблюдавано отклонение
[ ] Дата на откриване на аномалия
[ ] Ниво на увереност от производителността на модела (Висок, Медиум, Нисък)
[ ] Оценка на оставащия полезен живот (ОПЖ) (Единици на работа)
[ ] Качване на график за спектрален анализ (Вибрация)

--- ПЛАНИРАНЕ И ГРАФИК НА ПОДДРЪЖКАТА ---
[ ] Прогнозиран остатъчен полезен живот (ОПЖ) – Компонент X (в дни)
[ ] Дата на начало на плановото премахване - Компонент Y
[ ] Очаквана продължителност на поддръжката - Компонент Z
[ ] Тип поддръжка (въз основа на прогнозата на PdM) (Рутинна проверка, Смазване, Замяна на части, Поправяне, Други (Посочете))
[ ] Подробни бележки за процедура по техническо обслужване
[ ] Изисквани умения/персонал (Механичен, Електрически, Инструментация, Специалист по смазване, Сварка)
[ ] Документи на подкрепяне (напр. списък с части, диаграми)
[ ] Приоритет на работния ред (Въз основа на PdM) (Критичен, Висок, Медиум, Ниско)

--- ДОКЛАДВАНЕ И КОМУНИКАЦИЯ ---
[ ] Брой генерирани PdM доклади на месец
[ ] Метод на разпространение на отчета (Имейл, Система за управление на поддръжката на активи (CMMS), Споделен диск, Печатна отчетована документация)
[ ] Дата на последен преглед на доклада със заинтересованите страни
[ ] Обобщение на отзивите на заинтересованите страни относно последния доклад
[ ] Кои заинтересовани страни получават отчетите по PdM? (Мениджър по производство, Мениджър на поддръжка, Инженерен екип, Директор на производствената площадка)
[ ] Честота на комуникация за критични находки (Веднага, Дневен, Седмичен)
[ ] Пример за типичен доклад PdM

--- ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА И НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ ---
[ ] Брой активи, покрити от PdM
[ ] Брой предотвратени откази (оценка)
[ ] Общи спестявания по програмата за PdM (оценени)
[ ] Обобщение на тенденциите в изпълнението на програмата PdM (минал преглед период)
[ ] Идентифицирани области за подобрение (Качество на данните, Покритие на сензорите, Точност на алгоритъма, Обучение на Поддържащия Екип, Интегриране с CMMS, Други)
[ ] Стъпки за действие и назначени отговорници (за адресиране на идентифицираните области за подобрение)
[ ] Дата на следваща преглед на програмата
[ ] Обща ефективност на програмата PdM (Шкала за оценка) (Много лош, Беден, Справедлив, Добър, Отлично)
[ ] Препоръки за бъдещо разширяване или подобрение на PdM

--- БЕЗОПАСНОСТ И СЪОТВЕТСТВИЕ ---
[ ] Завършване на обучение по безопасност (Персонал на PdM) (Завършено, В процес на разработка, Не започнато)
[ ] Брой на съответствие с разрешенията за работа (мащаб 1-10)
[ ] Проверка на използването на носилки за предпазни средства (Рутинен одит) (Съответстващ, Незначително отклонение, Значително отклонение)
[ ] Дата на последен преглед на безопасността
[ ] Журнал на почти стъкле и инциденти по безопасност, свързани с дейности по PdM
[ ] Съответствие с екологичните разпоредби (напр. утилизация на отпадъци) (Съответстващ, Малко отклонение, Значително отклонение)
[ ] Документация за процедури за работа с опасни материали (ако е приложимо)
[ ] Име на назначен служител по безопасност за PdM

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/predictive-maintenance-pdm-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)