LISTA KONTROLNA DLA PREDYKCYJNEGO UTRZYMANIA RUCHU (PDM)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- IDENTYFIKACJA I PRIORYTETYZACJA ZASOBÓW ---
[ ] Identyfikator zasobu
[ ] Nazwa/Opis Aktywa
[ ] Kategoria Aktywów (Silnik, Pompa, Skrzynia biegów, Kompresor, Łożysko, Inne)
[ ] Wskaźnik Krytyczności (1-5, 1=Najniższy, 5=Najwyższy)
[ ] Uzasadnienie wskaźnika krytyczności
[ ] Strategia konserwacji (początkowa) (Praca do awarii, Zapobiegawczy, Predykcyjny, Skoncentrowany na niezawodności)
[ ] Data ostatniej inspekcji/oceny
[ ] Szacowany koszt wymiany
[ ] Związane zagrożenia (jeśli występują) (Środowiskowy, Bezpieczeństwo, Przerwa produkcyjna, Finansowy, Żaden)

--- POZYSKIWANIE I INTEGRACJA DANYCH ---
[ ] Zidentyfikowano źródła danych? (Tak, Nie, W trakcie prac)
[ ] Jakie źródła danych są obecnie zintegrowane? (Czujniki wibracji, Czujniki temperatury, Czujniki ciśnienia, Raporty z analizy oleju, Dane z badań ultradźwiękowych, Dane PLC (SCADA), System CMMS/EAM, Historyczne Rejestry Konserwacji)
[ ] Liczba podłączonych czujników
[ ] Data ostatniej walidacji integracji danych
[ ] Wyzwania związane z integracją danych
[ ] Schemat przepływu danych
[ ] Protokół transmisji danych (Modbus, OPC UA, MQTT, Ethernet/IP, Inne)
[ ] Zastosowane środki bezpieczeństwa danych

--- TECHNIKI MONITOROWANIA STANU ---
[ ] Wybrane techniki monitorowania stanu technicznego (Analiza drgań, Termografia, Analiza oleju, Badanie ultradźwiękami, Analiza sygnatury prądu silnika (MCSA), Kontrola podczerwieni, Badanie emisją akustyczną)
[ ] Analiza drgań - Zakres częstotliwości (Hz)
[ ] Termografia - Rozdzielczość kamery (MP)
[ ] Analiza oleju - Objętość próbki (mL)
[ ] Ostatnia data analizy oleju
[ ] Czas pomiaru ultradźwiękowego
[ ] Uwagi do wyników monitorowania stanu technicznego
[ ] Prześlij obraz termograficzny

--- ANALIZA DANYCH I MODELOWANIE ---
[ ] Analiza drgań - Amplituda RMS (mm/s)
[ ] Analiza oleju - Indeks lepkości
[ ] Termografia - Maksymalna temperatura powierzchni (°C)
[ ] Wykryto anomalię (wibracje)? (Tak, Nie, Niepewny)
[ ] Opis zaobserwowanych anomalii
[ ] Data wykrycia anomalii
[ ] Poziom pewności wydajności modelu (Wysoki, Medium, Niski)
[ ] Szacowany okres użytecznej żywotności (RUL) (Jednostki pracy)
[ ] Prześlij wykres analizy spektralnej (wibracje)

--- PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE KONSERWACJI ---
[ ] Przewidywany pozostały okres użyteczności (RUL) - Komponent X (w dniach)
[ ] Planowany termin rozpoczęcia prac konserwacyjnych - Komponent Y
[ ] Szacowany czas konserwacji - Komponent Z
[ ] Rodzaj konserwacji (na podstawie predykcji PdM) (Rutynowy przegląd, Smarowanie, Wymiana części, Naprawa, Inne (określ))
[ ] Szczegółowe uwagi dotyczące procedury konserwacji
[ ] Wymagane umiejętności/personel (Mechaniczny, Elektryczny, Instrumentarium, Specjalista ds. smarowania, Spawanie)
[ ] Dokumenty uzupełniające (np. lista części, schematy)
[ ] Priorytet Zlecenia Pracy (na podstawie PdM) (Krytyczny, Wysoki, Medium, Niski)

--- RAPORTOWANIE I KOMUNIKACJA ---
[ ] Liczba wygenerowanych raportów PdM miesięcznie
[ ] Metoda dystrybucji raportu (Email, System CMMS, Dysk współdzielony, Raport drukowany)
[ ] Data ostatniego przeglądu raportu z interesariuszami
[ ] Podsumowanie opinii interesariuszy na temat ostatniego raportu
[ ] Jakim interesariuszom trafiają raporty PdM? (Kierownik Produkcji, Brygadzista konserwacji, Zespół inżynierów, Dyrektor Zakładu)
[ ] Częstotliwość komunikacji dla krytycznych ustaleń (Natychmiast, Codzienny, Tygodniowy)
[ ] Przykład typowego raportu PdM

--- PRZEGLĄD PROGRAMU I CIĄGŁE DOSKONALENIE ---
[ ] Liczba aktywów objętych PdM
[ ] Liczba zapobieżonych awarii (szacunkowo)
[ ] Szacowane ogólne oszczędności programu PdM
[ ] Podsumowanie trendów wydajności programu PdM (okres poprzedniej oceny)
[ ] Obszary wymagające poprawy zidentyfikowane (Jakość danych, Zakres czujników, Dokładność algorytmu, Szkolenie dla Zespołu Utrzymania Ruchu, Integracja z CMMS, Inne)
[ ] Punkty do działania i przypisani właściciele (w celu zajęcia się zidentyfikowanymi obszarami do poprawy)
[ ] Data następnej rewizji programu
[ ] Ogólna skuteczność programu PdM (Skala ocen) (Bardzo słaby, Biedny, Sprawiedliwy, Dobry, Świetne)
[ ] Rekomendacje dotyczące przyszłej ekspansji lub udoskonalenia PdM

--- BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ ---
[ ] Zakończenie szkolenia BHP (Personel PdM) (Ukończono, W toku prac, Nie rozpoczęto)
[ ] Wynik zgodności z pozwoleniem na pracę (Skala 1-10)
[ ] Weryfikacja stosowania ŚOI (Rutynyczna Inspekcja) (Zgodny, Lekkie odchylenie, Znaczące odchylenie)
[ ] Ostatnia data audytu bezpieczeństwa
[ ] Rejestr przypadków bliskich zdarzeń/incydentów bezpieczeństwa związanych z działalnością PdM
[ ] Przestrzeganie przepisów środowiskowych (np. zagospodarowanie odpadów) (Zgodny, Lekkie odstępstwo, Znaczące odchylenie)
[ ] Dokumentacja procedur obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi (jeśli dotyczy)
[ ] Nazwa wyznaczonego Specjalisty ds. BHP dla PdM

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/predictive-maintenance-pdm-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)