АНАЛИЗ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЛИНИЯ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Вземане на записи за прекъсвания: Извлечете всички записи за събития, свързани със спиране на работа, от последните 24 часа, включително времеви отметки, идентификатор на линия и код на причината.

[ ] Изчислете общото време на престой на линия.: Събиране на записи за престои, изчисляване на общия престой (в минути) за всяка производствена линия.
[ ] Задаване на първоначална задача за разследване: Създайте задача, възложена на техник по поддръжка, за да започне първоначално разследване на линии с престой над 15 минути.
[ ] Актуализиране на състоянието на събитието на „В процес на разследване“
: Актуализирайте статуса на събития за прекъсване на линиите, маркирани за разследване, на Под разследване.
[ ] Извличане на данни за производителността на машината: Получете актуални данни за производителността (скорост, температура, кодове за грешки) за машините, които изпитват престой.
[ ] Изчислете MTBF (Средно време между повреди)
: Изчислете MTBF за засегнатите машини, използвайки исторически данни за престои.
[ ] Задаване на задача за анализ на първопричината: Създайте задача за инженер да извърши анализ на първопричината, ако времето за престой надхвърля определен праг (напр. 30 минути).
[ ] Създай запис за първопричината: Създайте запис в модела на данни за първопричината, включващ констатациите на инженера.
[ ] Възлагане на задача за коригиращи действия
: Създайте задача за отговорният екип да приложи коригиращи действия въз основа на анализа на първопричините.
[ ] Актуализиране на събитие за престой с причината за възникване.
: Актуализирайте записа за събитието с престой с установения първопричина.

[ ] Създаване на запис за коригиращи действия: Създайте запис в модела на данните за плана за коригиращи действия, описващ стъпките за предотвратяване на повторна поява.
[ ] Уведомете ръководителя за критичен престой.
: Изпратете имейл до ръководителя на производството за случаи на престой, надвишаващи критичен праг (например, 1 час).
[ ] Генериране на отчет за престои: Съставете доклад, обобщаващ събития, довели до прекъсвания, за изминалата седмица, включващ засегнати линии, причини и предприети коригиращи мерки.
[ ] Променете статуса на събитието на Решен.: Актуализирайте статуса на събитието за престой на 'Решен' след завършване на коригиращите действия.
[ ] Вземи подобни събития за престой.
: Получете списък с подобни инциденти с престой в миналото, за да сравните първопричината и предприетите превантивни мерки.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/production-line-downtime-analysis-workflow
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)