РАБОТЕН ПРОЦЕС ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Вземи данни за продукцията: Изтеглете производствените данни от MES системата за предходната смяна.

[ ] Изчислете OEE: Обобщете данните за изчисляване на общата ефективност на оборудването (OEE).
[ ] Изчислете процентна доходност: Обобщете данните, за да изчислите процента на добив за производствения цикъл.
[ ] Получете планирано производствено разписание.
: Вземете планирания график за производство за сравнение.

[ ] Изчислете отклонението от плана.
: Изчислете разликата между действителното и планираното количество производство.
[ ] Изчислете продължителността на прекъсването.
: Изчислете общата продължителност на престой, базирайки се на записани събития за престой.
[ ] Метрики за производителността на логовете: Създайте запис в модела на данни за показатели за ефективност с изчислени показатели.
[ ] Задачи за преглед: Създайте задача за ръководителя на производството да прегледа показателите за ефективност.

[ ] Информирайте Ръководителя за Значителни Отклонения: Изпратете имейл до ръководителя на производството, ако OEE падне под определен праг.
[ ] Възстановяване на данни за предишен работен период: Вземете данните за производителността от предходната смяна, за да може да се направи сравнение.
[ ] Генериране на отчет за производителността: Съставете доклад, обобщаващ представянето на текущото работно дежурство.
[ ] Задайте задача за анализ на първопричината (ако е необходимо): Създайте задача за инженерния отдел, ако производителността излезе извън приемливите граници.
[ ] Обновете статуса на смяната: Актуализирайте статуса на текущото дежурство в системата.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/production-performance-monitoring-workflow-for-manufacturers
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)