PRODUKTIONSLEISTUNGSÜBERWACHUNGSPROZESS FÜR HERSTELLER

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Produktionsdaten abrufen: Laden Sie Produktionsdaten aus dem MES-System für die vorherige Schicht herunter.
[ ] Berechnen Sie die OEE: Aggregierte Daten zur Berechnung der Anlagenproduktivität (OEE) aufbereiten.
[ ] Berechne Rendite: Fassen Sie die Daten zusammen, um die Ausbeute für den Produktionslauf zu berechnen.
[ ] Besorgen Sie den geplanten Produktionszeitplan: Holen Sie den geplanten Produktionszeitplan zur Vergleichung ab.
[ ] Varianz zur Planung berechnen: Berechne die Differenz zwischen den tatsächlich produzierten und den geplanten Mengen.
[ ] Berechne Ausfallzeitdauer: Berechnen Sie die gesamte Ausfallzeit basierend auf den erfassten Ausfallereignissen.
[ ] Protokoll-Leistungsmetriken: Erstellen Sie einen Eintrag im Datenmodell für Leistungskennzahlen mit berechneten Metriken.
[ ] Überprüfungsaufgabe zuweisen: Erstellen Sie eine Aufgabe für den Produktionsleiter zur Überprüfung der Leistungsmetriken.
[ ] Informieren Sie den Vorgesetzten über wesentliche Abweichungen.: Senden Sie eine E-Mail an den Produktionsleiter, falls der OEE unter einen Grenzwert fällt.
[ ] Abruf der Leistung vorheriger Schicht: Besorgen Sie die Leistungsdaten der vorherigen Schicht, um einen Vergleich zu ermöglichen.
[ ] Leistungsbericht erstellen: Erstellen Sie einen Bericht, der die Leistung des aktuellen Schichtpersonals zusammenfasst.
[ ] Ursachenanalyse-Aufgabe zuweisen (falls erforderlich): Erstelle eine Aufgabe für die Ingenieure, falls die Leistung außerhalb der akzeptablen Parameter liegt.
[ ] Schichtstatus aktualisieren: Aktualisiere den Status des aktuellen Schichtwechsels im System.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/production-performance-monitoring-workflow-for-manufacturers
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)