FLUX DE TRAVAIL DE SUIVI DES PERFORMANCES DE PRODUCTION POUR LES FABRICANTS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Récupérer les données de production: Récupérer les données de production du système MES pour le poste de travail précédent.
[ ] Calculez l'OEE.: Regrouper les données pour calculer l'efficacité globale des équipements (EGE).
[ ] Calculez le taux de rendement.: Regrouper les données afin de calculer le taux de rendement de la production.
[ ] Obtenir le calendrier de production prévu: Veuillez récupérer l'horaire de production prévu pour comparaison.
[ ] Calculer la variance par rapport au plan: Calculez la différence entre les quantités produites effectivement et les quantités prévues.

[ ] Calculez la durée de l'interruption.: Calculez la durée totale des interruptions de service à partir des événements d'arrêt enregistrés.
[ ] Mesures de performance des journaux: Créez une entrée dans le modèle de données des indicateurs de performance avec des métriques calculées.
[ ] Attribuer la tâche de relecture: Créez une tâche pour le superviseur de production afin qu’il examine les indicateurs de performance.
[ ] Prévenir le superviseur des écarts importants.: Envoyez un e-mail au superviseur de production si l'OEE descend en dessous d'un seuil.
[ ] Récupérer les performances du poste précédent: Obtenez les données de performance du poste précédent pour permettre une comparaison.
[ ] Générer le rapport de performance: Établir un rapport résumant les performances du poste actuel.
[ ] Attribuer la tâche d'analyse des causes profondes (si nécessaire).: Créer une tâche pour l'équipe d'ingénierie si les performances s'écartent des paramètres acceptables.
[ ] Mettre à jour l'état du poste: Mettre à jour l'état du poste actuel dans le système.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/production-performance-monitoring-workflow-for-manufacturers
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)