MONITOROWANIE WYDAJNOŚCI PRODUKCJI – PROCES DLA PRODUCENTÓW

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Pobierz dane produkcyjne: Pobierz dane produkcyjne z systemu MES z poprzedniej zmiany.
[ ] Oblicz OEE: Agreguj dane w celu obliczenia Ogólnej Efektywności Urządzeń (OEE).
[ ] Oblicz stopę zwrotu: Zgromadź dane, aby obliczyć współczynnik wydajności dla serii produkcyjnej.
[ ] Pobierz zaplanowany harmonogram produkcji.
: Pobierz zaplanowany harmonogram produkcji do porównania.
[ ] Oblicz odchylenie od planu: Oblicz różnicę między faktyczną a planowaną ilością produkcji.
[ ] Oblicz czas przestoju: Oblicz całkowity czas przestoju na podstawie zarejestrowanych zdarzeń przestoju.
[ ] Wskaźniki wydajności logów: Utwórz wpis w modelu danych dotyczących wskaźników wydajności z wskaźnikami obliczonymi.
[ ] Przypisz zadanie recenzji: Utwórz zadanie dla kierownika produkcji w celu przejrzenia wskaźników wydajności.
[ ] Powiadom przełożonego o istotnych odchyleniach.: Wyślij e-mail do kierownika produkcji, jeśli OEE spadnie poniżej progu.
[ ] Pobierz dane z poprzedniej zmiany: Pobierz dane z poprzedniej zmiany, aby umożliwić porównanie.
[ ] Wygeneruj Raport Wydajności: Stwórz raport podsumowujący wyniki dzisiejszej zmiany.
[ ] Przypisz zadanie analizy przyczyn źródłowych (jeśli to konieczne).: Stwórz zadanie dla działu inżynierii, jeśli wydajność odbiega od dopuszczalnych parametrów.

[ ] Aktualizuj status zmiany: Zaktualizuj status aktualnej zmiany w systemie.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/production-performance-monitoring-workflow-for-manufacturers
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)