OPTIMISATION DU FLUX DE TRAVAIL DE CHANGEMENT DE SÉRIE DE PRODUCTION

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Obtenir l'horaire de production actuel
: Récupère l'exécution de production planifiée et ses informations associées à partir du modèle de données du planning de production.
[ ] Récupérer les données de l'exécution précédente: Récupère les données de l'exécution de production précédente, notamment les temps de configuration, les arrêts et l'utilisation des ressources, à partir du modèle de données de production historique.
[ ] Prévenir l'équipe de production - Début de changement: Crée une tâche assignée à l'équipe de production pour lancer le processus de changement.
[ ] Mise à jour de l'état de la machine - Préparation: Met à jour le statut de la machine ciblée dans le modèle de données de statut des machines à « Préparation au changement ».
[ ] Calculer le temps de basculement estimé: Calcule le temps de passage estimé en fonction du type de machine, de la complexité du produit et des données historiques.
[ ] Heure de début de basculement des journaux: Crée une nouvelle entrée dans le modèle de données du journal de transmission, enregistrant l'heure de début officielle de la transmission.
[ ] Attribuer la tâche de préparation des outils: Crée une tâche pour préparer les outils et accessoires nécessaires à la prochaine série de production.
[ ] Mise à jour des paramètres de la machine – Nouveau produit: Met à jour les paramètres de la machine (vitesse, température, etc.) pour le nouveau produit, conformément aux spécifications techniques.
[ ] Utilisation des matériaux de bois: Enregistre la consommation de matériaux durant le processus de changement.
[ ] Prévenir le Contrôle Qualité - Inspection Requise: Confie une tâche au Contrôle Qualité pour effectuer une inspection post-transition.
[ ] Mise à jour de l'état de la machine - En cours d'exécution: Met à jour l'état de la machine dans le modèle de données d'état des machines à « Fonctionnement » après la fin du transfert.
[ ] Enregistrez la durée réelle de passage.: Enregistre la durée réelle du basculement, à des fins d'analyse et d'optimisation ultérieures.
[ ] Générer le rapport de performance de transition: Établit un rapport résumant le temps de transition, les interruptions de fonctionnement et tout problème rencontré.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/production-run-changeover-workflow-optimization
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)