LISTE DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ : PRÉVENTION DES DÉFAUTS DE FABRICATION ET AMÉLIORATION DES PROCESSUS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION DES MATIÈRES PREMIÈRES ---
[ ] Numéro de lot
[ ] Qualité du matériau (Qualité supérieure, Note B, Mention passable)
[ ] Quantité reçue
[ ] Quantité acceptée
[ ] Commentaires/Notes du fournisseur
[ ] Apparence (Acceptable, Légèrement décoloré, Inacceptable)
[ ] Télécharger le certificat d'analyse (CdA)

--- ÉTALONNAGE ET MAINTENANCE DES MACHINES ---
[ ] Date du dernier étalonnage
[ ] Mesure d'étalonnage (par exemple, vitesse, pression)
[ ] Plage d'acceptation (limite inférieure)
[ ] Plage de tolérance acceptable (limite supérieure)
[ ] Résultat de l'étalonnage (Réussi/Échec)
 (Passez., Échouer)
[ ] Notes de calibrage (p. ex., ajustements effectués)
[ ] Date du prochain étalonnage
[ ] Certificat d'étalonnage (le cas échéant)

--- CONTRÔLE EN COURS DE FABRICATION ---
[ ] Numéro de lot
[ ] Dimension mesurée (mm)

[ ] Poids (grammes)
[ ] Cohérence des couleurs (Passez., Échouer, Légère variation)
[ ] Finition de surface (Acceptable, Léger défaut, Défaut majeur)
[ ] Remarques/Observations

[ ] Date d'inspection

[ ] Heure d'inspection

--- INSPECTION DU PRODUIT FINI ---
[ ] Précision des dimensions globales (mm)

[ ] Poids (kg)
[ ] Nombre de défauts en surface
[ ] Correspondance des couleurs (aux normes)
 (Passez., Échouer, Léger écart)
[ ] Tests fonctionnels réussis ? (Test 1
, Test 2
, Test 3, Tous les tests réussis.
)
[ ] Notes d'observation détaillées
[ ] État général du produit
 (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Preuves photographiques (si pertinent)

--- EMBALLAGE ET ÉTIQUETAGE ---
[ ] Quantité d'unités emballées
[ ] Type de matériau d'emballage (Carton, Plastique, Mousse, Autre)
[ ] Mode d'application des étiquettes (Automatisé(e), Manuel)
[ ] Observations sur l'état de l'emballage
[ ] Photo d'emballage et d'étiquette
[ ] Type de matériau d'étiquette (Papier, Polypropylène
, Vinyle, Autre)
[ ] Numéro de lot

--- DOCUMENTATION ET TRAÇABILITÉ ---
[ ] Numéro de lot
[ ] Date d'inspection
[ ] Heure d'inspection

[ ] État de l'inspection (Passez., Échouer, Passe conditionnel)
[ ] Notes de l'inspecteur
[ ] Documents justificatifs (p. ex., registres de calibration)
[ ] Certificat de matières premières vérifié ? (Oui., Non.)
[ ] Équipement utilisé (Numéro de série)

--- MANUTENTION DE MATÉRIAUX NON CONFORME ---
[ ] Quantité de matériel non conforme
[ ] Description détaillée du défaut
[ ] Catégorie de cause profonde (p. ex. Matériel, Équipement, Procédé) (Matériel, Équipement, Process
, Erreur humaine, Autre)
[ ] Étapes de production concernées (Réception des matières premières, Usinage, Assemblage, Emballage, Toutes les étapes)
[ ] Gestion des matériaux non conformes (Réviser, Retour au fournisseur, Chute
, Utiliser tel quel (avec approbation)
)
[ ] Date d'identification
[ ] Moment d'identification
[ ] Documents justificatifs (photos, rapports)

--- MESURES CORRECTIVES ET MESURES PRÉVENTIVES ---
[ ] Description détaillée des mesures correctives prises
[ ] Nombre d'unités défectueuses concernées
[ ] Causes identifiées (Panne d'équipement, Défaut de matière, Écart par rapport au processus, Erreur humaine, Défaut de conception)
[ ] Date de mise en œuvre de l'action corrective
[ ] Explication des mesures préventives
[ ] Coût estimé des mesures correctives

[ ] Efficacité des mesures correctives (évaluation initiale) (Très efficace, Modérément efficace, Légèrement efficace, Inefficace)

--- FORMATION ET COMPÉTENCE DES OPÉRATEURS ---
[ ] Statut de l'achèvement du module de formation (Non démarré
, En cours, Terminé(e), Nécessite une formation complémentaire)
[ ] Nombre de reprises/corrections nécessaires
[ ] Domaines de faiblesse observés
[ ] Compréhension des procédures de sécurité (Excellent, Bien., Juste, Nécessite des améliorations.)
[ ] Procédures concernées vérifiées (Cocher toutes les options pertinentes) (Manuel d'utilisation de la machine, Protocole de contrôle qualité, Directives de sécurité, Procédures d'urgence)
[ ] Date de la dernière formation
[ ] Commentaires/Notes sur la performance des opérateurs

--- CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL ---
[ ] Température (Celsius)
[ ] Humidité relative (%)

[ ] Pression atmosphérique (kPa)

[ ] Niveau de propreté (classe ISO)
 (Classe ISO 1, Classe ISO 5, Classe ISO 7, Classe ISO 8)
[ ] Conditions d'éclairage (Suffisant, Feuilleter, insuffisant)
[ ] Date du dernier nettoyage
[ ] Toute observation inhabituelle concernant les conditions environnementales.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/quality-control-inspection-checklist-manufacturing-defect-prevention-process-improvement
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)