LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA INSPEÇÃO DE CONTROLO DE QUALIDADE: PREVENÇÃO DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MELHORIA DE PROCESSOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPEÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA ---
[ ] Número do lote
[ ] Qualidade do material (Categoria A, Nota B, Categoria C)
[ ] Quantidade Recebida
[ ] Quantidade Aceita
[ ] Comentários/Observações do Fornecedor
[ ] Aparência (Aceitável, Ligeiramente descolorido., Inaceitável)
[ ] Carregar o Certificado de Análise (CdA)

--- CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS ---
[ ] Última data de calibração
[ ] Medição de Calibração (por exemplo, Velocidade, Pressão)
[ ] Intervalo de Tolerância Aceitável (Limite Inferior)
[ ] Intervalo de Tolerância Aceitável (Limite Superior)
[ ] Resultado da Calibração (Aprovado/Reprovado) (Passar, Falhar)
[ ] Notas sobre a calibração (por exemplo, ajustes efetuados)
[ ] Próxima data prevista para a calibração.
[ ] Certificado de calibração (se aplicável)

--- INSPEÇÃO EM CURSO ---
[ ] Número do lote
[ ] Dimensão medida (mm)
[ ] Peso (em gramas)
[ ] Consistência de Cores (Passar, Falhar, Variação menor)
[ ] Acabamento da superfície (Aceitável, Pequena imperfeição, Defeito Grave)
[ ] Notas/Observações
[ ] Data da inspeção
[ ] Tempo de Inspeção

--- INSPEÇÃO DO PRODUTO FINALIZADO ---
[ ] Precisão dimensional geral (mm)
[ ] Peso (kg)
[ ] Número de Defeitos na Superfície
[ ] Correspondência de cores (em relação ao padrão) (Passar, Falhar, Desvio ligeiro)
[ ] Os testes funcionais foram aprovados? (Teste 1, Teste 2, Teste 3, Todos os testes foram aprovados.)
[ ] Notas detalhadas sobre as observações.
[ ] Estado geral do produto (Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)
[ ] Prova fotográfica (se aplicável)

--- EMBALAGEM E ROTULAGEM ---
[ ] Quantidade de unidades embaladas.
[ ] Tipo de material de embalagem (Papelão, Plástico, Espuma, Outros)
[ ] Método de Aplicação da Etiqueta (Automatizado, Manual)
[ ] Observações sobre o estado da embalagem
[ ] Fotografia da embalagem e do rótulo
[ ] Tipo de material do rótulo (Papel, Polipropileno, Vinil, Outros)
[ ] Número do lote

--- DOCUMENTAÇÃO E RASTREABILIDADE ---
[ ] Número do lote/lote.
[ ] Data da Inspeção
[ ] Data da Inspeção
[ ] Estado da Inspeção (Passar, Falhar, Aprovação Condicional)
[ ] Observações do Inspetor
[ ] Documentos de suporte (por exemplo, registos de calibração)
[ ] O certificado da matéria-prima foi verificado? (Sim., Não)
[ ] Equipamento Utilizado (Número de Série)

--- MANUSEAMENTO DE MATERIAIS QUE NÃO CUMPREM AS ESPECIFICAÇÕES ---
[ ] Quantidade de material não conforme.
[ ] Descrição detalhada do defeito
[ ] Categoria da causa raiz (por exemplo, material, equipamento, processo) (Material, Equipamento, Processo, Erro Humano, Outros)
[ ] Etapas da produção afetadas (Receção de Matérias-Primas, Usinagem, Montagem, Embalagem, Todas as fases)
[ ] Destinação de Materiais Não Conformes (Refazer, remodelar, reformular., Voltar ao fornecedor, Descarte, lixo, sucata., Utilizar como está (com aprovação).)
[ ] Data de identificação
[ ] Data de Identificação
[ ] Documentação de apoio (fotografias, relatórios)

--- AÇÕES CORRETIVAS E MEDIDAS PREVENTIVAS ---
[ ] Descrição detalhada das medidas corretivas implementadas.
[ ] Quantidade de unidades defeituosas afetadas.
[ ] Causa(s) raiz identificada(s) (Falha do equipamento, Defeito no material, Desvio de processo, Erro do operador, Defeito de design / Falha no design)
[ ] Data em que a ação corretiva foi implementada.
[ ] Explicação das Medidas Preventivas
[ ] Custo estimado das ações corretivas
[ ] Eficácia das Ações Corretivas (Avaliação Inicial) (Muito eficaz., Moderadamente eficaz., Ligeiramente eficaz., Ineficaz)

--- FORMAÇÃO E COMPETÊNCIAS DOS OPERADORES ---
[ ] Estado de Conclusão do Módulo de Formação (Não iniciado., Em andamento., Concluído, Necessita de formação adicional.)
[ ] Número de repetições/correções necessárias
[ ] Áreas específicas de fraqueza identificadas.
[ ] Compreensão dos procedimentos de segurança. (Excelente, Bom., Justo; claro; razoável; feira., Precisa de melhorias.)
[ ] Procedimentos Relevantes Confirmados (Selecione todos os que se aplicam) (Manual de Operação da Máquina, Protocolo de Controlo de Qualidade, Diretrizes de Segurança, Procedimentos de Emergência)
[ ] Última data de formação
[ ] Comentários/Observações sobre o desempenho do operador

--- CONTROLO AMBIENTAL ---
[ ] Temperatura (em graus Celsius)
[ ] Humidade Relativa (%)
[ ] Pressão do ar (kPa)
[ ] Nível de limpeza (Classe ISO) (Classe ISO 1, Classe ISO 5, Classe ISO 7, Classe ISO 8)
[ ] Condições de iluminação (Adequado, Diminuir, Insuficiente)
[ ] Data da última limpeza
[ ] Quaisquer observações incomuns relacionadas com as condições ambientais.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/quality-control-inspection-checklist-manufacturing-defect-prevention-process-improvement
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)