СПИСЪК ЗА ПОДДРЪЖКА НА РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОБЩА СРЕДА В СТАЯТА ---
[ ] Стайна температура (°C)
[ ] Влажност на въздуха (%)
[ ] Има ли следи от течове? (Да, Не, Несигурен)
[ ] Има ли признаци за вредители? (Да, Не, Несигурен)
[ ] Бележки относно състоянието на стаята (напр. прах, чистота)

[ ] Достатъчно осветление ли е?
 (Да, Не., Изисква корекция.
)
[ ] Последна дата на почистване

--- РЕНТГЕНОВ ГЕНЕРАТОР ---
[ ] Напрежение на изхода на генератора (kVp)
[ ] Ток на изходната лампа (mA)

[ ] Време за експонация (мс/с)

[ ] Температура на радиатора (°C)

[ ] Състояние на охладителната система на генератора (Оперативен, Внимание – Намалена ефективност, Грешка – Изисква внимание)
[ ] Състояние на инвертора
 (Нормален, Внимание, Грешка)
[ ] Имаше ли някакви необичайни шумове по време на работа?
[ ] Дата на последна проверка на кабел под високо напрежение

--- РЕНТГЕНОВА ТРЪБА
 ---
[ ] Подаване на тръби (mA)
[ ] Напрежение на нагряващата жица (kV)

[ ] Ток на анода (mA)

[ ] Работа на вентилатор за водно охлаждане (обороти в минута)

[ ] Състояние на тръбите (Визуална проверка)
 (Отлично, Добре., справедлив, Лошо - Изисква внимание)
[ ] Подробни бележки относно състоянието на тръбите (ознаки от изгаряне, обезцветяване и др.)

[ ] Дата на последна смяна на тръба
[ ] Наблюдава ли се електрическа дъга? (Да, Не.)

--- ВИСОКОВОЛТОВА СИСТЕМА ---
[ ] Високо напрежение Изходно напрежение (kV)

[ ] Ток на утечка (µA)

[ ] Съпротивление на изолация (MΩ)

[ ] Състояние на кабели под високо напрежение (Отлично., Добре, справедлив, беден
)
[ ] Ниво на охлаждащата течност (ако е приложимо) (нормален, Ниско, Празен, Н/П (Въздушно охлаждане)
)
[ ] Наблюдения/Бележки за Високоволтова Системи
[ ] Последна дата на анализ на маслото за високоволтови трансформатори (ако е приложимо)
[ ] Качете доклада за изпитване на HV система (ако има такъв).

--- ПРИЕМНИК НА ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДЕТЕКТОР) ---
[ ] Пикова стойност на хистограмата на пикселите (LU)
[ ] Широчина на хистограма на стойности на пиксели (ЛУ)
[ ] Съотношение сигнал/шум (СШ)

[ ] Коефициент на еднородност (%)

[ ] Тип детектор (КР, DR (Плосък дисплей)
, ДР (Крива Панел)
, DR с AI
)
[ ] Има ли наблюдавани артефакти или проблеми?

[ ] Последна дата на калибриране
[ ] Резултати от тестове на приемника на образ (напр. криви на MTF, линейност)

--- КОЛИМАЦИЯ И СВЕТЛИННО ПОЛЕ ---
[ ] Подравняване на полето на светлината: Отклонение наляво-надясно (mm)
[ ] Подравняване на светлополето: Отклонение над/под (mm)

[ ] Източник на поле със светлина (Отлично., Добре., справедлив, беден, Изисква подмяна.
)
[ ] Работа с колиматор: Плавни движения (гладък
, Леко неравна, Груб, Не е функционално.
)
[ ] Подравняване на листите колиматор (Подравнен, Леко разместен, Не е подравнено – Изисква настройка., Повредено - Изисква ремонт/замяна)
[ ] Имате ли някакви коментари или наблюдения относно колимацията или светлополето?

[ ] Дата на последна калибрация на полето на светлината

--- ПОДДРЪЖКА НА ПАЦИЕНТИ И МАСА ---
[ ] Последно почистване на повърхност на маса
[ ] Скорост на движение на масата (mm/s)

[ ] Функционалност на таблицата - Нагоре/Надолу
 (Функционален, Изисква ремонт)
[ ] Функционалност на масата – Наклон (Функционален
, Изисква ремонт)
[ ] Проверено ли е носимостта на пациента?
 (Да, Не)
[ ] Има ли забелязани повреди по повърхността на масата (пукнатини, износване)?
[ ] Функционира ли правилно механизмът за заключване на таблиците? (Да, Не.)
[ ] Височина на масата при най-ниска позиция (мм)

[ ] Височина на масата при максимална настройка (мм)
[ ] Подпис на техник

--- КАЛИБРИРАНЕ НА ДОЗАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ---
[ ] Дата на последна калибрация

[ ] Измерено kVp при номинален mA
[ ] Прецизно време за експозиция
[ ] Отклонение от номинално kVp (%)
[ ] Отклонение от номинално време за експозиция (%)
[ ] Резултат от контрол на качеството на приемника на образ (детектор) - пространствена резолюция (Преминаване.
, маргинален, Провал)
[ ] Резултат от контрол на качеството на приемника на образ (детектор) – Равномерност (Преминаване.
, Границичен, Провал)
[ ] Коментари/Забележки относно калибриране на дозата и контрол на качеството
[ ] Призрачен образ – качване (ако е приложимо)

--- ЗАЩИТНИ БЛОКИРОВКИ И ЕКРАНИРАНЕ ---
[ ] Състояние на тестовете на системата за заключване (Минaвaй.
, Провал
, Неизпълнено)
[ ] Измерване на изтичане на радиация (mSv)

[ ] Защита на целостта (Непокътнат, Леки щети, Сериозни щети)
[ ] Подробности за нанесени щети по щита (ако има такива)
[ ] Дата на последна проверка за екраниране
[ ] Извършени тестове за взаимосвързаност (Врати за взаимна блокировка при влизане/излизане, Защита на позицията на масата, Защита на екрана на оператора, Функция за аварийно спиране
)
[ ] Бележки относно функционалността на заключване

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ ---
[ ] Входно напрежение (VAC)
[ ] Консумация на мощност (VA)

[ ] Обороти на двигателя (мин⁻¹)

[ ] Статус на заземяване (Сигурен, Свободен, Корозирала)
[ ] Работа на вентилатора за охлаждане (Нормален, Шумeн, Не работи
)
[ ] Последна дата на смазване (мотори/лагери)

[ ] Подробни наблюдения/коментари (Електрически/Механични)
[ ] Качете съответните документи/снимки

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/radiology-equipment-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)