DACHRINNENINSPEKTIONS-CHECKLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE INFORMATIONEN ---
[ ] Projektname
[ ] Projektadresse
[ ] Prüfdatum
[ ] Besichtigungstermin
[ ] Inspektor Name
[ ] Inspektorenfirma
[ ] Projektphase (z. B. Rahmenbau, Dachdeckerarbeiten)
[ ] Wetterbedingungen (Klar, Regen, Schnee, Bewölkt)

--- DACHPLANAUSWERTUNG ---
[ ] Beschreiben Sie die Details des Regenwasserablesseplans (z. B. Dachrinnenmaße, Fallrohranlagen, Auslasspositionen).
[ ] Laden Sie eine Kopie des genehmigten Dachablaufplans hoch.
[ ] Entspricht das installierte Entwässerungssystem dem genehmigten Plan? (Ja, Nein., Geringfügige Abweichungen, Nicht geprüft)
[ ] Dachrinnenmaße (gemäß Plan):
[ ] Anzahl der Fallrohre (gemäß Plan):
[ ] Sind die Fallrohranlagen gemäß Plan? (Ja., Nein., Nicht zutreffend.)
[ ] Wenn Abweichungen bestehen, bitte hier detailliert auflisten:

--- DACHRINNEN UND FALLROHRE – SICHTPRÜFUNG ---
[ ] Dachrinnenhängen/Verformung? (Nein., Gering, Mäßig, schwerwiegend)
[ ] Dachrinnen-/Fallrohrausrichtung? (Korrekterweise ausgerichtet, Leicht fehlergerichtet, Deutlich fehlergerichtet)
[ ] Schadenshöhe an Dachrinnen/Fallrohren (in Laufmeter)
[ ] Beschreibung sichtbarer Schäden (z. B. Risse, Dellen)
[ ] Nachweise für frühere Reparaturen? (Nein., Ja, Minor., Ja, bedeutsam.)
[ ] Ort der beobachteten Beschädigung (GPS-Koordinaten)

--- DACHRINNEN & FALLROHRE – SCHMUTZ & WASSERFÜHRUNG ---
[ ] Art der beobachteten Trümmer (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (Blätter, Äste, Schmutz, Kiefernnadeln, Tiernester, Andere (in LANG_TEXT angeben))
[ ] Wenn Sonstiges ausgewählt wurde, bitte angeben:
[ ] Durchflusszustand (Fließend, eingeschränkt, Blockiert)
[ ] Beschreiben Sie alle festgestellten Strömungsbehinderungen:

[ ] Geschätztes Trümmervolumen (Kubikfuß)
[ ] Dachrinnenneigungprüfung (Innerhalb der vorgegebenen Toleranz, Etwas niedrig, Deutlich reduziert)

--- DACHRINNENABLAUF & GEFÄLLE ---
[ ] Regenrinnenablaufpunkt 1 Standort (GPS)

[ ] Abstand von Fallrohr zur Fundation (ft)
[ ] Entsorgungsmethode (Entwässerung an der Fläche, Rohrleitung im Untergrund, Trockener Brunnen, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Falls andere Entsorgungsmethode gewählt wurde, bitte beschreiben:
[ ] Neigung der Entwässerung von der Fundation (%),
[ ] Nachweise von Erosion/Wasseransammlungen? (Ja, Nein.)
[ ] Wenn ja, beschreiben Sie bitte den Ort und das Ausmaß der Erosion/Pfützenbildung.
[ ] Foto von Dachrinnenablauf und Gefälle

--- DACHRINNENABFLÜSSE (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Bugbeschädigungsort(e) verifiziert? (Ja, alle Standorte., Ja, einige Standorte (siehe unten)., Nein.)
[ ] Geben Sie die Positionen der Löcher/Abläufe an (falls Ja, einige Positionen ausgewählt wurde).
[ ] Beschädigung – Trümmer? (Keine Trümmer, Geringe Verschmutzungen (leicht zu entfernen), Erhebliche Trümmer (Reinigung erforderlich), Blockiert)
[ ] Schottenauslassgröße (Zoll)
[ ] Bug-Schutzvorrichtung/Schutzgitter vorhanden? (Ja., Nein.)
[ ] Zustand des Schutzes/Bildschirms? (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, Schlecht - Austausch empfohlen)
[ ] Bemerkungen zur Schiffsseitenwand-Inspektion

--- INNERE ABLÄUFE (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Ablaufart? (Tauchpumpe, Schwerkraftabzug, Andere)
[ ] Förderleistung (GPM)

[ ] Entwässerungsortbeschreibung
[ ] Funktioniert der Abfluss ordnungsgemäß? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Wenn Nein, beschreiben Sie Probleme mit der Entwässerung.
[ ] Laden Sie ein Foto des Innenabzugs hoch (falls Probleme vorliegen).
[ ] Ablaufmenge (Gallonen/Minute)

--- VERBINDUNGEN & GELENKE ---
[ ] Blech-an-Blech-Verbindungen: Zustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Fallrohr-Gulli-Verbindungen: Zustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Fallrohr-zu-Fundament-/Bodenverbindungen: Zustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Anzahl der beobachteten Undichtigkeiten (falls vorhanden)
[ ] Detaillierte Beschreibung von Undichtigkeitsstellen/Bedenken
[ ] Verbindungstyp (z. B. Niete, Klammer, Gelötet) (Niete, Klemme, Gelötet, Andere)
[ ] Hinweise zur Integrität von Verbindungsmaterialien (Korrosion, Rissbildung)

--- MATERIALZUSTAND ---
[ ] Dachrinnenmaterial (Aluminium, Stahl, Kupfer, Vinyl, Andere (in LANG_TEXT angeben))
[ ] Wenn anderer Material vorhanden ist, bitte angeben:
[ ] Befunde von Rost/Korrosion (Dachrinnen) (Kein, Gering, mäßig, schwerwiegend)
[ ] Prozentualer Anteil der Dachrinnenfläche mit Rost/Korrosion
[ ] Beweis für Beschädigungen (Dachrinnen) (Kein, Beulen, Risse, Durchhängend, Gelenkfügen)
[ ] Fotobeweis für Materialabbau
[ ] Fallrohrmaterial (Aluminium, Stahl, PVC, Sonstiges (Bitte in LANGTEXT angeben))
[ ] Wenn ein anderes Fallrohrmaterial gewählt wurde, bitte angeben:

--- ZUSAMMENFASSUNG & EMPFEHLUNGEN ---
[ ] Gesamteindruck-Zusammenfassung
[ ] Schweregrad (1-5, 1=gering, 5=kritisch)
[ ] Detaillierte Empfehlungen
[ ] Empfohlene Maßnahmen (Mehrfachauswahl) (Dachrinnenreinigung, Fallrohrreinigung, Dachrinnenreparatur / -austausch, Fallrohr Reparatur/Austausch, Spantreparatur / -austausch, Geländeglättung, Weitere Ermittlungen erforderlich., Keine Aktion erforderlich.)
[ ] Empfohlener Abschließungsdatum
[ ] Verantwortliche Stelle (für Korrekturmaßnahmen)
[ ] Inspektursignatur
[ ] Anmerkungen (zusätzliche Kommentare)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/roof-drainage-system-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)