LISTE DE VÉRIFICATION DE L'INSPECTION DES SYSTÈMES DE DRAINAGE DES TOITS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMATIONS GÉNÉRALES ---
[ ] Nom du projet

[ ] Adresse du projet
[ ] Date d'inspection

[ ] Heure d'inspection
[ ] Inspecteur Nom
[ ] Inspecteur Company
[ ] Phase du projet (p. ex., Charpente, Toiture)

[ ] Conditions météorologiques (Clair, Pluie, Neige, Nuageux)

--- EXAMEN DES PLANS DE TOITURE ---
[ ] Décrivez les détails du système d'évacuation des eaux de toiture (par exemple, les dimensions des gouttières, l'emplacement des descentes pluviales, la disposition des avaloirs).
[ ] Veuillez téléverser une copie du plan de collecte des eaux homologué.
[ ] Le système de drainage installé correspond-il au plan approuvé ? (Oui., Non., Petites divergences, Non vérifié
)
[ ] Dimensions des gouttières (selon plan) :
[ ] Nombre de tuyaux de descente (selon plan) :
[ ] Les descentes de gouttière sont-elles conformes au plan ?
 (Oui., Non., N/A
)
[ ] Si des divergences existent, veuillez les indiquer ici :

--- GOUTTIÈRES ET DESCENTES – INSPECTION VISUELLE ---
[ ] Affaissement/Déformation des gouttières ? (Non., Mineur, Modéré
, Sévère)
[ ] Alignement des gouttières et des tuyaux de descente ? (Parfaitement aligné, Légèrement désaligné, Fortement désaligné)
[ ] Dommages aux gouttières et descentes (en pieds linéaires)
[ ] Description des dommages visibles (par exemple, fissures, bosses)
[ ] Preuves de réparations antérieures ?
 (Non., Oui, Minor., Oui, significatif.)
[ ] Emplacement des dommages constatés (coordonnées GPS)

--- GOUTTIÈRES ET DESCENTES - DÉBRIS ET ÉCOULEMENT ---
[ ] Type de débris observé (Cocher toutes les cases pertinentes)
 (Feuilles, Brindilles/Branches, Sédiments, Aiguilles de pin, Nids d'animaux, Autre (Préciser dans LONG_TEXT))
[ ] Si Autre est sélectionné, veuillez préciser :
[ ] Condition de débit d'eau (Fluide
, Limité, Bloqué(e))
[ ] Décrivez les restrictions de débit constatées :

[ ] Volume estimé des débris (pieds cubes)

[ ] Vérification de la pente des gouttières (Dans les tolérances spécifiées, Légèrement bas, Faible de manière significative)

--- ÉVACUATION DES GOUTTIÈRES ET NIVELLEMENT ---
[ ] Point de déversement du tuyau pluviale – Localisation (GPS)

[ ] Distance entre la gouttière et les fondations (ft)

[ ] Procédure de décharge (Évacuation de surface, Tuyau souterrain, Puits sec, Autre (préciser)
)
[ ] Si autre méthode de déversement, veuillez décrire :

[ ] Pente d'éloignement du dallage (en %)
[ ] Preuves d'érosion/accumulation d'eau ? (Oui, Non.)
[ ] Si oui, décrivez l’emplacement et l’importance de l’érosion/des zones d'eau stagnante.
[ ] Photo de la sortie de la gouttière et du nivellement

--- LUCARNES DE TOIT (SI APPLICABLE)
 ---
[ ] Emplacement(s) de brèche(s) vérifié(s) ? (Oui, tous les lieux., Oui, certains lieux (préciser ci-dessous), Non.)
[ ] Préciser les emplacements des sabords (si Oui, certains emplacements est sélectionné)
[ ] État de vergogne - Débris ? (Aucun débris.
, Petits débris (facilement amovibles)
, Débris importants (nettoyage requis)
, Bloqué(e))
[ ] Diamètre de la prise d'évacuation (pouces)
[ ] Présence d'un écran de protection/garde-corps ? (Oui., Non.)
[ ] État de l'écran/protection ? (Excellent, Bon, Juste, Mauvais - Recommander le remplacement)
[ ] Observations concernant l'inspection des vide-goules

--- CANALISATIONS INTÉRIEURES (SI APPLICABLE)
 ---
[ ] Type de caniveau ?
 (Pompe de puisard, Drain de gravité, Autre)
[ ] Capacité de vidange (GPM)

[ ] Description du lieu d'évacuation
[ ] Est-ce que le drainage fonctionne correctement ? (Oui, Non., N/A
)
[ ] Si « Non », décrivez les problèmes de drainage.
[ ] Télécharger une photo du tuyau de vidange (si problème constaté)

[ ] Débit d'évacuation (gallons/minute)

--- ASSEMBLAGES ET LIAISONS ---
[ ] Connexions de bord à bord : État (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Raccords gouttière/descentes pluviales : état (Excellent, Bon., Juste, Pauvre)
[ ] Raccord des descentes pluviales aux fondations/au sol : état (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Nombre de fuites constatées (le cas échéant)
[ ] Description détaillée des lieux/préoccupations concernant les fuites
[ ] Type de connexion (par exemple, rivetage, serrage, soudure) (Trouée, Pince, Soudé, Autre)
[ ] Observations sur l'intégrité des matériaux de connexion (corrosion, fissuration)

--- ÉTAT MATÉRIEL ---
[ ] Type de matériau de gouttière (Aluminium, Acier
, Cuivre, Vinyle, Autre (Préciser dans LONG_TEXT)
)
[ ] Si « autres » documents, veuillez préciser :
[ ] Traces de rouille/corrosion (gouttières)
 (Rien., Mineur, Modéré(e)
, Sévère)
[ ] Pourcentage de surface de gouttière affectée par la rouille/corrosion
[ ] Preuves de dommages (gouttières)
 (Rien., Dents, Fissures, Affaissement, Séparation aux joints)
[ ] Preuves photographiques de dégradation matérielle
[ ] Matériau des gouttières (Aluminium, Acier, PVC, Autre (Préciser dans LONG_TEXT))
[ ] Si autre matériau pour les tuyaux de descente, veuillez préciser :

--- RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS ---
[ ] Bilan général
[ ] Niveau de gravité (1-5, 1 = mineur, 5 = critique)
[ ] Recommandations détaillées
[ ] Actions recommandées (Cocher toutes les réponses qui s'appliquent)
 (Nettoyage des gouttières, Nettoyage des gouttières, Réparation/Remplacement de gouttières, Remplacement/Réparation de gouttières, Réparation/Remplacement du safran, Réaménagement du terrain, Davantage d'investigations nécessaires., Aucune action requise.)
[ ] Date d'achèvement recommandée
[ ] Partie responsable (des mesures correctives)
[ ] Signature de l'inspecteur
[ ] Remarques (commentaires supplémentaires)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/roof-drainage-system-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)