CHECKLISTE FÜR DIE INSTALLATION VON DACHBAHNEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORBEREITUNG & STANDORTVORBEREITUNG ---
[ ] Projektbeginndatum
[ ] Projektstandort
[ ] Wetterbedingungen – Beurteilung (Klar., Teilweise bewölkt, Regen, Schnee, windig)
[ ] Windgeschwindigkeit (mph)
[ ] Geländebewertungsnotizen
[ ] Bestehender Zustand des Daches (Neu, Gut, gerecht, arm)
[ ] Baustellenfotos (Vor der Installation)
[ ] Genehmigungen und Zulassungen geprüft?

--- SUBSTRATRABEREITUNG ---
[ ] Substrattyp verifiziert? (Konkret, Holzschalung, Stahlbetondecke, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Beschreiben Sie den Substratzustand (Trockenheit, Sauberkeit).
[ ] Substratfeuchte (%)

[ ] Substratkontamination vorhanden?
 (Keine., Staub, Trümmer, Öl/Fett, Vorhandene Beschichtung, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Details zur Kontaminationsbeseitigung (falls zutreffend)

[ ] Oberflächenprofil/Rauheit geprüft? (Ja., Nein.)
[ ] Oberflächenprofilmessung (mil/Mikron)
[ ] Hinweise zur Substratvorbereitung

--- MEMBRANMATERIALHANDHABUNG UND -LAGERUNG ---
[ ] Ankunfts-Umgebungstemperatur (F)
[ ] Relative Luftfeuchtigkeit bei Ankunft (%)
[ ] Werden die Lagerungsempfehlungen des Herstellers befolgt? (J/N)
[ ] Zustandsbeschreibung des Lagerbereichs (Sauberkeit, Regale usw.)
[ ] Überprüfung der Lagerbedingungen (Mehrfachauswahl möglich) (Trocken, Vor Sonnenlicht geschützt, Flach & Stabil, belüftet, Hindernisfrei)
[ ] Membranorientierung (Rollen vertikal oder horizontal gelagert) (Vertikal, horizontal)
[ ] Empfangsdatum Membran
[ ] Losnummer verifiziert und erfasst?
[ ] Fotodokumentation der Lagerbedingungen (Optional)

--- MEMBRANINSTALLATION – ABROLLEN & POSITIONIEREN ---
[ ] Ambiegent- und Substrattemperatur erfassen
[ ] Windgeschwindigkeit (mph)
[ ] Membranorientierung (parallel/senkrecht zum Dachneigungswinkel) (Parallel, senkrecht)
[ ] Notieren Sie etwaige Hindernisse oder Schwierigkeiten beim Ausrollen.
[ ] Überlappbreite (Zoll) – Konformität gemäß Spezifikation prüfen
[ ] Membranwalzenzustand (neu/beschädigt) (Neu, Beschädigt)
[ ] Beschreiben Sie sichtbare Mängel der Membran (z. B. Falten, Risse).

--- MEMBRANINSTALLATION – VERSCHWEISSEN & ANKLEBEN ---
[ ] Nahtüberlappung (Zoll)
[ ] Nahtbreite (Zoll)
[ ] Nahtverfahren (Wärmeschweißen, Kaltkleber, Klebverbindungen)
[ ] Schweißtemperatur (°F)
[ ] Schweißdruck (psi)
[ ] Schweißgeschwindigkeit (Zoll/Minute)
[ ] Nahtfehleranzeigen (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (Unvollständige Schweißnaht, Schichtablösung, Luftlöcher, Verbrannte Membran, Unregelmäßigkeit in der Nahtbreite)
[ ] Hinweise zur Nahtqualität (Abweichungen oder Probleme beschreiben)
[ ] Foto von Repräsentationsnaht

--- DETAILTIEFE UND PRÄZISION ---
[ ] Art der Penetration(en) aufblitzen gelassen? (Lüftungsöffnungen, Schornsteine, Dachfenster, Rohre, Sonstiges (Bitte in LANGTEXT angeben))
[ ] Wenn "Andere" Penetrationsart ausgewählt wurde, bitte angeben:
[ ] Verwendetes Blitzmaterial: (Metall (Dicke in ZIFFERN angeben), Membranverlängerung, PVC, EPDM, Andere (in LANG_TEXT angeben))
[ ] Blechfalzmesslehre (falls zutreffend):
[ ] Beschreiben Sie detaillierte Verfahrensweisen bezüglich Durchdringungen.
[ ] Welchen Dichtstoff wurde um die Durchdringungen verwendet? (falls zutreffend) (Ja., Nein.)
[ ] Dichtmitteltyp und Anwendungsdetails (falls Dichtmittel verwendet):
[ ] Laden Sie Fotos von Details der Eindringtießcheinungen hoch.
[ ] Wurden die Ausführungen gemäß den Herstellerangaben erstellt? (Ja., Nein., Keine Angabe.)

--- QUALITÄTSKONTROLLE UND PRÜFUNG ---
[ ] Membran-Nahtüberlappung (Zoll)
[ ] Schweißtemperatur (°F)
[ ] Schweißdruck (PSI)

[ ] Nahtschweiß-Aussehen (Einheitlich und stetig, Leicht verfärbt, Deutliche Verfärbungen/Lücken)
[ ] Substratbedingungen (Sauber und trocken, Frei von Ablagerungen, Korrekte Steigung, Klangvoll und stabil)
[ ] Hinweise zur Schweißqualität (falls Probleme vorliegen)

[ ] Fotos von kritischen Schweißnahtverbindungen
[ ] Gesamtqualität der Membraninstallation (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Inspektionsdatum

--- NACH DER INSTALLATION & AUFRÄUMEN ---
[ ] Detaillierte Beschreibung des äußeren Erscheinungsbilds und Zustands
[ ] Trümmerbeseitigungsbestätigung (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (Lose Membranfetzen, Verpackungsmaterialien, Werkzeuge, Befestigungselemente, Alle Trümmer beseitigt.)
[ ] Anzahl der beseitigten Trümmerhaufen
[ ] Hinweise zu Bereichen, die weiterer Aufmerksamkeit bedürfen (falls zutreffend)
[ ] Datum der Endreinigung
[ ] Zeit der Endreinigung
[ ] Auftragnehmer-Unterschrift (Bestätigung der Fertigstellung)
[ ] Gesamte Arbeitszufriedenheit (Auftragnehmer/in) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Arm)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/roofing-membrane-installation-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)