LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION DE MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRÉPARATION DU SITE ET INSTALLATION PRÉLIMINAIRE ---
[ ] Date de début du projet
[ ] Emplacement du chantier
[ ] Conditions météorologiques - Évaluation (Clair, Partiellement nuageux, Pluie, Neige
, venteux
)
[ ] Vitesse du vent (mph)
[ ] Notes de relevé de site
[ ] État de la toiture actuelle (Nouveau, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Photos du site (avant installation)
[ ] Permis et autorisations vérifiés ?

--- PRÉPARATION DU SUBSTRAT ---
[ ] Type de substrat vérifié ? (Du béton, Bardage en bois, Plateau métallique, Autre (Préciser)
)
[ ] Décrire l'état du substrat (séchage, propreté)

[ ] Teneur en humidité du substrat (%)

[ ] Présence de contaminants sur le substrat ? (Rien., Poussière, Débris, Huile/Graisse, Revêtement existant, Autre (préciser)
)
[ ] Détails relatifs à la remédiation des contaminants (le cas échéant)
[ ] Profil/Rugosité vérifié(e) ? (Oui., Non.)
[ ] Profil de surface (mm/microns)
[ ] Remarques sur la préparation des substrats

--- MANUTENTION ET STOCKAGE DES MEMBRANES ---
[ ] Température ambiante à l'arrivée (F)

[ ] Humidité relative à l'arrivée (%)

[ ] Recommandations de stockage du fabricant respectées ? (O/N)

[ ] Description de l'état de l'espace de stockage (propreté, rayonnage, etc.)
[ ] Conditions de stockage vérifiées (Cocher toutes les options qui s'appliquent) (Sec
, À l'abri du soleil, Plat et stable, aéré(e)(s), Libre d'obstacles.)
[ ] Orientation de la membrane (rouleaux stockés verticalement ou horizontalement)
 (Verticalement, Horizontalement)
[ ] Date de réception de la membrane
[ ] Numéro de lot vérifié et enregistré ?
[ ] Documentation photographique des conditions de stockage (facultatif)

--- INSTALLATION DE LA MEMBRANE – DÉROULEMENT ET POSITIONNEMENT ---
[ ] Enregistrer la température ambiante et la température du substrat
[ ] Vitesse du vent (mph)
[ ] Orientation de la membrane (parallèle/perpendiculaire au dénivelé de la toiture) (Parallèle, perpendiculaire)
[ ] Notez tout obstacle ou difficulté rencontré lors du déroulement.
[ ] Largeur de chevauchement (pouces) - Vérifier conformément aux spécifications.
[ ] État du rouleau de membrane (Neuf/Endommagé)
 (Nouveau, Endommagé(e))
[ ] Décrivez tout défaut visible de la membrane (par exemple, plis, déchirures).

--- INSTALLATION DES MEMBRANES – ASSEMBLAGE ET ADHÉRENCE ---
[ ] Surtension (en pouces)
[ ] Largeur de la marge (pouces)
[ ] Technique de couture (Soudage à chaud, Colle froide, Collage adhésif)
[ ] Température de soudure (°F)
[ ] Pression de soudage (psi)

[ ] Vitesse de soudage (pouces/minute)

[ ] Indicateurs de défaillance des coutures (Cocher toutes les cases pertinentes)
 (Soudure incomplète, Délamination, Carences aériques, Membrane brûlée, Irrégularité dans la largeur de la couture)
[ ] Observations sur la qualité des coutures (Décrire les écarts ou problèmes éventuels)

[ ] Photographie de l'échantillon représentatif.

--- DÉTAILS ET PROFONDEUR SAISISSANTE ---
[ ] Type de(s) pénétration(s) divulguée(s) ?
 (Vents, Cheminées, Puits de lumière, Tuyaux, Autre (Préciser dans LONG_TEXT)
)
[ ] Si type de pénétration « Autre », veuillez préciser :
[ ] Matériaux réfléchissants utilisés :
 (Métal (Préciser l'épaisseur en CHIFFRE)
, Extension membranaire, PVC, EPDM, Autre (Préciser dans LONG_TEXT)
)
[ ] Jauge de solins métalliques (si applicable) :

[ ] Décrire en détail les procédures relatives aux passages.

[ ] Un mastic a-t-il été utilisé autour des passages ? (le cas échéant)
 (Oui., Non.)
[ ] Type de mastic et détails d'application (si mastic utilisé) :

[ ] Veuillez téléverser des photos des détails d'infiltration.
[ ] Les spécifications détaillées sont-elles conformes aux normes du fabricant ? (Oui, Non., N/A
)

--- CONTRÔLE QUALITÉ ET INSPECTION ---
[ ] Soudure de membrane : chevauchement (pouces)
[ ] Température de soudure (°F)
[ ] Pression de soudure (PSI)

[ ] Apparence des soudures par point (Uniforme et continu, Légèrement décoloré, Décolorations importantes / Absence de matière)
[ ] Conditions du substrat (Propre et sec, Libre de débris, Pente appropriée, Sain et stable)
[ ] Observations sur la qualité des soudures (si problèmes)
[ ] Photographies de soudures critiques
[ ] Qualité globale de l'installation de la membrane (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Date d'inspection

--- POST-INSTALLATION ET NETTOYAGE ---
[ ] Description détaillée de l'aspect et de l'état final
[ ] Vérification de l'enlèvement des débris (Cocher toutes les cases applicables)
 (Fragments de membrane lâche, Matériaux d'emballage, Outils, Fixations, Tous les débris ont été enlevés.
)
[ ] Nombre de tas de débris enlevés
[ ] Observations sur les points nécessitant une attention particulière (le cas échéant)
[ ] Date du nettoyage final
[ ] Heure du nettoyage final
[ ] Signature de l'entrepreneur (Confirmation d'achèvement)

[ ] Satisfaction globale (travailleur indépendant) (Excellent, Bien, Juste, Pauvre)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/roofing-membrane-installation-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)