WURZELURSACHENANALYSE (RCA) WORKFLOW FÜR FERTIGUNGSPROBLEME

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Problemdetails abrufen: Rufen Sie alle relevanten Daten bezüglich des gemeldeten Produktionsproblems aus dem Datenmodell 'Issue Log' ab.
[ ] Weise dem RCA-Team zu.: Erstellen Sie eine Aufgabe, um die Teammitglieder des RCA-Teams basierend auf Art und Schweregrad des Problems zuzuweisen.
[ ] Sammle Prozessdaten: Rufen Sie die mit dem Problem verbundenen Prozessdaten (z. B. Maschinenprotokolle, Sensordaten, Bedienereingaben) aus den relevanten Datenmodellen ab.
[ ] Die 5-Warum-Analyse: Erstellen Sie eine Aufgabe, die das RCA-Team anweist, eine 5-Warum-Analyse durchzuführen, um die zugrunde liegenden Ursachen zu ermitteln.
[ ] Mögliche Ursachen erfassen: Erfassen Sie in der Datenmodellstruktur 'Protokoll möglicher Ursachen' alle identifizierten möglichen Ursachen.
[ ] Historische Daten analysieren: Fassen Sie Daten aus historischen Problemlogbüchern zusammen, um Muster und Korrelationen zu identifizieren.
[ ] Ursachenanalyse bestätigen: Erstellen Sie eine Aufgabe zur Validierung der ermittelten Grundursache durch Datenanalyse und Tests.
[ ] Ursache dokumentieren: Erstellen Sie einen Eintrag im Datenmodell „Ursachenanalyse“ und geben Sie die bestätigte Hauptursache an.
[ ] Korrekturmaßnahmen definieren: Erstellen Sie eine Aufgabe für das RCA-Team, um konkrete Korrekturmaßnahmen zur Verhinderung von Wiederholungen zu definieren.
[ ] Korrigierende Maßnahmen erfassen: Erstellen Sie einen Eintrag im Datenmodell Korrekturmaßnahmenplan und beschreiben Sie die geplanten Maßnahmen und die verantwortlichen Personen.
[ ] Korrektive Maßnahmen ergreifen: Erstellen Sie Aufgaben zur Umsetzung der definierten Korrekturmaßnahmen und weisen Sie Verantwortliche und Fristen zu.
[ ] Aktualisiere den Status.
: Aktualisieren Sie den Eintrag im „Problemprotokoll“, um den aufgelösten Status und die umgesetzten Korrekturmaßnahmen widerzuspiegeln.
[ ] Erzeuge RCA-Bericht: Erstellen Sie einen Bericht, der den RCA-Prozess, die Ergebnisse und den Plan für Korrekturmaßnahmen zusammenfasst.
[ ] Informieren Sie die Stakeholder.: Senden Sie eine E-Mail an die relevanten Stakeholder, einschließlich der Geschäftsleitung und der betroffenen Abteilungen, und informieren Sie diese über die Ergebnisse der Ursachenanalyse und die eingeleiteten Korrekturmaßnahmen.
[ ] Ähnliche Einträge abrufen: Ermitteln Sie Einträge aus zugehörigen Datenmodellen, wie z. B. 'Maschinenwartungsprotokoll' oder 'Betriebsschulungsunterlagen', um dem RCA zusätzlichen Kontext zu liefern.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/root-cause-analysis-rca-workflow-for-manufacturing-issues
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)