FLUX DE TRAVAIL D'EXÉCUTION EN ATELIER POUR LES FABRICANTS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Récupérer les détails de la commande de production: Récupère les détails de la commande de production actuelle à partir du modèle de données de commande de production.
[ ] Récupérer l'état de la machine: Récupère l'état en temps réel de la machine affectée à partir du modèle de données d'état des machines.
[ ] Attribuer une tâche d'opérateur: Crée une tâche pour l'opérateur de production afin de démarrer la fabrication.
[ ] Heure de début de l'enregistrement: Met à jour l'enregistrement de l'ordre de fabrication avec l'heure de début réelle.

[ ] Contrôle qualité: Crée une tâche de contrôle qualité après la production d'une quantité définie.
[ ] Mettre à jour la quantité produite: Met à jour l'enregistrement du bon de fabrication avec la quantité produite.
[ ] Calculer le taux de rendement: Calcule le taux de rendement en fonction des unités conformes et rejetées.
[ ] Motifs de rejet de l'enregistrement: Met à jour l'enregistrement de la commande de production avec les détails des unités rejetées et les motifs.
[ ] Intensifier le problème de qualité: Crée une tâche pour escalader les problèmes de qualité à l'équipe de contrôle qualité.
[ ] Enregistrer les temps d'arrêt: Met à jour l'enregistrement de la commande de production avec les détails relatifs aux temps d'arrêt (motif, durée).
[ ] Obtenir les informations sur le lot de matériaux: Récupère les informations relatives au lot de matière première utilisé lors de la production.
[ ] Générer le rapport récapitulatif de la série de production: Établit un rapport récapitulatif des détails de la production (quantité, rendement, temps d'arrêt).
[ ] Prévenir le superviseur de l'achèvement: Envoie un courriel au superviseur une fois la commande de production terminée.
[ ] Créer l'historique des événements de production: Crée une entrée de journal documentant l'intégralité de l'événement de production, avec horodatage et informations sur l'opérateur.
[ ] Mettre à jour l'OEE de la machine: Met à jour les données d'efficacité globale de l'équipement (EGE) pour la machine.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/shop-floor-execution-workflow-for-manufacturers
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)