BODENVERDICHTUNGSPRÜFUNG

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- STANDORTVORBEREITUNG & HINTERGRUNDINFORMATIONEN ---
[ ] Projektname/Kennung
[ ] Bewertungsdatum
[ ] Standortkoordinaten (Breitengrad/Längengrad)
[ ] Kurze Standortbeschreibung (Bodenutzung, Topographie)
[ ] Vorherige Nutzung des Grundstücks (Mehrfachauswahl möglich) (Ackerland, Weide, Wald, städtisch/entwickelt, Andere (Bitte angeben))
[ ] Verlauf der Verwendung von Baumaschinen (falls zutreffend)
[ ] Höhenlage (Meter/Fuß)
[ ] Bekannte Verdichtungsfehler oder Bedenken?

--- AUSRÜSTUNG & WERKZEUGE ---
[ ] Durchschlagwert (kg/cm²)
[ ] Penetrometer-Typ (Digital, Handbuch)
[ ] Durchschlagprüfkalibrierungsbescheinigung (falls zutreffend)
[ ] NDG-Seriennummer (falls zutreffend)
[ ] NDG-Feuchtigkeitsmessgerät: Kalibrierungsstatus (falls zutreffend)
 (kalibriert, Muss kalibriert werden.
)
[ ] Bodenkernentnahmegerät (falls verwendet)
[ ] Weitere vorhandene Werkzeuge (alle zutreffenden ankreuzen) (Maßband, GPS-Gerät, Kamera, Bodenkernentnahmegerät)

--- VISUELLE BEURTEILUNG ---
[ ] Beobachten und wählen Sie sichtbare Anzeichen von Verdichtung aus: (Risse in der Bodenoberfläche, Wasseransammlungen auf der Oberfläche, Reduzierte Infiltrationsrate, Verkümmerte Wurzelbildung, Unebene Bodenoberfläche, Bodenplatten (verhärtete Schichten), Keine festgestellt.)
[ ] Beschreiben Sie eventuell beobachtete ungewöhnliche Bodenstrukturen (z. B. massig, schichtförmig, blockig).
[ ] Halten Sie den Ort der beobachteten Verdichtungserscheinungen mit GPS fest.
[ ] Schätzen Sie den Prozentsatz der begutachteten Fläche, der Anzeichen von Verdichtung aufweist.
[ ] Dokumentieren Sie jegliche vorherige Bodennutzung oder Aktivitäten, die zu Verdichtung beigetragen haben könnten (z. B. den Einsatz von schwerem Gerät, Weidewirtschaft).
[ ] Laden Sie Fotos hoch, die sichtbare Verdichtungserscheinungen zeigen.

--- DURCHTRITTPRÜFUNG ---
[ ] Penetrometer-Messwert (Tiefe: 0-15 cm)
[ ] Penetrometer-Messwert (Tiefe: 15-30 cm)
[ ] Penetrometer-Wert (Tiefe: 30–60 cm)
[ ] GPS-Koordinaten des Testorts
[ ] Beschreibung des Bodentyps am Prüfstandort
[ ] Bodenfeuchte (falls gemessen)
[ ] Verwendete Methode für den Penetrationsprüfung (z. B. manuell, automatisiert) (Handbuch, Automatisiert)
[ ] Vermerke zum Durchstichprüfungstest (z. B. spürbarer Widerstand, ungewöhnliche Beobachtungen)

--- KERN-DICHTE-MESSGERÄT (KDM)-TESTS (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] NDG-Feuchtigkeitsgehalt – Auslese (anfänglich)
[ ] NDG Dichteablesung (Trocken)

[ ] NDG Dichte Messung (nass)
[ ] Messkalibrierungsstatus (Kalibriert – Gültigkeitsdatum eingehalten, Kalibriert – Abgelaufen, Nicht kalibriert)
[ ] Messgeräte-Kalibrierung Ablaufdatum
[ ] NDG-Betriebsnamen
[ ] Hinweise zur Leistung/Beobachtete Probleme bei Messgeräten
[ ] GPS-Koordinaten des NDG-Teststandorts

--- BODENPROBENAHME UND LABORUNTERSUCHUNGEN (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] GPS-Koordinaten des Probenahmestücks
[ ] Probenhöhe (cm)
[ ] Bodenfeuchte (%)
[ ] Trockendichte (g/cm³)
[ ] Schüttgewicht (g/cm³)
[ ] Bodenart (Sandy, Schlickig, Ton, humosreich, Andere)
[ ] Laborjournal und Beobachtungen
[ ] Laborbericht (PDF)

--- DATENANALYSE UND -INTERPRETATION ---
[ ] Durchschnittliche Eindringtiefe (N)
[ ] Messbereich des Eindringungsmessers (Minimum – Maximum)
[ ] Bodenfeuchte (%)

[ ] Bodenart (basierend auf der Beurteilung) (Sandy, humosreich, schlammig, Schlickig, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Qualitative Bewertung der Verdichtung (z. B. gering, mäßig, erheblich)
[ ] Vergleich mit zulässigen Grenzen (falls verfügbar) (Innerhalb des zulässigen Bereichs, Geringfügig die Grenzen überschreitend, Übersteigt die Grenzen deutlich., Keine Plätze mehr verfügbar.)
[ ] Hinweise zu möglichen Auswirkungen der Verdichtung (z. B. Wurzelwachstum, Wasserdurchlässigkeit)
[ ] Schüttgewicht (g/cm³)

--- BERICHTE UND EMPFEHLUNGEN ---
[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse
[ ] Gesamte Verdichtungsgrad-Wert (1-10)

[ ] Hauptursache der Verdichtung (falls ermittelt) (Schwere Maschinen, Viehzug, Pflügen, Natürliche Prozesse, Unbekannt)
[ ] Empfohlene Sanierungstechniken (Mehrfachauswahl) (Reduzierte Bodenbearbeitung, Zwischenfruchtanbau, Bodenverbesserer (z. B. Kompost, Gips), Gelenkte Verkehrsführung, Belüftung, Tiefbodenbearbeitung)
[ ] Detaillierter Sanierungsplan
[ ] Geschätzte Kosten für die Sanierung (USD)
[ ] Nächster Bewertungstermin
[ ] Prüferunterschrift
[ ] Unterstützende Dokumentation (Karten, Fotos, Berechnungen)

--- DOKUMENTATION UND AKTENFÜHRUNG ---
[ ] Bewertungsdatum
[ ] Bewertungszeit
[ ] Prüfername
[ ] Detaillierte Notizen/Beobachtungen
[ ] Anzahl der Teststandorte
[ ] Fotos des Bewertungsorts
[ ] Gerätekalibrierungsstatus (kalibriert, Nicht kalibriert, Kalibrierprotokoll verfügbar)
[ ] Kalibrierprotokoll-Beschreibung (falls zutreffend)
[ ] Prüferunterschrift
[ ] GPS-Koordinaten des Bewertungsgebiets

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/agriculture/soil-compaction-assessment
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)