EVALUACIÓN DE LA COMPACTACIÓN DEL SUELO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PREPARACIÓN DEL SITIO E INFORMACIÓN GENERAL ---
[ ] Nombre del Proyecto/Identificador
[ ] Fecha de evaluación
[ ] Coordenadas del sitio (Latitud/Longitud)

[ ] Breve descripción del sitio (uso del suelo, topografía)
[ ] Uso previo del suelo (Seleccione todas las que correspondan) (Tierra de cultivo, Prado, Bosque, Urbano/Desarrollado, Otro (Especificar)
)
[ ] Historial del uso de maquinaria pesada (si aplica)
[ ] Elevación (metros/pies)

[ ] ¿Tiene problemas o inquietudes conocidas sobre compactación?

--- EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS ---
[ ] Valor de Calibración del Penétrometro (kg/cm²)
[ ] Tipo de penetrómetro (Digital, Manual)
[ ] Certificado de Calibración del Penetrómetro (si aplica)

[ ] Número de serie NDG (si aplica)
[ ] Estado de calibración del medidor de humedad (si aplica) (Calibrado, Necesita calibración.)
[ ] Tipo de muestreador de núcleos de suelo (si se usó)
[ ] Otras herramientas presentes (marque todas las que correspondan)
 (Cinta métrica, Dispositivo GPS, Cámara, Muestreador de núcleos de suelo)

--- EVALUACIÓN VISUAL
 ---
[ ] Observe y seleccione cualquier señal visible de compactación: (Grietas en la superficie del suelo, Agua estancada en la superficie, Tasa de infiltración reducida, Crecimiento radicular atrofiado, Superficie irregular del terreno, Costras de suelo (capas duras), Ninguno observado.)
[ ] Describa cualquier estructura del suelo inusual observada (p. ej., masiva, laminar, bloqueada).
[ ] Registre la ubicación de los síntomas de compactación observados mediante GPS.
[ ] Estime el porcentaje del área evaluada que presenta signos de compactación.
[ ] Documentar cualquier uso previo del terreno o actividades que hayan podido contribuir a la compactación (por ejemplo, uso de maquinaria pesada, pastoreo de ganado).
[ ] Suba fotos que ilustren síntomas visibles de compactación.

--- ENSAYES DE PENETRÓMETRO ---
[ ] Lectura del penetrómetro (Profundidad: 0-15 cm)
[ ] Lectura del penetrómetro (Profundidad: 15-30 cm)

[ ] Lectura del penetrómetro (Profundidad: 30-60 cm)

[ ] Coordenadas GPS de la ubicación de prueba
[ ] Descripción del tipo de suelo en el lugar de la prueba
[ ] Contenido de humedad del suelo (si se midió)
[ ] Método utilizado para la prueba de penetrómetro (p. ej., manual, automatizado) (Manual, Automatizado)
[ ] Notas sobre la prueba de penetrómetro (p. ej., resistencia percibida, cualquier observación inusual)

--- PRUEBA DEL DENSÍMETRO NUCLEAR (SI APLICA) ---
[ ] Lectura de contenido de humedad NDG (inicial)

[ ] Lectura de Densidad NDG (Seco)
[ ] Lectura de Densidad NDG (Húmeda)

[ ] Estado de Calibración de los Indicadores (Calibrado - Dentro de Fecha
, Calibrado - Caducado, No calibrado.)
[ ] Fecha de vencimiento de calibración de indicador
[ ] Nombre del Operador NDG
[ ] Notas sobre el rendimiento/problemas observados en los indicadores.
[ ] Coordenadas GPS de la ubicación de pruebas de NDG

--- MUESTREO DEL SUELO Y PRUEBAS DE LABORATORIO (SI APLICA) ---
[ ] Coordenadas GPS del lugar de muestra
[ ] Profundidad de la muestra (cm)

[ ] Contenido de Humedad del Suelo (%)

[ ] Densidad seca (g/cm³)
[ ] Densidad aparente (g/cm³)

[ ] Tipo de suelo (Sandy, fangoso, Arcilla, Franco, Otro)
[ ] Notas y Observaciones de Laboratorio
[ ] Informe de laboratorio (PDF)

--- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ---
[ ] Lectura Promedio del Penétrometro (N)
[ ] Rango de lecturas del penetrómetro (Mínimo - Máximo)

[ ] Contenido de Humedad del Suelo (%)
[ ] Tipo de Suelo (Según Evaluación)
 (Sandy, limoso, arcilloso, fangoso, Otro (Especificar)
)
[ ] Evaluación cualitativa de la compactación (p. ej., menor, moderada, severa)
[ ] Comparación con los límites aceptables (si están disponibles) (Dentro del rango aceptable, Ligeramente excede los límites.
, Supera ampliamente los límites., No hay límites disponibles.)
[ ] Observaciones sobre el impacto potencial de la compactación (p. ej., crecimiento de raíces, infiltración de agua).
[ ] Densidad aparente (g/cm³)

--- INFORMES Y RECOMENDACIONES
 ---
[ ] Resumen de Hallazgos

[ ] Índice de Severidad de Compactación (1-10)

[ ] Causa principal de compactación (si se identifica) (Maquinaria pesada, Tráfico de ganado, Prácticas de Labranza, Procesos naturales, Desconocido
)
[ ] Técnicas de remediación recomendadas (Seleccione todas las que correspondan)
 (Siembra directa, Cultivos de cobertura, Enmienda (p. ej., compost, yeso), Patrones de tráfico controlado, Aireación, Labranza profunda)
[ ] Plan de remediación detallado
[ ] Costo estimado de remediación (USD)
[ ] Fecha de la próxima evaluación
[ ] Firma del evaluador
[ ] Documentación de respaldo (mapas, fotos, cálculos)

--- DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO. ---
[ ] Fecha de evaluación
[ ] Tiempo de Evaluación
[ ] Nombre del evaluador
[ ] Notas/Observaciones detalladas
[ ] Número de lugares de prueba
[ ] Fotos del sitio de evaluación
[ ] Estado de calibración del equipo (Calibrado, No calibrado., Registro de Calibración Disponible)
[ ] Descripción del registro de calibración (si aplica)
[ ] Firma del evaluador
[ ] Coordenadas GPS del área de evaluación

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/agriculture/soil-compaction-assessment
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)