LISTA DE VERIFICACIÓN DE COMPACTACIÓN DEL SUELO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACIÓN DEL PROYECTO ---
[ ] Nombre del proyecto
[ ] Ubicación del proyecto

[ ] Contratista
[ ] Fecha de verificación
[ ] Número de trabajo/Número de plano
[ ] Área verificada (Subrasante, Base, Llenar, Otros (Especificar))
[ ] Descripción del área (si se seleccionó Otro anteriormente)

--- PREPARACIÓN DEL SITIO Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES ---
[ ] Fuente de material de relleno
[ ] Contenido de Humedad (%)
[ ] ¿Verificado el tipo de material? (Sí, cumple con las especificaciones., No, requiere corrección.
)
[ ] Resultados de la Gradación - % Aprobado / Tamiz #200
[ ] Informe de Pruebas de Materiales (p. ej., Informe de Laboratorio)

[ ] ¿Desmonte y apilamiento de capa superior del suelo?
 (Sí, según el plan., No, no es obligatorio.
, No, no desviarse del plan – explicar.)
[ ] Describa cualquier desviación de las especificaciones o procedimientos aprobados para el material de relleno.

--- CALIBRACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO ---
[ ] Equipo de Compactación (p. ej., compactadora de placas, rodillo)

[ ] Fabricante de Equipos de Compactación
[ ] Número de modelo de equipo de compactación
[ ] Frecuencia de calibración (en días/semanas/meses)
[ ] Fecha de última calibración
[ ] Frecuencia de vibración (Hz) – si aplica
[ ] Amplitud del rodillo (mm) - si aplica
[ ] Método de calibración (p. ej., peso patrón, desviación)
 (Peso estándar, Desviación, Procedimiento del Fabricante)
[ ] Certificado de Calibración (subir archivo)

--- PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN ---
[ ] Método de compactación utilizado: (Proctor, Compactación modificada, Compactación ligera
, Otro (Especificar a continuación))
[ ] Si se seleccionó el método Otro, por favor especifique:
[ ] Número de pruebas realizadas:
[ ] Ubicación de la prueba (Coordenadas/Descripción):
[ ] Contenido de humedad (inicial):

[ ] Contenido de Humedad (Final):
[ ] Densidad (Densidad Seca):
[ ] Número de intentos (para cada prueba):
[ ] Fecha del examen:
[ ] Hora del examen:

--- RESULTADOS Y ANÁLISIS ---
[ ] Contenido de Humedad (%)
[ ] Densidad Seca (lbs/ft³ o kN/m³)

[ ] Nivel de compactación (%) de la densidad seca máxima
[ ] Estándar de prueba utilizado (p. ej., ASTM, AASHTO) (ASTM, AASHTO, Otros (Especificar))
[ ] Observaciones durante las pruebas (p. ej., segregación visible, estratificación)
[ ] ¿Cumple el resultado con las especificaciones? (Sí., No., N/A
)
[ ] Adjunte el informe del laboratorio de pruebas (si procede).
[ ] Número de pruebas realizadas

--- MEDIDAS CORRECTIVAS (SI SON NECESARIAS) ---
[ ] Describe la deficiencia de compactación observada.
[ ] Detalle el plan de acción correctivo propuesto.
[ ] Volumen estimado de material que requiere compactación (m³/CY)
[ ] Fecha de inicio de la acción correctiva
[ ] Fecha de finalización de la acción correctiva
[ ] Descripción de los ajustes o modificaciones realizados al equipo.
[ ] Motivo del fallo de compactación (Seleccione uno) (Humedad demasiado baja., Humedad excesiva, Pasadas insuficientes con rodillo, Tipo de rodillo incorrecto, Variación de Materiales, Otro (Especificar en texto largo))
[ ] Cargar fotos/videos que documenten las acciones correctivas
[ ] Firma de la persona que implementa la acción correctiva

--- CIERRE Y APROBACIONES ---
[ ] Nombre del Proyecto
[ ] Fecha de verificación
[ ] Tiempo de verificación
[ ] Firma del Ingeniero de Campo
[ ] Firma del Supervisor de Control de Calidad
[ ] Estado de verificación (Pasa., Fracasar., Pase Condicional)
[ ] Comentarios / Notas (si aplica)
[ ] Número de referencia/Solicitud

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/soil-compaction-verification-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)