LISTE DE VÉRIFICATION DU COMPACTAGE DU SOL

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMATIONS SUR LE PROJET ---
[ ] Nom du projet
[ ] Emplacement du projet
[ ] Entrepreneur

[ ] Date de vérification
[ ] Numéro de tâche / Numéro de dessin
[ ] Zone vérifiée (Sous-couche, Base, Remplir, Autre (Préciser))
[ ] Description du secteur (si Autre a été sélectionné ci-dessus)

--- PRÉPARATION DU SITE ET VÉRIFICATION DES MATÉRIAUX ---
[ ] Source de matériau de remplissage
[ ] Teneur en eau du matériau (%)

[ ] Type de matériau vérifié ? (Oui, correspond aux spécifications., Non, nécessite une correction.)
[ ] Résultats du test de gradation - % de réussite - Tamis n°200
[ ] Rapport de contrôle des matériaux (p. ex., rapport de laboratoire)

[ ] Déplacement et stockage de la couche supérieure du sol ? (Oui, selon le plan., Non, non requis., Non, pas de déviation par rapport au plan – Expliquez.)
[ ] Décrivez toute déviation par rapport aux spécifications ou procédures approuvées concernant le matériau de remblai.

--- ÉTALONNAGE ET CONFIGURATION DES ÉQUIPEMENTS ---
[ ] Type d'équipement de compactage (p. ex. compacteur à plaques, rouleau)

[ ] Fabricant d'équipements de compactage
[ ] Numéro de modèle d'équipement de compactage
[ ] Fréquence d'étalonnage (en jours/semaines/mois)

[ ] Date du dernier étalonnage
[ ] Fréquence de vibration (Hz) – le cas échéant
[ ] Amplitude du roulement (mm) - si applicable
[ ] Méthode d'étalonnage (p. ex. poids de référence, déflexion)
 (Poids normal, Déviation, Procédure du fabricant)
[ ] Certificat d'étalonnage (télécharger le fichier)

--- PROCÉDURES DE CONTRÔLE DU COMPACTAGE ---
[ ] Méthode de compactage utilisée : (Surveillant, Compactage modifié, Compactage léger, Autre (Préciser ci-dessous))
[ ] Si la méthode « Autre » est sélectionnée, veuillez préciser :
[ ] Nombre de tests effectués :
[ ] Localisation du test (Coordonnées/Description) :
[ ] Teneur en eau (initiale) :
[ ] Teneur en humidité (finale) :

[ ] Densité (densité à l'état sec) :

[ ] Nombre de passages (pour chaque test) :
[ ] Date du test :
[ ] Heure de l'examen :

--- RÉSULTATS ET ANALYSE DES TESTS ---
[ ] Teneur en humidité (%)

[ ] Densité sèche (lb/ft³ ou kN/m³)

[ ] Degré de compactage (%) de la densité sèche maximale
[ ] Norme de test utilisée (p. ex., ASTM, AASHTO) (ASTM, AASHTO, Autre (Préciser)
)
[ ] Observations faites lors des tests (par exemple, ségrégation visible, stratification)
[ ] Le résultat est-il conforme aux spécifications ?
 (Oui., Non., N/A
)
[ ] Joindre le rapport d'essai (si applicable).
[ ] Nombre de tests effectués

--- MESURES CORRECTIVES (SI NÉCESSAIRE)
 ---
[ ] Décrivez le défaut de compactage observé.

[ ] Décrivez le plan d'action correctif proposé.
[ ] Volume estimé de matériau nécessitant une re-compactage (m³/CY)
[ ] Date du correctif démarré
[ ] Date de réalisation de l'action corrective
[ ] Description des ajustements ou modifications apportés à l'équipement.
[ ] Motif de l'échec du compactage (Choisir une option)
 (Teneur en humidité trop faible, Teneur en humidité trop élevée, Passes insuffisants au rouleau, Type de rouleau incorrect, Variation des matériaux, Autre (Préciser dans un champ de texte long)
)
[ ] Téléverser des photos/vidéos documentant les actions correctives
[ ] Signature de la personne ayant mis en œuvre les mesures correctives.

--- SIGNATURE ET APPROBATIONS ---
[ ] Nom du projet
[ ] Date de vérification

[ ] Durée de vérification
[ ] Signature de l'ingénieur terrain

[ ] Signature du responsable du contrôle qualité
[ ] Statut de vérification (Passez., Échouer, Passe conditionnel)
[ ] Commentaires / Notes (si applicable)
[ ] Numéro de dossier/Référence

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/soil-compaction-verification-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)