ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА (МЕСЕЧНО) - СИЛА НА ЗВУКА, ЯСНОТА

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ И ЗАХРАНВАНЕ
 ---
[ ] Проверете датата
[ ] Проверете начален час
[ ] Състояние на захранването (На, Изключено, Неизвестен)
[ ] Напрежение на главния захранващ източник (V)

[ ] Състояние на мощностния усилвател
 (Нормален
, Открита грешка, Няма сигнал)
[ ] Имаше ли необичайни шумове при включване?

[ ] Бележки относно състоянието на захранването/Първи впечатления

--- ПРОВЕРКА НА ОБЕМА НА ЗОНА ---
[ ] Зона 1 (напр. Вход) – Целево Ниво на Звука (dB)
[ ] Зона 1 (напр. Вход) - Измерено Ниво (dB)

[ ] Зона 1 (Вход) - Нивото на звука е добре? (Да, Не.)
[ ] Зона 1 (Вход) - Необходими бележки/корекции
[ ] Зона 2 (напр. Основен търговски етаж) - Целево ниво на звука (dB)

[ ] Зона 2 (Основна търговска площ) – Измерено ниво на звука (dB)

[ ] Зона 2 (Основен търговски етаж) – Нивото на шум добре ли е? (Да, Не.)
[ ] Сектор 2 (Основна търговска площ) – Забележки/Необходими корекции

--- ЯСНОТА И ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ---
[ ] Обща яснота на звука – Оценка (Отлично - Ясно и прецизно., Добре – Предимно ясно, Приемливо – Някои изкривявания/замазано.
, Лошо - Значителни изкривявания/Неразбираемо)
[ ] Отговор на ниски честоти (приблизително Hz)

[ ] Отговор на високите честоти (Приблизително kHz)

[ ] Присъствие/Средна яснота (Ясно и Естествено
, Леко скучен, Замъглен, Липсващ)
[ ] Опишете всякакви забелязани изкривявания или необичайни честоти.

[ ] Запис на аудио пример (Незадължителен)

--- ПРОВЕРКА НА МИКРОФОН/УСТРОЙСТВО ЗА ВХОД (АКО Е ПРИЛОЖИМО)
 ---
[ ] Тип микрофон (ако е приложимо):
 (Свързан, Безжичен (Ръчен)
, Безжичен (Микрофон), Безжични (слушалки)
, Няма.)
[ ] Ниво на входния сигнал от микрофон (dB):
[ ] Резултат от проверка на микрофона:
 (Ясен, Исказено, Статичен, Ниско ниво, Друг)
[ ] Опишете евентуални проблеми, възникнали по време на проверка на микрофона (статични смущения, изкривяване, нисък звук и т.н.):

[ ] Състояние на батерията на безжичния микрофон (ако е приложимо):
 (Отлично, Добре., справедлив, Ниско, Н/А)
[ ] Дата на последната смяна на батерията на микрофона:

--- ПОЗИЦИЯ И СЪСТОЯНИЕ НА ГОВОРИТЕЛЯ ---
[ ] Говорител 1 - Оценка на визуални щети (1-5, 1=Няма, 5=Сериозни)

[ ] Оценка на визуални щети (1-5, 1=Няма, 5=Сериозни)

[ ] Състояние на говорителната решетка (Говорител 1)
 (Чист, Лека прашинка, Умерено количество прах/отломки, Значително количество прах/отломки – необходимo е почистване., Повредени/Липсващи)
[ ] Поставяне на говорител – Препятствия (Говорител 1)
 (Ясен, Малко затруднение, Значима пречка – необходимо е преместване.
)
[ ] Състояние на говорителната мембрана (Добре., Дребни драскотини, Значителни драскотини/повреди)
[ ] Бележки относно състоянието/позицията на говорителя

--- ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ФОНОВА МУЗИКА/СЪОБЩЕНИЯ ---
[ ] Средно ниво на звука на музика (dB)

[ ] Максимално ниво на звука (dB)
[ ] Източник на музика (напр. стрийминг, локални файлове)
 (Стрийминг услуга, Локални файлове, CD плейър)
[ ] Яснота на съобщенията (Субективна) (Отлично.
, Добре., справедлив, беден)
[ ] Опишете всякакви изкривявания или проблеми по време на възпроизвеждането на музика/съобщения.
[ ] Проверка на времето за старт на възпроизвеждането
[ ] Подходящо ли е съдържанието на музиката/посланието?
 (Да, Не)

--- ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
 ---
[ ] Обобщение на възникналите проблеми
[ ] Предприети мерки за решаване на проблемите
[ ] Приблизително време за прекъсване (минути)
[ ] Тежест на проблема (Незначителен – Не се изисква незабавна реакция., Умерено - Изисква внимание скоро, Спешна - Незабавни действия необходими)
[ ] Дата на издаване/събитие
[ ] Време на издаване/събитие
[ ] Препоръки за бъдещи превантивни мерки/ремонти
[ ] Следваща необходима поддръжка/ремонт (Без допълнителни действия., Планиран ремонт
, Свържете се с техник
)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/sound-system-check-maintenance-checklist-monthly-volume-clarity
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)