CONTRÔLE ET ENTRETIEN DU SYSTÈME AUDIO (MENSUEL) - VOLUME, CLARTÉ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRÉ-VÉRIFICATION ET ALIMENTATION ---
[ ] Vérifier la date
[ ] Vérifier l'heure de début
[ ] État d'alimentation du système (Sur, Éteint, Inconnu(e)
)
[ ] Tension principale (V)

[ ] État de l'amplificateur de puissance (Normal, Panne signalée, Pas de signal
)
[ ] Des bruits inhabituels au démarrage ?
[ ] Observations sur l'état de la puissance/Premières impressions

--- VÉRIFICATION DU VOLUME DE LA ZONE ---
[ ] Zone 1 (p. ex., Entrée) – Niveau sonore cible (dB)
[ ] Zone 1 (p. ex. Entrée) – Niveau sonore mesuré (dB)
[ ] Zone 1 (Entrée) - Niveau sonore OK ? (Oui., Non.)
[ ] Zone 1 (Entrée) – Remarques/Ajustements à apporter
[ ] Zone 2 (par exemple, espace de vente principal) – Niveau sonore cible (dB)

[ ] Zone 2 (Noyau commercial) - Niveau sonore mesuré (dB)
[ ] Zone 2 (Niveau de vente principal) – Volume correct ?
 (Oui., Non.)
[ ] Zone 2 (Dallage principal) - Remarques/Ajustements nécessaires

--- CLARTÉ ET RÉPONSE EN FRÉQUENCE ---
[ ] Clarté audio globale - Évaluation (Excellent – Clair et net
, Bon – Généralement clair, Qualité médiocre / Son légèrement déformé et confus, Mauvais – Distorsion importante/Inintelligible)
[ ] Réponse dans les basses fréquences (env. Hz)
[ ] Réponse en fréquence aiguë (environ kHz)
[ ] Présence/Clarté Moyenne
 (Clair et naturel, Légèrement terne, Troublé, Manquant)
[ ] Décrivez toute distorsion ou fréquence inhabituelle observée.

[ ] Enregistrer un exemple audio (facultatif)

--- VÉRIFICATION DU MICROPHONE/APPAREIL D'ENTRÉE (SI APPLICABLE)
 ---
[ ] Type de microphone (le cas échéant) : (Câblé, Sans fil (portatif)
, Sans fil (micro cravate)
, Casque sans fil, Rien.)
[ ] Niveau d'entrée du microphone (dB) :
[ ] Résultat du test sonore du microphone : (Clair, Déformé, Statique, Faible volume, Autre)
[ ] Décrivez tout problème rencontré lors du test du microphone (bruit de fond, distorsion, faible volume, etc.) :
[ ] État de la batterie du microphone sans fil (le cas échéant) : (Excellent, Bien, Juste, Bas, N/A
)
[ ] Date du dernier remplacement de la batterie du microphone :

--- CONDITIONS ET POSITIONNEMENT DE L'ORATEUR ---
[ ] Évaluateur visuel des dommages (1-5, 1=Aucun, 5=Important)
[ ] Évaluateur des dommages visuels (1-5, 1=Aucun, 5=Important)
[ ] Grille de locuteur (Locuteur 1)
 (Propre, Léger voile de poussière, Poussière/Débris modérés, Important présence de poussière/dépôts - Nettoyage requis.
, Endommagé(s)/Manquant(s))
[ ] Placement des haut-parleurs – Obstacles (Haut-parleur 1)
 (Clair, Obstruction mineure, Obstruction importante – Réaménagement nécessaire)
[ ] État du baffle acoustique (Bien., Rayures mineures, Rayures/Dommages importants)
[ ] Observations sur l'état/la position de l'intervenant

--- LECTURE DE MUSIQUES D'AMBIANCE / DE MESSAGES ---
[ ] Niveau sonore moyen (en décibels)
[ ] Niveau maximal de volume sonore (dB)

[ ] Source musicale (p. ex. diffusion en continu, fichiers locaux) (Service de diffusion en continu, Fichiers locaux, Lecteur CD)
[ ] Clarté des messages (subjectif) (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Décrivez tout problème ou distorsion rencontré lors de la lecture de la musique ou des messages.
[ ] Heure de début de lecture
[ ] Adéquation du contenu musical/message au sujet ?
 (Oui., Non.)

--- DÉPANNAGE ET DOCUMENTATION ---
[ ] Résumé des problèmes rencontrés
[ ] Mesures prises pour résoudre les problèmes
[ ] Durée de l'interruption estimée (minutes)

[ ] Gravité du problème (Mineur – Aucune action immédiate requise., Modéré - Nécessite une attention prochainement., Urgent - Action immédiate requise)
[ ] Date d'émission/événement
[ ] Date de publication/événement
[ ] Recommandations pour une prévention/réparation future
[ ] Prochain entretien/réparation nécessaire
 (Fin de l'action, Réparation planifiée
, Contacter le technicien)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/sound-system-check-maintenance-checklist-monthly-volume-clarity
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)