PRÜFLISTE FÜR DIE SICHERHEIT BEIM STAHLAUFBAU

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PLANUNG & VORERRICHTUNG ---
[ ] Überprüfung der Stahlkonstruktionszeichnungen und Berechnungen
[ ] Gefahrenidentifikation und Risikobewertung durchgeführt? (Ja, Nein)
[ ] Datum der letzten Baustellenerkundung
[ ] Windgeschwindigkeitsbegrenzung für den Aufbau (mph)
[ ] Qualifizierter Rigger zugewiesen? (Ja, Nein)
[ ] Kopie des genehmigten Errichtungsplans
[ ] Beschreibung aller festgestellten Umweltschäden (z. B. Nähe zu Versorgungsleitungen)
[ ] Baugenehmigung erforderlich? (Ja, Nein)
[ ] Zusammenfassung der Teilnehmer und wichtigsten Entscheidungen des Vor-Erektionstreffens

--- BAUSTELLENVORBEREITUNG & ZUGANG ---
[ ] Bodenverhältnisse prüfen: Bodenstabilität und Tragfähigkeit beurteilen. Befunde dokumentieren.
[ ] Bodenbelastbarkeit (psi):
[ ] Potenzielle Gefahren identifizieren: Alle zutreffenden auswählen (z. B. unterirdische Versorgungsleitungen, unebenes Gelände, oberirdische Hindernisse). (Unterirdische Versorgungsleitungen, Unwegsames Gelände, Übergeordnete Hindernisse, Hänge/Abstürze, Sonstiges (Im LONG_TEXT spezifizieren))
[ ] Andere Gefahren (Wenn oben ausgewählt):
[ ] Vorübergehende Zugangswege eingerichtet? (Ja, Nein)
[ ] Upload des Standort-Checks/Plans (falls verfügbar)
[ ] Abstand vom Rand (min. sicherer Arbeitsabstand - Fuß):
[ ] Beschreiben Sie bestehende provisorische Stützen und deren Zustand.

--- AUSRÜSTUNG & RIGGING ---
[ ] Kranleistung (Tonnen)
[ ] Kontrollstatus des Krans (Aktuell & Konform, Erfordert Aufmerksamkeit, Außer Betrieb)
[ ] Zertifizierungsstatus des Rigging-Materials (Aktuell & Zertifiziert, Zur Inspektion, Aus dem Dienst genommen)
[ ] Kranprüfbericht (PDF anhängen)
[ ] Drahtseil-Durchmesser (Zoll)
[ ] Signalperson anwesend? (Ja, Nein)
[ ] Es wurden Mängel an der Rigging-Ausrüstung festgestellt?
[ ] Lastwinkel (Grad)

--- HANDHABUNG UND HEBEN VON STAHLBAUTEILEN ---
[ ] Mitgliedsbedingungen bei Ankunft (Akzeptabel – Keine sichtbaren Schäden, Leichter Schaden – Dokumentiert und Genehmigt, Erheblicher Schaden – Ablehnen und untersuchen, Nicht akzeptabel – Ablehnen und zurückgeben)
[ ] Mitarbeitergewicht (lbs/kg)
[ ] Hebemethode (Kran, Trägerfahrwerk, Sonstige (Angabe))
[ ] Spezifische Hebetechnik-Hinweise
[ ] Hebewinkelprüfung (Innerhalb der festgelegten Toleranz, Außerhalb der Toleranz - Korrigiert, Nicht zutreffend)
[ ] Fotodokumentation des Hebens
[ ] Tagline beigefügt und gesichert? (Ja, Nein, N/A)

--- BOLZEN & VERBINDUNGEN ---
[ ] Bolzdurchmesser (Zoll)
[ ] Schrauben-Drehmoment (ft-lbs)
[ ] Bolzenklasse (A325, A36, Sonstiges (Angabe))
[ ] Wenn „Andere“ Bolt-Klasse ausgewählt wurde, bitte angeben:
[ ] Drehmomentüberprüfungsmethode (Drehmomentschlüssel, Nut-Eindrehverfahren)
[ ] Kommentare/Beobachtungen zu Bolzen (z. B. verwendetes Schmiermittel, ungewöhnliche Bedingungen)
[ ] Anzahl der überprüften Schrauben
[ ] Bolt-Zustand (Alle zutreffenden auswählen) (Sauber, Verrostet, Beschädigt, Richtige Note, Falsche Note)
[ ] Foto-Dokumentation des Bolzens (bei festgestellten Problemen)

--- STURZSCHUTZ ---
[ ] Arbeithöhe (Fuß)
[ ] Art des verwendeten Absturzsicherungsbaumes (Vollkörpergurt & Auffanggurt, Harness & Doppellanyard, Gurt und selbstaufrollende Sicherung (SRL), Schutzgeländer-System, Sicherheitsnetz)
[ ] Prüfung der Absturzsicherungsanlagen durchgeführt? (Harnessen, Kordel/SRL, Ankerpunkte, Helm)
[ ] Zertifizierungsstatus des Ankerpunkts (Zertifiziert, Nicht zertifiziert, N/A)
[ ] Hinweise zur Einrichtung/Beobachtung des Absturzsicherungssystems
[ ] Datum der letzten Inspektion der Absturzsicherungsausrüstung

--- SCHWEISSEN & SCHNEIDEN (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Verwendete Schweißverfahren: (SMAW (Schweißen), GMAW (MIG), GTAW (TIG), FCAW (Flux-gefüllt), Sonstige (In LONG_TEXT spezifizieren))
[ ] Bitte den Schweißprozess „Andere“ angeben (falls oben ausgewählt):
[ ] Qualifizierungsstatus des Schweißers: (Zertifiziert, Nicht zertifiziert – Unter Aufsicht, Zertifikat abgelaufen – Nicht gestattet)
[ ] Ablaufdatum der Welder-Zertifizierung (JJJJ):
[ ] Belüftungsadäquatheit: (Ausreichend, Verbesserungsbedarf, Nicht ausreichend – Arbeit eingestellt)
[ ] Ventilationsprobleme beschreiben (falls zutreffend):
[ ] Welder-Zertifizierung (falls zutreffend):
[ ] Verfügbare Brandschutzausrüstung: (Ja, Nein)
[ ] Brandschutzplan dokumentiert und kommuniziert?

--- BETRETEN ENGER RÄUME (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Ist ein Betreten eines beengten Raumes (Confined Space Entry Permit) erforderlich? (Ja, Nein)
[ ] Beschreibung des beengten Raumes (Abmessungen, Merkmale, potenzielle Gefahren)
[ ] Potenzielle Gefahren vorhanden (Alle zutreffenden auswählen) (Sauerstoffmangel, Giftige Gase, Entzündliche Atmosphären, Erstickungsgefahren, Physische Gefahren (z. B. Stolperfallen))
[ ] Sauerstoffgehalt (%)
[ ] Brennbarer Gasgehalt (%)
[ ] Verwendete Lüftungsmethode (Forcierte Luft, Natürliche Belüftung, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Beschreibung der Lüftungsverfahren und Überwachungsfrequenz
[ ] Signatur des autorisierten Eintrittsberechtigten
[ ] Betreuer-Unterschrift

--- KOMMUNIKATION & KOORDINATION ---
[ ] Beschreiben Sie den Kommunikationsplan für Kranarbeiten (z. B. Handzeichen, Funkkanäle).
[ ] Welche Kommunikationsmethoden werden vor Ort verwendet? (Funkgeräte mit Zwei-Wege-Kommunikation, Handzeichen, Sichtlinie, Schriftliche Anweisungen, Sonstiges (In LONG_TEXT spezifizieren))
[ ] Wer ist die beauftigte Signalperson für Kranarbeiten? (Zugeordnet und qualifiziertes Individuum, Nicht zutreffend, Zu bestimmen)
[ ] Name der Signalperson:
[ ] Datum des letzten Koordinierungstreffens:
[ ] Datum des letzten Koordinationsmeetings:
[ ] Beschreiben Sie mögliche Kommunikationsbarrieren und wie diese gemindert werden.
[ ] Sind alle Mitarbeiter über die Notfallkommunikationsverfahren informiert? (Ja, Nein, N/A)

--- TÄGLICHE INSPEKTION UND SICHERHEITSEINWEISUNGEN ---
[ ] Inspektionsdatum
[ ] Inspektionszeit
[ ] Beobachtete Wetterbedingungen
[ ] Themen des Briefings
[ ] Zustand der Ausrüstung (Kran, Seilzug etc.) (Gut, Mäßig - Erfordert Aufmerksamkeit, Schlecht - Außer Betrieb)
[ ] Kranauswertungsbericht Nummer (falls zutreffend)
[ ] Identifizierte Gefahren und geplante Korrekturmaßnahmen
[ ] Allgemeine Sicherheitsbereitschaft für den Tag (Hoch, Mäßig, Niedrig – Erfordert sofortiges Handeln)
[ ] Inspektor Name
[ ] Inspektorensignatur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/steel-erection-safety-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)