LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD PARA MONTAJE DE ACERO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PLANIFICACIÓN Y PRE-ERECCIÓN ---
[ ] Revisión de Planos y Cálculos del Taller de Acero
[ ] ¿Realizado el análisis de peligros y evaluación de riesgos? (Sí, No)
[ ] Fecha del último reconocimiento del sitio
[ ] Límite de Velocidad del Viento para Montaje (mph)
[ ] ¿Rigger calificado asignado? (Sí, No)
[ ] Copia del Plan de Erección Aprobado
[ ] Descripción de cualquier inquietud ambiental identificada (por ejemplo, proximidad a servicios públicos)
[ ] ¿Se requiere permiso para edificación? (Sí, No)
[ ] Resumen de Asistentes y Decisiones Clave de la Reunión Previa a la Erección

--- PREPARACIÓN DEL SITIO Y ACCESO ---
[ ] Verificar condiciones del suelo: Evaluar la estabilidad y capacidad portante del suelo. Registrar los hallazgos.
[ ] Capacidad Portante (psi):
[ ] Identificar peligros potenciales: Seleccionar todas las que apliquen (p. ej., servicios subterráneos, terreno irregular, obstrucciones aéreas). (Servicios subterráneos, Terreno irregular, Obstrucciones aéreas, Pendientes/Desniveles, Otros (Especificar en LONG_TEXT))
[ ] Otros peligros (Si se seleccionaron anteriormente):
[ ] ¿Rutas de acceso temporales establecidas? (Sí, No)
[ ] Subir Estudio/Plano del Sitio (si está disponible)
[ ] Distancia del borde (distancia de trabajo segura mínima - pies):
[ ] Describa cualquier soporte temporal existente y su estado.

--- EQUIPO Y APAREJOS ---
[ ] Capacidad de la Grúa (Toneladas)
[ ] Estado de Inspección de la Grúa (Actualizado y conforme, Requiere atención, Fuera de servicio)
[ ] Estado de certificación del equipo de aparejo (Actual y Certificado, Requiere inspección, Retirado de Servicio)
[ ] Informe de Inspección de Grúa (Adjuntar PDF)
[ ] Diámetro del Cable (pulgadas)
[ ] ¿Hay personal de señalización presente? (Sí, No)
[ ] ¿Se notaron deficiencias en el equipo de aparejos?
[ ] Ángulo de carga (grados)

--- MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO ---
[ ] Condición del miembro a la llegada (Aceptable - Sin daños visibles, Daños Menores - Documentados y Aprobados, Daños significativos - Rechazar e Investigar, Inaceptable - Rechazar y devolver)
[ ] Peso del Miembro (lb/kg)
[ ] Método de elevación (Grúa, Pasarela, Otro (Especificar))
[ ] Notas del Plan de Izaje Específico
[ ] Verificación del Ángulo de Elevación (Dentro de la Tolerancia Especificada, Fuera de tolerancia - Corregido, No Aplicable)
[ ] Documentación fotográfica de izado
[ ] ¿Etiqueta pegada y asegurada? (Sí, No, N/A)

--- TORNILLERÍA Y UNIONES ---
[ ] Diámetro del perno (pulgadas)
[ ] Par de tornillo (ft-lbs)
[ ] Clase de perno (A325, A36, Otros (Especificar))
[ ] Si se selecciona un grado de perno 'Otro', especificar:
[ ] Método de Verificación de Torque (Llave dinamométrica, Método de Giro de Tuerca)
[ ] Comentarios/Observaciones sobre el apriete (p. ej., lubricante utilizado, condiciones inusuales)
[ ] Número de Pernos Verificados
[ ] Condición del perno (Seleccione todas las que apliquen) (Limpio, Oxidado, Dañado, Calificación Correcta, Calificación incorrecta)
[ ] Documentación fotográfica del bolteado (si se observan problemas)

--- PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS ---
[ ] Altura de Trabajo (Pies)
[ ] Tipo de Protección contra Caídas Utilizada (Arnés corporal y eslinga, Arnés y doble eslinga, Arnés y Línea de Vida Autoenrollable (SRL), Sistema de barandilla, Red de seguridad)
[ ] ¿Se realizaron inspecciones del equipo de protección contra caídas? (Arnés, Lanyard/SRL, Puntos de anclaje, Casco)
[ ] Estado de Certificación de Punto de Anclaje (Certificado, No certificado, N/A)
[ ] Notas sobre la configuración/observaciones de protección contra caídas
[ ] Fecha de la última inspección del equipo de protección contra caídas

--- SOLDADURA Y CORTE (SI APLICA) ---
[ ] Procesos de Soldadura Utilizados: (SMAW (Electrodo revestido), GMAW (MIG), GTAW (TIG), FCAW (Núcleo de Flujo), Otros (Especificar en LONG_TEXT))
[ ] Especificar proceso de soldadura 'Otro' (si se seleccionó arriba):
[ ] Estado de calificación del soldador: (Certificado, No certificado - Bajo supervisión, Certificación Expirada – No Permitido)
[ ] Fecha de caducidad de la certificación de soldador (AAAA):
[ ] Adecuación de la ventilación: (Adecuado, Requiere mejora, No Adecuado - Trabajo Detenido)
[ ] Describir problemas de ventilación (si aplica):
[ ] Certificación de soldador (si corresponde):
[ ] Equipos de Seguridad contra Incendios Disponibles: (Sí, No)
[ ] ¿Plan de seguridad contra incendios documentado y comunicado?

--- ENTRADA A ESPACIO CONFINADO (SI APLICA) ---
[ ] ¿Se requiere un permiso de entrada a un espacio confinado? (Sí, No)
[ ] Describir el espacio confinado (dimensiones, características, peligros potenciales)
[ ] Peligros Potenciales Presentes (Seleccione todos los que apliquen) (Deficiencia de oxígeno, Gases Tóxicos, Atmósferas Inflamables, Peligros de ahogamiento, Peligros físicos (p. ej., tropiezos))
[ ] Nivel de Oxígeno (%)
[ ] Nivel de combustible (Gas) (%)
[ ] Método de ventilación utilizado (Aire Forzado, Ventilación Natural, Otros (Especificar))
[ ] Describir procedimientos de ventilación y frecuencia de monitoreo
[ ] Firma de Ingreso Autorizado
[ ] Firma del Asistente

--- COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ---
[ ] Describa el plan de comunicación para las operaciones de grúa (por ejemplo, señales manuales, canales de radio).
[ ] ¿Qué métodos de comunicación se están utilizando en el sitio? (Radios bidireccionales, Señales manuales, Línea de visión, Instrucciones escritas, Otros (Especificar en LONG_TEXT))
[ ] ¿Quién es la persona señalizadora designada para las operaciones de la grúa? (Individuo Asignado y Cualificado, No aplica, Por determinar)
[ ] Nombre de la persona señalizadora:
[ ] Fecha de la última reunión de coordinación:
[ ] Hora de la última reunión de coordinación:
[ ] Describa cualquier posible barrera de comunicación y cómo se está mitigando.
[ ] ¿Todo el personal está al tanto de los procedimientos de comunicación de emergencia? (Sí, No, N/A)

--- INSPECCIÓN DIARIA Y CHARLAS DE SEGURIDAD ---
[ ] Fecha de Inspección
[ ] Hora de la inspección
[ ] Condiciones climáticas observadas
[ ] Temas tratados en la sesión informativa
[ ] Condición del equipo (Grúa, aparejos, etc.) (Bueno, Regular - Requiere Atención, Pobre - Fuera de servicio)
[ ] Número de Informe de Inspección de Grúa (si corresponde)
[ ] Peligros Identificados y Acciones Correctivas Planificadas
[ ] Nivel general de preparación de seguridad para el día (Alto, Moderado, Bajo - Requiere Acción Inmediata)
[ ] Nombre del inspector
[ ] Firma del Inspector

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/steel-erection-safety-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)