LISTE DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ POUR LE MONTAGE D'ACIER

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PLANIFICATION ET PRÉ-MONTAGE ---
[ ] Examen des plans d'atelier et des calculs de charpente métallique
[ ] Identification des dangers et évaluation des risques effectuées ? (Oui, Non)
[ ] Date de la dernière visite technique du site
[ ] Limite de vitesse du vent pour le montage (mph)
[ ] Élingueur qualifié assigné ? (Oui, Non)
[ ] Copie du plan de montage approuvé
[ ] Description de toute préoccupation environnementale identifiée (par ex., proximité d'installations de services publics)
[ ] Un permis est-il requis pour le montage ? (Oui, Non)
[ ] Résumé des participants et des principales décisions de la réunion de pré-montage

--- PRÉPARATION ET ACCÈS AU SITE ---
[ ] Vérifier les conditions du sol : Évaluer la stabilité et la capacité portante du sol. Consigner les résultats.
[ ] Capacité portante du sol (psi) :
[ ] Identifier les dangers potentiels : Sélectionnez tout ce qui s'applique (ex. : réseaux souterrains, terrain accidenté, obstacles aériens). (Réseaux de services publics souterrains, Terrain irrégulier, Obstacles en hauteur, Pentes/Dénivelés, Autre (Précisez dans LONG_TEXT))
[ ] Autres dangers (si sélectionnés ci-dessus) :
[ ] Des voies d'accès temporaires ont-elles été établies ? (Oui, Non)
[ ] Télécharger l'étude de site/le plan (si disponible)
[ ] Distance par rapport au bord (distance de travail de sécurité min. - pieds) :
[ ] Décrivez tout support temporaire existant ainsi que son état.

--- ÉQUIPEMENT ET GRÉEMENT ---
[ ] Capacité de la grue (tonnes)
[ ] État de l'inspection de la grue (À jour et conforme, Nécessite une attention particulière, Hors service)
[ ] État de certification de l'équipement de levage (À jour et certifié, Nécessite une inspection, Retiré du service)
[ ] Rapport d'inspection de la grue (Joindre un PDF)
[ ] Diamètre du câble métallique (pouces)
[ ] Présence d'un signaleur ? (Oui, Non)
[ ] Des défaillances de l'équipement de levage ont-elles été constatées ?
[ ] Angle de charge (degrés)

--- MANUTENTION ET LEVAGE DE PROFILÉS EN ACIER ---
[ ] État du membre à l'arrivée (Acceptable - Aucun dommage visible, Dommages mineurs - Documentés et approuvés, Dommages importants - Rejeter et enquêter, Inacceptable - Rejeter et retourner)
[ ] Poids du membre (lb/kg)
[ ] Méthode de levage (Grue, Portique, Autre (Précisez))
[ ] Notes relatives au plan de levage spécifique
[ ] Vérification de l'angle de levage (Dans la tolérance spécifiée, Hors tolérance - Corrigé, Non applicable)
[ ] Documentation photographique du levage
[ ] L'étiquette est-elle attachée et fixée ? (Oui, Non, S/O)

--- BOULONNERIE ET RACCORDEMENTS ---
[ ] Diamètre du boulon (pouces)
[ ] Couple de serrage des boulons (pi-lbs)
[ ] Classe de la boulonnerie (A325, A36, Autre (Précisez))
[ ] Si le grade de boulon « Autre » est sélectionné, précisez :
[ ] Méthode de vérification du couple (Clé dynamométrique, Méthode du serrage par rotation de l'écrou)
[ ] Commentaires/Observations concernant le boulonnage (ex. : lubrifiant utilisé, conditions inhabituelles)
[ ] Nombre de boulons vérifiés
[ ] État du boulon (Sélectionnez tout ce qui s'applique) (Propre, Rouillé, Endommagé, Note correcte, Note incorrecte)
[ ] Documentation photographique du boulonnage (si des problèmes sont observés)

--- PROTECTION CONTRE LES CHUTES ---
[ ] Hauteur de travail (pieds)
[ ] Type de protection antichute utilisé (Harnais de sécurité complet et longe, Harnais et longe double, Harnais et dispositif antichute à rappel automatique (SRL), Système de garde-corps, Filet de sécurité)
[ ] Des inspections des équipements de protection contre les chutes ont-elles été effectuées ? (Harnais, Longe/SRL, Points d'ancrage, Casque)
[ ] Statut de la certification du point d'ancrage (Certifié, Non certifié, S/O)
[ ] Notes sur la configuration/les observations relatives à la protection contre les chutes
[ ] Date de la dernière inspection de l'équipement de protection antichute

--- SOUDAGE ET DÉCOUPAGE (LE CAS ÉCHÉANT) ---
[ ] Procédés de soudage utilisés : (SMAW (Électrode enrobée), GMAW (MIG), GTAW (TIG), FCAW (soudage à l'électrode tubulaire), Autre (Précisez dans LONG_TEXT))
[ ] Précisez le « Autre » procédé de soudage (si sélectionné ci-dessus) :
[ ] Statut de qualification du soudeur : (Certifié, Non certifié - Sous supervision, Certification expirée – Non autorisé)
[ ] Date d'expiration de la certification du soudeur (AAAA) :
[ ] Adéquation de la ventilation : (Adéquat, À améliorer, Inadéquat - Travail interrompu)
[ ] Décrire les problèmes de ventilation (le cas échéant) :
[ ] Certification de soudeur (le cas échéant) :
[ ] Équipement de sécurité incendie disponible : (Oui, Non)
[ ] Le plan de sécurité incendie est-il documenté et communiqué ?

--- ENTRÉE EN ESPACE CONFINÉ (LE CAS ÉCHÉANT) ---
[ ] Un permis d'entrée en espace confiné est-il requis ? (Oui, Non)
[ ] Décrire l'espace confiné (dimensions, caractéristiques, dangers potentiels)
[ ] Risques potentiels présents (Sélectionner tout ce qui s'applique) (Déficit en oxygène, Gaz toxiques, Atmosphères inflammables, Risques d'ensevelissement, Risques physiques (ex. : risques de trébuchement))
[ ] Niveau d'oxygène (%)
[ ] Niveau de gaz combustible (%)
[ ] Méthode de ventilation utilisée (Air pulsé, Ventilation naturelle, Autre (Précisez))
[ ] Décrire les procédures de ventilation et la fréquence de surveillance
[ ] Signature de l'intrant autorisé
[ ] Signature de l'accompagnateur

--- COMMUNICATION ET COORDINATION ---
[ ] Décrivez le plan de communication pour les opérations de grue (par ex. signaux manuels, canaux radio).
[ ] Quelles méthodes de communication sont utilisées sur place ? (Radios bidirectionnelles, Signaux de la main, Ligne de visée, Instructions écrites, Autre (Précisez dans LONG_TEXT))
[ ] Qui est la personne désignée pour le guidage lors des opérations de grue ? (Personne désignée et qualifiée, Non applicable, À déterminer)
[ ] Nom de la personne de signalisation :
[ ] Date de la dernière réunion de coordination :
[ ] Heure de la dernière réunion de coordination :
[ ] Décrivez les éventuelles barrières à la communication et la manière dont elles sont atténuées.
[ ] Tout le personnel est-il au courant des procédures de communication d'urgence ? (Oui, Non, N/A)

--- INSPECTION QUOTIDIENNE ET SÉANCES D'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ ---
[ ] Date de l'inspection
[ ] Heure de l'inspection
[ ] Conditions météorologiques observées
[ ] Sujet(s) abordé(s) lors de la séance d'information
[ ] État de l'équipement (grue, accessoires de levage, etc.) (Bon, Passable - Nécessite une attention particulière, Mauvais - Hors service)
[ ] Numéro du rapport d'inspection de la grue (le cas échéant)
[ ] Dangers identifiés et mesures correctives prévues
[ ] État de préparation global à la sécurité pour la journée (Élevé, Modéré, Faible - Nécessite une action immédiate)
[ ] Nom de l'inspecteur
[ ] Signature de l'inspecteur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/steel-erection-safety-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)