LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD EN FABRICACIÓN DE ACERO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE MATERIALES ---
[ ] Fecha de recepción del material
[ ] Número de orden de material
[ ] Nombre del proveedor
[ ] Tipo de Material (p. ej., A36, A572)
 (A36, Grado 50 A572
, A572 Grado 50 HPS 70W, Otros (Especificar))
[ ] Espesor del material (pulgadas)
[ ] Ancho del material (pulgadas)
[ ] Condición del material (p. ej., Normalizado, Laminado en caliente) (Laminado en caliente, Normalizado, Trefilado en frío, Otro (Especificar))
[ ] Observaciones/Discrepancias Detectadas

[ ] ¿Material certificado recibido?
 (Sí., No.)
[ ] Cargue la certificación del material (si aplica).

--- PLANOS DE TIENDA Y PLANOS DE FABRICACIÓN ---
[ ] Estado de Aprobación de Dibujos de Tienda (Aprobado, Rechazado
, Pendiente de revisión)
[ ] Notas de revisión (si aplica)

[ ] Dibujo de tienda en PDF
[ ] Número de Revisión del Dibujo de Tienda
[ ] Estado de la Revisión del Plan de Fabricación (Aprobado, Rechazado/a, Pendiente de revisión)
[ ] ¿Se han identificado discrepancias o inquietudes en los planos/diseños?
[ ] Fecha de aprobación del dibujo de taller
[ ] Aprobado por (Nombre)

--- CORTE Y PREPARACIÓN
 ---
[ ] Espesor del material (mm)
[ ] Desviación del ángulo de corte (grados)
[ ] Método de Corte (Plasma, Oxicombustible, láser, Vio)
[ ] Estado de la superficie después del corte (Suave, Filo de Daga, áspero, Burr Present)
[ ] Notas sobre el estado de la superficie o defectos.
[ ] Subir foto del borde cortado
[ ] Ángulo de bisel (si aplica) (No aplicable.
, Según el plano, Desviación observada.
)

--- SOLDADURA
 ---
[ ] Identificación de soldador
[ ] Proceso de soldadura empleado (SMAW (Soldadura con electrodo revestido), Soldadura GMAW (MIG), GTAW (TIG)
, Soldadura por hilo con fundente, Otro (Especifique en TEXTO_LARGO))
[ ] Si es un proceso de soldadura "Otro", por favor especifique:
[ ] Corriente de soldadura (amperios)

[ ] Voltaje de Soldadura (Voltios)

[ ] Temperatura entre pases (°C)

[ ] Referencia de Especificación de Procedimiento de Soldadura (WPS-001
, WPS-002
, WPS-003
, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))
[ ] Si es otro WPS, especifique:
[ ] Criterios de Inspección Visual (Marque todas las que correspondan) (Fusión total, No rebajas., Sin Inclusiones de Escoria (SMAW/FCAW), Perfil de soldadura correcto, Sin porosidad., Soldadura por ultrasonido, Otro (Especifique en TEXTO_LARGO))
[ ] Especifique los hallazgos de cualquier inspección visual:

--- MONTAJE E INSTALACIÓN
 ---
[ ] Holgura Máxima Admisible de Ensamblaje de Componentes
[ ] Verificación de Alineación (Seleccione todas las que correspondan)
 (aplomado, Nivel, Cuadrado, Verdadero, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))
[ ] Detalles de la verificación de la alineación "Otros" (si aplica)

[ ] Número de Conexiones Atornilladas Verificadas
[ ] Alineación de pernos – ¿Correcta? (Sí., No.)
[ ] Detalles de problemas de alineación de pernos (si se seleccionó “No”)
[ ] ¿Interferencia de componentes? (Sí., No.)
[ ] Detalles de interferencia de componentes (si se seleccionó “Sí”)
[ ] Adjunte fotos del montaje y el ensamblaje.

--- PRECISIÓN DIMENSIONAL ---
[ ] Verificación de Longitud (Miembro A)
[ ] Verificación de Ancho (Miembro B)
[ ] Verificación del espesor (Placa C)
[ ] Verificación del ángulo (Ángulo D)
[ ] Verificación del radio (Barra redonda E)
[ ] Cumplimiento de Tolerancias (Ensamblaje General)
 (Dentro de la tolerancia, Fuera de Tolerancia – Desviación del Registro, No aplica.)
[ ] Notas/Comentarios sobre la Precisión Dimensional
[ ] Adjunte fotos de verificación de dimensiones (si es necesario).

--- TRATAMIENTO DE SUPERFICIES Y PINTURA ---
[ ] Método de Preparación de Superficies (Granallado, Molienda, Cepillado con alambre, Limpieza química
)
[ ] Perfil de Superficie (Mil)
[ ] Primer Tipo (Epoxi, Zincado, Alicido, Otro (Especificar)
)
[ ] Detalles Primeros (si se seleccionó 'Otro')
[ ] Espesor de Película Seca (EPS) - Mínimo (mil)

[ ] Certificado de Calibración de Medidor DFT

[ ] Tipo de barniz (Acrílico, Poliuretano, Epoxi, Otro (Especificar))
[ ] Detalles del abrigo superior (si se seleccionó 'Otro')
[ ] Fecha de la pintura
[ ] Firma del Inspector

--- ATORNILLADO Y FIJACIÓN ---
[ ] Diámetro del perno (pulgadas)
[ ] Calibre/Resistencia de los pernos
[ ] Valor de par objetivo (lb-ft)
[ ] Valor Real de Par (libras-pie)

[ ] Método de Aplicación de Torque (Manual, Hidráulico, Impacto neumático)
[ ] Estado del perno (seleccione todas las que correspondan)
 (Limpio, Sin óxido, Sin daños, Corrección de Calificaciones, Lubricación adecuada)
[ ] ¿Se utilizó una llave dinamométrica calibrada? (Sí., No., N/A
)
[ ] ¿Hubo alguna observación inusual durante el atornillado?

--- IDENTIFICACIÓN Y MARCADO ---
[ ] Número de Identificación de Componente
[ ] Revisión del Dibujo Número
[ ] Cantidad Marcada

[ ] Método de calificación (Estarcido, Grabado, Soldadura, Etiquetado)
[ ] Marcar(es) ubicación(es)
 (Borde, Centro, Superficie visible, Todas las superficies)
[ ] Fotografía de Marcado (Opcional)

--- DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE REGISTROS ---
[ ] Certificados de Calificación de Soldadores
[ ] Certificados de Material
[ ] Resumen de Incumplimientos y Acciones Correctivas

[ ] Número de soldadores certificados
[ ] Fecha de la última auditoría interna
[ ] Tipo de Auditoría (Interna/Externa)
 (Interno, externo)
[ ] Registro de Desviaciones de los Planos de Fabricación Aprobados
[ ] Firma del Inspector

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/steel-fabrication-quality-control-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)