LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA O CONTROLO DE QUALIDADE NA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- RECEÇÃO E INSPEÇÃO DE MATERIAIS ---
[ ] Data de Receção do Material
[ ] Número do pedido de material
[ ] Nome do Fornecedor
[ ] Tipo de material (por exemplo, A36, A572) (A36, Aço A572, grau 50, Aço A572, grau 50, HPS 70W., Outro (especificar))
[ ] Espessura do material (polegadas)
[ ] Largura do material (em polegadas)
[ ] Estado do material (por exemplo, normalizado, laminado a quente) (Laminado a quente, Normalizado, Estirado a frio, Outro (especificar))
[ ] Observações/Divergências Registadas
[ ] Certificado de materiais recebido? (Sim., Não)
[ ] Carregar o certificado de qualidade do material (se aplicável).

--- DESENHOS DE FABRICAÇÃO E PLANOS DE PRODUÇÃO. ---
[ ] Estado de Aprovação do Desenho de Fabricação (Aprovado., Rejeitado, Em fase de revisão.)
[ ] Notas de revisão (se aplicável)
[ ] Desenho Técnico em formato PDF
[ ] Número da revisão do desenho técnico
[ ] Estado da Revisão do Plano de Fabricação (Aprovado, Rejeitado, Em aguardo de revisão.)
[ ] Foram identificadas discrepâncias ou problemas nos desenhos/projetos?
[ ] Data de aprovação do desenho técnico.
[ ] Aprovado por (Nome)

--- CORTE E PREPARAÇÃO ---
[ ] Espessura do material (mm)
[ ] Desvio do ângulo de corte (em graus)
[ ] Método de corte (Plasma, Combustível Oxigênio, Laser, Serra)
[ ] Condição da superfície após o corte (Suave, Lâmina Afiada, Áspero, grosseiro, rude., Burr está presente.)
[ ] Observações sobre o estado da superfície ou defeitos
[ ] Carregar foto da borda cortada.
[ ] Ângulo de chanfro (se aplicável) (Não se aplica., Conforme o desenho., Desvio Observado)

--- SOLDADURA ---
[ ] Identificação do soldador
[ ] Processo de soldadura utilizado. (SMAW (eletrodo revestido), GMAW (MIG), GTAW (soldagem TIG), FCAW (soldagem com arame tubular), Outro (especifique em TEXTO_LONGO))
[ ] Se o processo de soldadura for «Outro», especifique:
[ ] Corrente de soldadura (amperes)
[ ] Tensão de soldadura (volts)
[ ] Temperatura entre passagens (°C)
[ ] Referência à Especificação do Procedimento de Soldagem (EPS) (WPS-001, WPS-002, WPS-003, Outro (especifique em TEXTO_LONGO))
[ ] Se selecionar «Outro» em «Tipo de WPS», especifique:
[ ] Critérios para a Inspeção Visual (Marque todas as opções aplicáveis) (Fusão Completa, Sem preços mais baixos., Sem inclusões de escória (SMAW/FCAW), Perfil de solda adequado, Sem porosidade., Soldadura por ultrassom, Outro (especifique em TEXTO_LONGO))
[ ] Indique quaisquer resultados obtidos durante a inspeção visual:

--- MONTAGEM E INSTALAÇÃO ---
[ ] Folga Máxima Admissível no Encaixe dos Componentes
[ ] Verificação do alinhamento (selecione todas as opções aplicáveis) (Prumo; verificar com o prumo., Nível, Quadrado, Verdadeiro, Outro (especifique em TEXTO_LONGO))
[ ] Detalhes da verificação do alinhamento de «Outros» (se aplicável)
[ ] Número de Conexões Aparafusadas Verificadas
[ ] Alinhamento dos parafusos – está correto? (Sim., Não)
[ ] Detalhes sobre os problemas de alinhamento dos parafusos (se a opção «Não» for selecionada)
[ ] Interferência entre componentes? (Sim, Não)
[ ] Detalhes sobre a interferência entre componentes (se a opção «Sim» for selecionada)
[ ] Anexe fotografias da montagem e do processo de instalação.

--- PRECISÃO DIMENSIONAL ---
[ ] Verificação do Comprimento (Membro A)
[ ] Verificação da largura (membro B)
[ ] Verificação da espessura (placa C)
[ ] Verificação do Ângulo (Ângulo D)
[ ] Verificação do raio (barra redonda E)
[ ] Conformidade com as tolerâncias (montagem geral) (Dentro da tolerância., Fora da faixa de tolerância – Desvio do valor registado., Não se aplica.)
[ ] Observações/Comentários sobre a Precisão Dimensional
[ ] Anexe fotografias que comprovem as dimensões (se necessário).

--- TRATAMENTO E PINTURA DE SUPERFÍCIES ---
[ ] Método de Preparação da Superfície (Jateamento com areia, Moer / Triturar, Escovagem com escova de arame., Limpeza Química)
[ ] Perfil da Superfície (em Milésimos de Polegada)
[ ] Tipo de Primer (Resina epóxi, Rico em zinco., Alcídico, Outro (especificar))
[ ] Detalhes do produto de preparação da pele (se a opção «Outro» for selecionada)
[ ] Espessura da camada seca (DFT) – Valor mínimo (mil)
[ ] Certificado de Calibração do Medidor DFT
[ ] Tipo de verniz de acabamento (Acrílico, Poliuretano, Resina epóxi, Outro (especificar))
[ ] Detalhes sobre o acabamento (se a opção «Outro» for selecionada)
[ ] Data da pintura
[ ] Assinatura do Inspetor

--- APARAFUSAMENTO E FIXAÇÃO ---
[ ] Diâmetro da porca (em polegadas)
[ ] Classe/Resistência do parafuso
[ ] Valor de Torque Desejado (lb-pé)
[ ] Valor real do torque (kgf.m)
[ ] Método de aplicação do torque (Manual, Hidráulico, Impacto do ar)
[ ] Estado do parafuso (selecione todas as opções aplicáveis) (Limpo, Sem ferrugem., Sem danos., Correção das Classificações das Notas, Lubrificação adequada.)
[ ] Foi utilizada uma chave dinamométrica calibrada? (Sim, Não, N/A)
[ ] Notou alguma anomalia durante o processo de aperto?

--- IDENTIFICAÇÃO E MARCAÇÃO ---
[ ] Número de Identificação do Componente
[ ] Número da Revisão do Desenho
[ ] Quantidade indicada
[ ] Método de Marcação Utilizado (Técnica de estêncil, Gravura, Soldagem, Etiquetagem)
[ ] Definir localização(ões) (Borda, Centro, Superfície visível, Todas as superfícies)
[ ] Fotografia da marca (opcional)

--- DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE REGISTROS ---
[ ] Certificados de Qualificação para Soldadores
[ ] Certificados de Qualidade do Material
[ ] Resumo das Não Conformidades e Ações Corretivas
[ ] Número de Soldadores Certificados
[ ] Data da Última Auditoria Interna
[ ] Tipo de auditoria (interna/externa) (Interno, Externo)
[ ] Registo de Desvios em Relação aos Desenhos de Fabricação Aprovados
[ ] Assinatura do Inspetor

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/steel-fabrication-quality-control-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)