LISTA DE VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACIÓN GENERAL ---
[ ] Nombre del proyecto
[ ] Número de Revisión del Dibujo
[ ] Fecha de inspección
[ ] Nombre del Inspector
[ ] Contratista
[ ] Condiciones Climáticas (Claro, Lluvia, Nublado, Ventoso, Nieve)
[ ] Documentos de Referencia (por ej., Planos de Taller, Planos de Campo)

--- ALINEACIÓN DE LA CIMENTACIÓN/PLACA BASE ---
[ ] Verificación de Elevación de Cimentación (mm)
[ ] Nivelación de la placa base (mm)
[ ] Desplazamiento de la Columna respecto a la Placa Base (Eje X) (mm)
[ ] Desplazamiento de Columna a Placa Base (Eje Y) (mm)
[ ] Verificación de Ubicación de Pernos de Anclaje de Placa Base (Ubicación correcta, Se requiere un pequeño ajuste, Ajuste significativo requerido)
[ ] Observaciones/Comentarios sobre la alineación de la placa base
[ ] Documentación fotográfica de la alineación de la placa base
[ ] Condición de la Superficie de la Base (Limpio y Suave, Imperfecciones Menores, Imperfecciones significativas)

--- ALINEACIÓN DE COLUMNAS ---
[ ] Verticalidad de la columna (grados de plomada)
[ ] Rectitud de la columna (desviación de la rectitud, pulgadas)
[ ] Posición de la columna con respecto a la línea de cuadrícula (Izquierda/Derecha/Sobre) (Izquierda, Derecho, En)
[ ] Desplazamiento de columna de la ubicación del diseño (pulgadas)
[ ] Alineación de columna con línea de nivel (Arriba/Debajo/Sobre) (Arriba, Abajo, En)
[ ] Pendiente de la columna (pulgadas por pie)
[ ] Notas sobre desviaciones de alineación de columnas
[ ] Foto de alineación de columnas (antes del ajuste)
[ ] Foto de alineación de columnas (después del ajuste)

--- ALINEACIÓN DEL HAZ ---
[ ] Desviación de Elevación de Hilo (Máx)
[ ] Desviación de nivelación de la viga (a lo largo de la longitud)
[ ] Alineación de haz con líneas de cuadrícula (Dentro de la Tolerancia, Fuera de tolerancia, N/A (No Aplicable))
[ ] Detalles de cualquier problema de alineación encontrado
[ ] Inspección Visual de Rectitud de la Viga (Recto, Ligeramente curvado, Gran Arco)
[ ] Longitud medida de la viga
[ ] Longitud de la viga de diseño
[ ] Oscilación/Movimiento del haz durante la medición (Ninguno, Ligeramente, Significativo)

--- ALINEACIÓN DE CONEXIÓN ---
[ ] Desplazamiento máximo del orificio de perno
[ ] Longitud de Soldadura (Actual vs. Requerido)
[ ] Alineación del agujero para perno - ¿Satisfactoria? (Sí, No, N/A)
[ ] Calidad de la Soldadura - Inspección Visual (Aceptable, Se requiere reparación, Rechazar)
[ ] Notas detalladas sobre problemas de alineación de conexiones
[ ] Fotos de Alineación de Conexión
[ ] Tipo de conexión (Atornillado, Soldado, Otros)

--- ALINEACIÓN FIRME ---
[ ] Verticalidad de la Diagonal (Grados)
[ ] Nivelación de Soporte Horizontal (Grados)
[ ] Tipo de conexión de soporte (Atornillado, Soldado, Comprar Soldado, Soldado en campo)
[ ] Estado de inspección de la conexión (Inspección visual completa, Inspección de soldadura completada, Unión atornillada apretada, No se encontraron problemas)
[ ] Observaciones/Comentarios sobre la Alineación de la Armadura
[ ] Evidencia fotográfica de alineación de los aparatos de ortodoncia
[ ] Ubicación del Soporte (Coordenadas de Cuadrícula)

--- ALINEACIÓN DE ARMADURA/ESTRUCTURA DEL TEJADO ---
[ ] Pendiente de la armadura/estructura (Grados)
[ ] Desviación de la Pendiente de Diseño (Grados)
[ ] Desviación Máxima Permitida (Grados)
[ ] Nivelación del Cuerda Superior (¿Dentro de tolerancia?) (Sí, No, N/A)
[ ] ¿Comprobaciones de alineación de acordes completadas? (Línea de cuadrícula 1, Línea de cuadrícula 2, Línea de cuadrícula 3, Todas las líneas de cuadrícula)
[ ] Notas/Observaciones sobre la alineación
[ ] ¿Se verificó la tensión del perno de conexión? (Sí, No, N/A)
[ ] Fotos/Documentación de Soporte

--- ALINEACIÓN DE VIGA Y VIGA PRINCIPAL ---
[ ] Verificación de Elevación de Vigas (en el extremo norte)
[ ] Verificación de elevación de viga/vigueta (en el extremo sur)
[ ] Desviación de nivelación de vigas/riostras (máx. permitido)
[ ] Método de Alineación de Viga/Armadura Utilizado (Nivel láser, Nivel de tránsito, Línea de hilo, Otros)
[ ] Descripción detallada de cualquier corrección realizada (si corresponde)
[ ] Posición de la viga/viga maestra con respecto a la línea de cuadrícula (Dentro de la tolerancia, Fuera de tolerancia - Se requiere corrección)
[ ] Fotos de alineación (antes y después de la corrección)
[ ] Ubicación específica de la viga/viga que se comprueba (p. ej., Coordenadas de cuadrícula)

--- VERIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA CONSTRUIDA ---
[ ] Resumen de Actividades de Verificación de Alineación
[ ] Datos de Encuesta de Alineación (PDF/CAD)
[ ] Número total de comprobaciones de alineación realizadas
[ ] ¿Se encontraron discrepancias de alineación? (Sí, No)
[ ] Descripción detallada de las discrepancias (si las hay)
[ ] Acciones Correctivas Tomadas para Discrepancias
[ ] Fecha de Verificación Tal Cual
[ ] Hora de Verificación de Obra Finalizada
[ ] Firma del Inspector

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/structural-steel-alignment-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)