LISTA KONTROLNA TESTÓW FUNKCJONALNYCH SYSTEMU (SYSTEMY MEP)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTEMY HVAC – OGÓLNE ---
[ ] Temperatura otoczenia (podczas testów)
[ ] Temperatura Powietrza Dostarczanego (mierzona)
[ ] Temperatura Powrotnego Powietrza (mierzona)
[ ] Tryb pracy systemu (ogrzewanie/chłodzenie/auto)
 (Ogrzewanie, Chłodzenie, Samochód)
[ ] Prędkość wentylatora (niska/średnia/wysoka)
 (Niski, Środek, Wysoki)
[ ] Obserwacje/Komentarze (podczas testów)

[ ] Data testu
[ ] Czas testów

--- SYSTEMY HVAC – DYSTRYBUCJA POWIETRZA ---
[ ] Punkt nastawny temperatury powietrza nawiewnego AHU (weryfikacja)

[ ] Różnica temperatur powietrza nawrotnego AHU (Weryfikacja)
[ ] Sprawdzanie sekwencji otwierania/zamykania tłumika.
 (Przejdź., Zawód, Nie dotyczy.)
[ ] Sprawdź Kierunek Przepływu Powietrza przez Dyfuzor (poziomy, pionowy, Regulowany)
[ ] Opisz wszelkie zaobserwowane problemy z hałasem dotyczące urządzeń do dystrybucji powietrza.

[ ] Weryfikacja ciśnienia statycznego (powietrze nawiewne) (W zakresie tolerancji, Poza akceptacją, Niemierzono.)
[ ] Data testu funkcjonalnego systemu dystrybucji powietrza

--- SYSTEMY HVAC – URZĄDZENIA GRZEWCZE I CHŁODNICZE ---
[ ] Temperatura wody wchodzącej do urządzenia chłodzącego (EWT) - Wartość zmierzona (°F)
[ ] Temperatura wody opuszczającej chiller (LWT) – Wartość mierzona (°F)
[ ] Ciśnienie pary w kotle (PSI)

[ ] Temperatura powierzchni pieca (°F)
[ ] Tryb pracy urządzenia chłodniczego (Chłodzenie, Ogrzewanie, Gotowość.
)
[ ] Sekwencja kotłowni – prawidłowa kolejność? (Tak, Nie., N/A)
[ ] Opisz wszelkie nieprawidłowości zaobserwowane podczas testowania urządzeń grzewczych/chłodniczych.

[ ] Data testu sprawności urządzenia
[ ] Czas trwania testu wydajności urządzenia

--- SYSTEMY HYDRAULICZNE – WODA UŻYTKOWA ---
[ ] Ciśnienie Statyczne Wody (PSI)
[ ] Przepływ przy armaturze (gal/min)

[ ] Temperatura wody (Gorąco - °F)

[ ] Temperatura wody (zimna - °F)
[ ] Zweryfikowano wartość temperatury ciepłej wody? (Tak, Nie., N/A
)
[ ] Czy zawór redukcyjny ciśnienia działa prawidłowo? (Tak, Nie., N/A
)
[ ] Obserwacje/Uwagi (np. nietypowe odgłosy, wycieki)
[ ] Data testu
[ ] Czas trwania testu

--- SYSTEMY HYDRAULICZNE – INSTALACJE SANITARNE I KANALIZACJA OPADOWA ---
[ ] Nachylenie rury odpływowej (minimum)
[ ] Średnica rury spustowej (sprawdzić względem projektu)
[ ] Ułatwiony dostęp do opróżniania.
 (dostępny
, Zablokowany, N/A)
[ ] Typ wentylacji (sprawdzić projekt)
 (Wilgotny wylot, Wentylacja suszarki, Otwór wentylacyjny, Grupowe wietrzenie)
[ ] Uwagi dotyczące nachylenia/spadu
[ ] Przeprowadzono test szczelności? (Tak, Nie., N/A
)
[ ] Ciśnienie testowe wody (psi)
[ ] Data testu szczelności

--- SYSTEMY HYDRAULICZNE – ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE
 ---
[ ] Ciśnienie statyczne wody w systemie nawadniającym (PSI)
[ ] Test przepływu systemu nawadniającego (GPM)

[ ] Zasięg głowic natryskowych (wystarczający?) (Tak., Nie., Nie dotyczy.)
[ ] Praca Pompy Przeciwpożarowej (Ręczna i Automatyczna) (Przejdź., Zawieść, N/A)
[ ] Data ostatniej kontroli systemu gaśniczego
[ ] Opisz wszelkie zaobserwowane usterki podczas testowania systemu gaśniczego.

[ ] Test przepływomierza przeprowadzony pomyślnie? (Tak, Nie., N/A
)
[ ] Przesłanie Raportu z Testu Systemu Gaśniczego
[ ] Ciśnienie tłoczenia pompy przeciwpożarowej (PSI)

--- SYSTEMY ELEKTRYCZNE – ROZKŁAD ENERGII ---
[ ] Główne Napięcie Wejściowe (V)

[ ] Główny prąd wejściowy (A)
[ ] Napięcie panelu (V)

[ ] Pobór prądu z panelu (A)
[ ] Metoda uziemienia panelu (Stabilne Podgrodzie
, Podłoże oporowe, Impedancja uziemienia)
[ ] Obserwacje podczas oględzin wizualnych paneli (np. oznakowanie, czystość).
[ ] Wynik weryfikacji rotacji fazy (Poprawnie, Niepoprawny, Nie dotyczy.
)
[ ] Data ostatniego przeglądu panelu
[ ] Jakie urządzenia zabezpieczeń przeciwprądowe zostały poddane testom? (Wyłączniki nadprądowe, Bezpieczniki, Bezpieczniki elektroniczne)

--- SYSTEMY ELEKTRYCZNE - OŚWIETLENIE ---
[ ] Pomiar natężenia oświetlenia: Średnia wartość w lumenach (luksach)
[ ] Sprawdzenie poziomu oświetlenia: Minimalny odczyt natężenia oświetlenia (luksów)

[ ] Test aktywacji oświetlenia awaryjnego: zakończony sukcesem? (Tak, Nie, Nie dotyczy.
)
[ ] Działanie fotokomórki: czy działa prawidłowo? (Tak., Nie., Nie dotyczy.)
[ ] Sprawdzone funkcje systemu ściemniania.
 (Pełny wdech, 50% przyciemnione, 25% Przyciemnione, Wyłączone.
, Scena 1, Scena 10)
[ ] Notatki dotyczące systemu sterowania oświetleniem (np. problemy z programowaniem)
[ ] Obsługa oświetlenia zewnętrznego (naturalne światło) (Działające zgodnie z przeznaczeniem, Nieczynne, Wymaga dopracowania.
)
[ ] Data przeprowadzenia przeglądu oświetlenia
[ ] Zdjęcia/Raporty z przeglądu oświetlenia

--- SYSTEMY ELEKTRYCZNE – SYSTEMY NISKIEGO NAPIĘCIA ---
[ ] System alarmowy przeciwpożarowy – funkcja detektora dymu (Funkcjonalny, Wymaga dopasowania.
, Wadliwy)
[ ] System Kontroli Dostępu – Funkcjonalność Czytnika Kart (Strefa 1)
 (Operacyjny, Wymaga dostosowania., Uszkodzony)
[ ] Kamera monitoringu - liczba klatek na sekundę (FPS)

[ ] Opis wszelkich zaobserwowanych anomalii w systemie monitoringu CCTV.
[ ] System Komunikacji – Sprawdzona Funkcjonalność (Zaznacz wszystkie pasujące opcje)
 (Rozmówka, System nagłośnienia, Sieć danych, System telefoniczny)
[ ] Ostatni planowany przegląd panelu alarmowego przeciwpożarowego
[ ] Lokalizacja głównego panelu sterowania.

--- INTEGRACJA SYSTEMÓW AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ ---
[ ] Opóźnienie komunikacji z serwerem BAS (ms)

[ ] Integracja BAS z systemem HVAC – status (Udany, Częściowy, Nieudany.
)
[ ] Integracja BAS z systemem hydraulicznym – status (Udany, Częściowy, Niepowodzenie.
)
[ ] Integracja BAS z systemem elektrycznym – status (Udana, Częściowy, Niepowodzenie.
)
[ ] Zweryfikowane punkty BAS (zaznacz wszystkie pasujące). (Czujniki temperatury, Czujniki wilgotności, Falometry, Stan pompy, Pozycje zaworów, Stan sprzętu)
[ ] Ostatnia aktualizacja wersji oprogramowania BAS
[ ] Opis wszelkich problemów z integracją BAS, które wystąpiły
[ ] Konfiguracja pliku BAS (opcjonalna)

--- WERYFIKACJA URUCHOMIENIA I WYDAJNOŚCI ---
[ ] Temperatura zasilania wodą chłodzoną (rzeczywista)

[ ] Temperatura Powrotu Chłodnej Wody (Rzeczywista)

[ ] Pojemność powietrza nawiewanego (CFM) - AHU-1

[ ] Ciśnienie statyczne powietrza nawiewnego (cale WG)
[ ] System sterowania oświetleniem (ściemnianie, harmonogramowanie)
 (Nominalny, Powyżej nominalnego, Poniżej nominalnego poziomu, Niefunkcjonalny)
[ ] Czy osiągnięto żądaną temperaturę ciepłej wody użytkowej? (Tak, Nie.)
[ ] Komentarze dotyczące weryfikacji działania
[ ] Data testów wydajnościowych
[ ] Rozpoczęcie testów wydajności

--- SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I AWARYJNE ---
[ ] Poziom paliwa agregatu zasilającego (galony)

[ ] Status oświetlenia awaryjnego (Operacyjny, Uszkodzony, Nie przetestowane)
[ ] Data ostatniego ćwiczenia przeciwpożarowego
[ ] Czas uruchomienia agregatu zasilającego (symulacja)
[ ] Status testowania czujników dymu (Minął.
, Niepowodzenie., Nietestowane)
[ ] Obserwacje podczas testu generatora awaryjnego
[ ] Status zaworu systemu gaśniczego (Otwórz., Zamknięte.
, Nietestowane)
[ ] Lokalizacja rozdzielnicy zasilania awaryjnego

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/system-functional-testing-checklist-mep-systems
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)