WARTUNGSPRÜFBERICHT-VORLAGE FÜR VERGNÜGUNGSPARK-ATTRAKTIONEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- TÄGLICHE SICHTPRÜFUNG ---
[ ] Reitenamen/Bezeichner
[ ] Allgemeine Fahrzustandshinweise (Aussehen, ungewöhnliche Geräusche)
[ ] Einschränkungsbedingung (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Schlecht - Erfordert Aufmerksamkeit)
[ ] Visuelle Überprüfung Temperatur (Grad Celsius)
[ ] Festgestellte potenzielle Probleme (alle zutreffenden auswählen) (Risse, Korrosion, Leaks, Freie Teile, Ungewöhnliche Geräusche, Keines)
[ ] Inspektor Unterschrift

--- MECHANISCHE SYSTEMPRÜFUNGEN ---
[ ] Spaltmaß Ritzel (mm)
[ ] Kettenspannung (mm)
[ ] Riemenablenkung (mm)
[ ] Kette/Riemenzustand (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
[ ] Detaillierte Notizen zum Zustand des mechanischen Systems
[ ] Foto von mechanischen Bauteilen

--- ÜBERPRÜFUNG DER ELEKTRISCHEN SYSTEME ---
[ ] Spannung (V)
[ ] Aktuell (A)
[ ] Widerstand (Ohm)
[ ] Sensorstatus (Betrieblich, Defekt, Muss kalibriert werden)
[ ] Verdrahtungszustand (Gut, ausgefranst, Beschädigt, Korrodiert)
[ ] Letztes Kalibrierdatum
[ ] Zeit des letzten elektrischen Tests

--- ÜBERPRÜFUNG VON HYDRAULISCHEN/PNEUMATISCHEN SYSTEMEN ---
[ ] Hydraulikflüssigkeitsstand (Zoll)
[ ] Luftdruck des pneumatischen Systems (PSI)
[ ] Flüssiger Zustand (Erscheinungsbild) (Klar, Bewölkt, Milchig, Dunkel/Kontaminiert)
[ ] Hosenzustand (Gut, Leichte Gebrauchsspuren, Risse/Undichtigkeiten, Erhebliche Schäden)
[ ] Zylinderverlängerungsgeschwindigkeit (Zoll/Sekunde)
[ ] Ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen?
[ ] Letzter Austausch des Hydraulikfilters

--- ÜBERPRÜFUNG DER STRUKTURELLEN INTEGRITÄT ---
[ ] Korrosionsmessung des Stützbalkens (mm)
[ ] Beschreibung aller beobachteten Risse
[ ] Schienenverlaufabweichung (mm)
[ ] Detaillierte Beurteilung der Schweißpunkte
[ ] Gesamtbaulicher Zustand (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
[ ] Fotoeufrieden von Schäden

--- PRÜFUNG VON SICHERHEITSVORRICHTUNGEN ---
[ ] Funktionalität des Verriegelungssystems (Funktional, Benötigt Anpassung, Defekt – Außer Betrieb)
[ ] Funktionalität des Not-Aus-Tasters (Funktional, Muss angepasst werden, Defekt – Außer Betrieb)
[ ] Haltekraft (lbs)
[ ] Datum der letzten Inspektion (Sicherheitssensoren)
[ ] Zeitpunkt des Sicherheitssensor-Tests
[ ] Kalibrierstatus des Sicherheitssensors (Innerhalb der Kalibrierung, Außer Kalibrierung - Muss angepasst werden)
[ ] Techniker-Unterschrift (Überprüfung des Sicherheitssystems)

--- SCHMIER- UND FETTPUNKTE ---
[ ] Getriebeölstand
[ ] Schmierpunkt 1 - Menge (Gramm)
[ ] Schmierpunkt 2 - Menge (Gramm)
[ ] Verwendete Fettart (Lithiumfett, Polyureathaltiges Fett, Calciumsulfonat-Fett, Andere)
[ ] Hinweise zur Schmierung
[ ] Letztes Schmierdatum

--- BETRIEBSTESTS ---
[ ] Startzeit des Testzyklus
[ ] Drehzahl (U/Min)
[ ] Tragfähigkeit (lbs/kg)
[ ] Lärmmessung (Normal, Leicht erhöht, Erhöht - Untersuchen)
[ ] Vibrationsmessung (Normal, Leicht erhöht, Erhöht – Untersuchen)
[ ] Beobachtungen während des Testzyklus
[ ] Endzeit des Testzyklus

--- DOKUMENTATION & AUFZEICHNUNGEN ---
[ ] Inspektionsdatum
[ ] Inspektionszeit
[ ] Betriebsstunden seit letzter Inspektion
[ ] Detaillierte Anmerkungen/Beobachtungen
[ ] Gesamtzustand der Fahrt (nach der Inspektion) (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm, Muss repariert werden)
[ ] Inspektor Unterschrift
[ ] Fotos/Dokumentationen beifügen (falls zutreffend)

--- GEPLANTE VORBEUGENDE WARTUNG ---
[ ] Letzter Getriebeölwechsel
[ ] Motorbetriebsstunden
[ ] Zählwerk zeigt
[ ] Hydraulikflüssigkeitsstand (Normal, Niedrig, Hoch)
[ ] Unterlagen/Fotos zur Unterstützung
[ ] Nächster Bremsbelagwechsel (falls zutreffend)
[ ] Anmerkungen/Beobachtungen

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/theme-park-ride-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)