STAN BATERII ZASILACZA UPS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- WIZUALNA INSPEKCJA ---
[ ] Stan obudowy baterii (1-5, 1=Bardzo dobry, 5=Zły)
[ ] Ślady korozji?
 (Tak., Nie., Niepewny)
[ ] Puchnięcie/wyginanie się baterii? (Tak, Nie., Niepewny)
[ ] Szczegółowe uwagi dotyczące stanu obudowy (np. rysy, wgniecenia, wycieki)
[ ] Prześlij zdjęcia obudowy baterii.
[ ] Czy wystąpiło wycieku cieczy? (Tak., Nie., Niepewny)
[ ] Liczba uszkodzonych baterii (wizualnie)

--- NAPIĘCIE I TEMPERATURA AKUMULATORA ---
[ ] Napięcie akumulatora 1 (V)

[ ] Napięcie akumulatora 2 (V)

[ ] Napięcie akumulatora 3 (V)
[ ] Akumulator 4 Napięcie (V)

[ ] Akumulator 5 Napięcie (V)
[ ] Akumulator 6 Napięcie (V)
[ ] Temperatura akumulatora 1 (°C)

[ ] Temperatura baterii 2 (°C)
[ ] Uwagi dotyczące odczytów napięcia/temperatury

--- TESTOWANIE POJEMNOŚCI BATERII ---
[ ] Czas trwania testu pojemności baterii (minuty)

[ ] Początkowe Napięcie (V) podczas testu
[ ] Napięcie końcowe (V) po teście
[ ] Szczytowy prąd rozładowania (A) podczas testu
[ ] Osiągnięta Pojemność Rozładowania (%)

[ ] Wynik testu (Zatwierdzono - Zgodne ze specyfikacją, Niedostateczny - Nie spełnia wymagań, Niewystarczające - Znacznie poniżej wymagań.)
[ ] Uwagi/Obserwacje podczas testu obciążeniowego
[ ] Data testu obciążeniowego

--- REJESTRY I ZDARZENIA SYSTEMU UPS ---
[ ] Sprawdź dzienniki systemu UPS pod kątem ostatnich komunikatów o błędach.

[ ] Zwróć uwagę na wszelkie ostrzeżenia dotyczące napięcia akumulatora lub jego temperatury.
[ ] Rekordowa liczba alarmów związanych z baterią w ciągu ostatnich 24 godzin.
[ ] Rejestruj wszelkie przypadki przełączenia zasilania UPS na baterie (awaria zasilania) oraz czas trwania.

[ ] Sprawdź, czy wersja oprogramowania jest aktualna (zgodnie z zaleceniami producenta). (Tak., Nie, N/A)
[ ] Zwróć uwagę na powtarzające się kody błędów lub schematy w logach.

--- WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PRZEGLĄDÓW ---
[ ] Data ostatniej wymiany baterii
[ ] Wiek baterii (w miesiącach)
[ ] Podsumowanie wyników poprzednich testów baterii
[ ] Poprzedni typ baterii (Akumulator kwasowo-ołowiowy, Litowo-jonowy, Inny)
[ ] Pojemność poprzedniej baterii (kVAh)
[ ] Data ostatniej konserwacji baterii (np. czyszczenie, wyrównywanie).
[ ] Uwagi/Obserwacje z poprzednich inspekcji

--- WARUNKI ŚRODOWISKOWE ---
[ ] Temperatura otoczenia (°C)
[ ] Temperatura szafy akumulatorowej (°C)
[ ] Wilgotność względna (%)
[ ] Odpowiedniość wentylacji (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Nagromadzenie kurzu i zanieczyszczeń (Żaden., Niewielki, Umiarkowany, Znaczący)
[ ] Uwagi dotyczące warunków środowiskowych

--- INTEGRALNOŚĆ POŁĄCZEŃ I OKABLOWANIA ---
[ ] Napięcie na klemach akumulatora (każdy akumulator)
[ ] Stan terminala (czysty/skorodowany/uszkodzony) (Czysty, Łagodna korozja, Umiarkowana korozja, Znaczna korozja, Uszkodzenia obecne.
)
[ ] Stan okablowania (Nienaruszony/Przetarty/Uszkodzony)
 (Nienaruszony, Drobne przetarcia, Umiarkowane uszkodzenia, Znaczące zniszczenia)
[ ] Moment dokręcania na połączeniach zacisków akumulatora (Nm/lb-in)

[ ] Bezpieczeństwo Połączenia (Silne/Słabe/Wątpliwe)
 (Ciasny, Luzackie, Luźny)
[ ] Uwagi dotyczące okablowania/połączeń

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/uninterruptible-power-supply-ups-battery-health
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)