ESTADO DE SAÚDE DA BATERIA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPEÇÃO VISUAL ---
[ ] Estado da caixa da bateria (de 1 a 5, sendo 1 = excelente e 5 = mau)
[ ] Existem sinais de corrosão? (Sim., Não, Inseguro(a) / Incerto(a))
[ ] A bateria está inchada ou deformada? (Sim., Não, Inseguro(a) / Incerto(a))
[ ] Notas detalhadas sobre o estado do invólucro (por exemplo, riscos, amolgadelas, fugas)
[ ] Carregue fotos da caixa da bateria.
[ ] Existem indícios de derramamento de líquidos? (Sim., Não., Inseguro(a) / Incerto(a))
[ ] Número de baterias com danos visíveis.

--- TENSÃO E TEMPERATURA DA BATERIA ---
[ ] Tensão da bateria 1 (V)
[ ] Tensão da bateria 2 (V)
[ ] Tensão da bateria 3 (V)
[ ] Tensão da bateria 4 (V)
[ ] Bateria 5, Voltagem (V)
[ ] Bateria 6, Tensão (V)
[ ] Temperatura da bateria 1 (°C)
[ ] Temperatura da bateria 2 (°C)
[ ] Observações sobre as leituras de voltagem/temperatura

--- TESTES DE CAPACIDADE DA BATERIA ---
[ ] Duração do teste de capacidade da bateria (minutos)
[ ] Tensão inicial (V) durante o teste
[ ] Tensão final (V) após o teste
[ ] Corrente de descarga máxima (em ampères) durante o teste.
[ ] Capacidade de descarga alcançada (%)
[ ] Resultado do teste (Aprovado – Cumpre as especificações., Limítrofe - Abaixo das especificações., Reprovado – Desempenho significativamente abaixo das especificações.)
[ ] Observações/Anotações durante o teste de capacidade
[ ] Data do teste de capacidade

--- REGISTOS E EVENTOS DO SISTEMA UPS ---
[ ] Verifique os registos do sistema UPS para detetar mensagens de erro recentes.
[ ] Anote quaisquer avisos relacionados com a voltagem ou a temperatura da bateria.
[ ] Número recorde de alertas relacionados com baterias nas últimas 24 horas.
[ ] Registre todos os casos em que o UPS (sistema de alimentação ininterrupta) passa a funcionar com energia da bateria (devido a uma falha no fornecimento de energia) e a duração desse período.
[ ] Indique se a versão do firmware está atualizada (consulte as recomendações do fabricante). (Sim., Não, Não aplicável.)
[ ] Anote quaisquer códigos de erro ou padrões recorrentes que surjam nos registos.

--- ANÁLISE DOS REGISTOS DE MANUTENÇÃO ---
[ ] Última data de substituição da bateria
[ ] Idade da bateria (em meses)
[ ] Resumo dos resultados dos testes de bateria anteriores
[ ] Tipo de bateria anterior (Chumbo-ácido, Íon de lítio, Outros)
[ ] Capacidade anterior da bateria (kVAh)
[ ] Data da última manutenção da bateria (por exemplo, limpeza, equalização).
[ ] Notas/Observações de Inspeções Anteriores

--- CONDIÇÕES AMBIENTAIS ---
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Temperatura do armário das baterias (°C)
[ ] Humidade Relativa (%)
[ ] Adequação da ventilação (Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)
[ ] Acúmulo de pó/detritos (Nenhum., Menor, Moderado, Significativo)
[ ] Observações sobre as condições ambientais

--- INTEGRIDADE DAS CONEXÕES E DA FIAÇÃO ---
[ ] Tensão nos terminais da bateria (para cada bateria)
[ ] Estado dos Terminais (Limpos/Corroídos/Danos) (Limpo, Corrosão leve, Corrosão Moderada, Corrosão Significativa, Danos Visíveis)
[ ] Estado da fiação (íntegra/desgastada/danificada) (Intacto, Desgaste leve., Danos Moderados, Danos Consideráveis)
[ ] Torque aplicado nas conexões dos terminais da bateria (Nm/lb-in)
[ ] Segurança da conexão (alta/baixa/questionável) (Aperto; apertado., Ligeiramente solto., Solto, largo, folgado.)
[ ] Notas sobre a fiação/conexões

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/uninterruptible-power-supply-ups-battery-health
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)