ПРОВЕРКА НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ОБОРУДВАНЕ В СКЛАД

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- СИСТЕМА ЗА ПОЖАРНА ТРЕВОГА ---
[ ] Статус на панела - Напрежение на батерията (V)
[ ] Статус на панела - Общо състояние (Добре, Справедлив, Беден, Изисква ремонт)
[ ] Брой инсталирани детектори на дим
[ ] Брой на инсталираните детектора на топлина
[ ] Функционалност на дим сензора – Извършен ли тест? (Да, Не)
[ ] Функционалност на термичен детектор - Извършени ли тестове? (Да, Не)
[ ] Забележки относно състоянието на alarmaта или детектора
[ ] Последно изпитване на системата

--- ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ ---
[ ] Местоположение на пожарогасителя 1
[ ] Угасител 1 Налягане (PSI)
[ ] Угасител 1 Състояние (Добро, Повреден, Натрупан с ръжда, Затъсен)
[ ] Етикет за проверка на пожарогасител 1: Присъстващ и актуално ли е? (Да, Не)
[ ] Пожарна кутия 2 тегло (lbs)
[ ] Огнеустодител 3 тип (ABC, CO2, Класа К, Сух химикал, Други)

--- СИСТЕМА ЗА РАЗПРЪСКВАЧИ ---
[ ] Проверка на разпръсквачки глави - Общ брой глави
[ ] Инспекция на спринклерни глави - Намерени се корозирали глави
[ ] Инспекция на разпръсквачки глави - Намерени повреди глави
[ ] Проверка на разпръкващ се глави – Намерени затворени глави
[ ] Покритие на спринклерна глава (Достатъчен, Недостатъчно, Изисква допълнителна оценка)
[ ] Състояние на тръбата (Добър, Лека корозия, Значително напускане, Изтекли)
[ ] Дата на последно хидростатично изпитване на системата за поливане
[ ] Бележки за състояние на системата от разпръсквачи

--- АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ ---
[ ] Местоположение на аварийно осветление оборудване 1
[ ] Източник на аварийно осветление 1 функционалност (Работи правилно, Мигащ, Не работи, Ниска интензивност)
[ ] Аварийно освітлено устройство 1 люмен (ако е измеримо)
[ ] Аварийно осветление 1 Състояние на батерията (ако е достъпно) (Номинален, Нисък, Неизвестен)
[ ] Дата на последна замяна на акумулатор (ако е приложимо)
[ ] Забележки за аварийно осветление 1
[ ] Аварийно осветление изкушение 2 функционалност (Работи правилно, Мерцаващ, Не работи, Нискоинтензивно)

--- ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТЕКИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ ---
[ ] Пътеките за изход са свободни от пречки? (Да, Не, Частично)
[ ] Състояние на осветлението на изходния маршрут (Достатъчен, Дим, Неработещ, Липсва)
[ ] Брой идентифицирани блокирани изхода маршрути
[ ] Светят ли и са видими знаците за изход? (Да, Не, Някои не са)
[ ] Кои изходни маршрути изискват подобрение на обзначенията? (Северна изходна алея, Южен изход, Изход към изток, Западен изход, Няма)
[ ] Подробности за всяка забелязана недостатъчност в сигнализацията или осветлението на изходния път
[ ] Двери на изход в случай на извънредна ситуация се отварят лесно отвътре? (Да, Не, Не е тествано)

--- ПОЖАРНИ ВРАТИ И ДЕКОРАТИВНИ ПАНЕЛИ ---
[ ] Състояние на врата/решетката - Общо (Отлично, Добре, Справедлив, Беден, Н/Д)
[ ] Самозатваряща се функция (Работи правилно, Изисква корекция, Не работи, Н/П - Неприложимо)
[ ] Маркиране на врати/блейзи (Правилно е етикетирано, Маркиране на Липсващо/Замъглено, Н/А - Не е изискващо етикет)
[ ] Разстояние между двете плочи (отгоре и отдолу) - (инчове)
[ ] Допълнителни бележки/Наблюдения
[ ] Доската/Затворената плоча е без пречки? (Да, Не)

--- ПОЖАРНИ КРАНОВЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ ---
[ ] Номер на пожарния вентил (ако има повече от един)
[ ] Местоположение на пожароизгонвател (GPS координати)
[ ] Налягане на водата (PSI)
[ ] Пропусклива (GPM)
[ ] Състояние на пожарната инсталация (Добър, Справедлив, Беден, Изисква поправяне)
[ ] Коментари/Наблюдения
[ ] Дата на послелно изплакване на водопроводната система
[ ] Достъпност на водоразливни кранове (Ясен и достъпен, Частично пречивен, Заблокено - Изисква почистване)

--- ДАТЧОВЕ ЗА ДИМ И ТОПЛИНА (АВТОНОМНИ) ---
[ ] Проверка на функционалността на детектора - Дим (Функционален - Громък аларма, Функционален - Визуален индикатор, Дефектно - Няма отговор, Неработещ - Фалшива тревога)
[ ] Проверка на функционалността на детектора - Топлина (Функционален - Слушаемщ аларма, Функционален – Визуален индикатор, Дефектен - Няма отговор, Неработещ - Фашиган сигнал)
[ ] Измерение на температурата на детектора (°C)
[ ] Забележки за производителността на детектора/Наблюдения
[ ] Проверка на местоположението на детекторите (Правилно местоположение, Неправи местоположение - Преместен, Неправи местоположение - Изисква корекция)
[ ] Последна дата на поддръжка

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/warehouse-fire-safety-equipment-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)