INSPECTION DU MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES ENTREPÔTS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTÈME D'ALARME INCENDIE ---
[ ] État du panneau - Tension de la batterie (V)
[ ] État du panneau - Condition générale (Bien., Juste, Pauvre, À réparer)
[ ] Nombre de détecteurs de fumée présents
[ ] Nombre de détecteurs de chaleur présents
[ ] Fonctionnement des détecteurs de fumée – Tests effectués ? (Oui, Non.)
[ ] Fonctionnalité des détecteurs de chaleur – Tests effectués ? (Oui., Non.)
[ ] Observations sur l'état du tableau de commande ou du détecteur
[ ] Date du dernier test système

--- EXTINCTEURS ---
[ ] Extincteur Incendie 1 – Emplacement
[ ] Extincteur – Pression (PSI) 1
[ ] Extincteur Incendie 1 Condition (Bon, Endommagé(e)
, Corrodé, Obstrué)
[ ] Présence et validité du certificat d'inspection de l'extincteur ? (Oui, Non.)
[ ] Extincteur – Poids (lbs) 2
[ ] Extincteur de type 3 (ABC
, CO2, Classe K, Produit chimique sec, Autre)

--- SYSTÈME D'ARROSAGE ---
[ ] Contrôle des gicleurs - Nombre total de gicleurs
[ ] Inspection des gicleurs – Têtes de gicleurs corrodées constatées
[ ] Inspection des gicleurs – Gicleurs endommagés constatés
[ ] Inspection des gicleurs – Têtes obstruées constatées
[ ] Couverture des gicleurs (Suffisant, Suffisant, Nécessite un examen plus approfondi.)
[ ] État des tuyaux (Bien, Corrosion mineure, Corrosion importante, Fuites présentes)
[ ] Date du dernier test hydrostatique du système d'arrosage
[ ] Observations sur l'état du système d'arrosage

--- ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ ---
[ ] Emplacement du luminaire d'éclairage de secours 1
[ ] Fonctionnalité des luminaires d'éclairage de sécurité 1
 (Fonctionne correctement., Frémissement, Ne fonctionne pas, Faible intensité)
[ ] Luminaire d'éclairage de sécurité – 1 Lumen (si mesurable)

[ ] Luminaire d'éclairage de sécurité 1 – État de la batterie (si accessible) (Nominal, Bas, Inconnu(e))
[ ] Date du dernier remplacement de la batterie (le cas échéant)

[ ] Notes sur le luminaire d'éclairage de sécurité 1
[ ] Luminaire d'éclairage de sécurité, fonctionnalité 2 (Fonctionnant correctement, Scintillement, Ne fonctionne pas., Faible intensité)

--- ISSUES DE SECOURS ET SIGNALISATION ---
[ ] Les voies de secours sont-elles dégagées ? (Oui., Non., Partiellement)
[ ] État de l'éclairage des voies d'évacuation (Suffisant, Tamisé, Dysfonctionnement, Absent)
[ ] Nombre de voies de sortie obstruées identifiées
[ ] Les panneaux indicateurs de sortie sont-ils éclairés et visibles ? (Oui., Non., Certains ne le sont pas.)
[ ] Quelles issues de secours nécessitent une amélioration de la signalisation ?
 (Sortie Nord, Sortie Sud, Sortie Est, Sortie Ouest, Rien.)
[ ] Détails des carences constatées concernant la signalisation des issues de secours ou l'éclairage.
[ ] Les portes de sortie sont-elles facilement ouvrables de l'intérieur ? (Oui, Non., Non testé(e)
)

--- PORTES COUPE-FEU ET VOLETS COUPE-FEU ---
[ ] État de la porte/des volets - Général (Excellent, Bon, Juste, Pauvre, N/A
)
[ ] Fonction auto-fermant (Fonctionne correctement., Nécessite un ajustement, Ne fonctionne pas., N/A - Non applicable)
[ ] Étiquetage des portes/volets (Correctement étiqueté, Étiquetage des éléments manquants/obscurs, N/A – Pas d'étiquette requise)
[ ] Espacement libre (en haut et en bas) - (pouces)

[ ] Notes/Observations supplémentaires
[ ] Porte/Volet libre d'obstruction ?
 (Oui, Non.)

--- HOUSSES D'INCENDIE ET ALIMENTATION EN EAU ---
[ ] Numéro d'hydrant (si plusieurs)
[ ] Localisation des bouches d'incendie (coordonnées GPS)
[ ] Pression de l'eau (PSI)
[ ] Débit (GPM)

[ ] État de l'hydrant (Bien.
, Juste, Pauvre, À réparer)
[ ] Commentaires/Observations

[ ] Date du dernier rinçage du système d'eau
[ ] Accessibilité des bouches d'incendie (Clair et accessible, Partiellement obstrué, Bloqué - Nécessite un dégagement)

--- DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE CHALEUR (AUTONOMES)
 ---
[ ] Vérification du fonctionnement - Détecteur de fumée (Fonctionnel - Alarme sonore, Indicateur visuel - Fonctionnel
, Défectueux - Pas de réponse
, Défectueux - Faux alerte)
[ ] Vérification du fonctionnement – Chaleur (Fonctionnel - Alarme audible, Indicateur visuel - Fonctionnel
, Défectueux - Pas de réponse, Défectueux - Fausse alerte
)
[ ] Température du détecteur (°C)
[ ] Observations sur les performances du détecteur / Notes
[ ] Vérification du positionnement du détecteur (Emplacement correct, Mauvais emplacement - Relocalisé, Mauvais emplacement - Nécessite un ajustement.)
[ ] Date du dernier entretien

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/warehouse-fire-safety-equipment-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)