KONTROLA WYPOSAŻENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W MAGAZYNIE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ---
[ ] Stan panelu - Napięcie baterii (V)

[ ] Stan panelu – ogólny stan (Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi, Do naprawy.
)
[ ] Liczba czujników dymu
[ ] Liczba obecnych czujników ciepła
[ ] Sprawdzono działanie czujnika dymu? (Tak.
, Nie)
[ ] Funkcjonalność detektora ciepła – czy przeprowadzono testy? (Tak, Nie.)
[ ] Uwagi dotyczące stanu panelu alarmowego lub detektora
[ ] Data ostatniego testu systemu

--- GAŚNICE ---
[ ] Gaśnica 1 Lokalizacja
[ ] Gaśnica 1 Ciśnienie (PSI)

[ ] Gaśnica 1 Stan (Dobrze., Uszkodzony, Zardzewiały, Zablokowany)
[ ] Czy tag inspekcji gaśnicy jest obecny i aktualny? (Tak., Nie.)
[ ] Waga gaśnicy 2 funty
[ ] Gaśnica 3 Typ (ABC
, CO₂, Klasa K, Proszek gaśniczy, Inny)

--- SYSTEM NAWADNIANIA ---
[ ] Inspekcja głowic natryskowych – całkowita liczba głowic
[ ] Kontrola głowic natryskowych – stwierdzono głowice skorodowane
[ ] Kontrola zraszaczy - stwierdzono uszkodzone głowice.
[ ] Kontrola dyszy natryskowej - stwierdzono zablokowane dysze.
[ ] Zasięg głowicy natryskowej (Wystarczający, Niewystarczający, Wymaga dalszej oceny.
)
[ ] Stan rurociągu (Dobrze., Drobna korozja, Znacząca korozja, Wycieki obecne.)
[ ] Data ostatniego testu hydrostatycznego systemu nawadniania.
[ ] Uwagi dotyczące stanu systemu nawadniania

--- OŚWIETLENIE AWARYJNE ---
[ ] Lokalizacja Oprawy Oświetleniowej Awaryjnej 1
[ ] Funkcjonalność Oprawy Oświetleniowej Awaryjnej 1 (Działa poprawnie, Miganie, Nie działa.
, Niskie natężenie)
[ ] Oprawa oświetleniowa awaryjna 1 lumen (jeśli mierzalna)
[ ] Stan baterii oprawy oświetleniowej awaryjnej (jeśli dostępna) (Nominalny, Niski, Nieznany
)
[ ] Data ostatniej wymiany baterii (jeśli dotyczy)

[ ] Uwagi dotyczące urządzenia oświetleniowego awaryjnego 1
[ ] Oświetlenie awaryjne – funkcjonalność (2 funkcje) (Działa poprawnie, Miganie, Nie działa.
, Niska intensywność)

--- DROGI EWAKUACYJNE I OZNAKOWANIE ---
[ ] Czy drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód?
 (Tak, Nie, Częściowo)
[ ] Stan oświetlenia drogi ewakuacyjnej (Wystarczający, Ciemny, Uszkodzony, Nieobecny.)
[ ] Liczba zidentyfikowanych zablokowanych dróg ewakuacyjnych
[ ] Czy znaki ewakuacyjne są oświetlone i widoczne? (Tak., Nie., Niektórzy nie są.)
[ ] Które drogi ewakuacyjne wymagają ulepszenia oznakowania? (Wyjście na północ, Wyjście na południe, Wyjście na Wschód, Wyjście na Zachód, Brak.
)
[ ] Szczegóły wszelkich zauważonych niedociągnięć w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych lub oświetleniu.
[ ] Czy drzwi ewakuacyjne łatwo otwierają się od wewnątrz? (Tak., Nie., Nietestowane)

--- DRZWI I KLAPY PRZECIWPOŻAROWE ---
[ ] Stan drzwi/okiennic - Ogólny (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, N/A)
[ ] Funkcja samouzamykająca się (Działa poprawnie., Wymaga korekty, Nie działa.
, N/A – Nie dotyczy.)
[ ] Oznakowanie drzwi/furtki (Prawidłowo oznakowane, Oznaczanie brakujących/zasłoniętych elementów, Brak etykiety wymagany.)
[ ] Przesada (góra i dół) – (cale)
[ ] Dodatkowe uwagi/obserwacje
[ ] Brak przeszkód przed drzwiami/furtką? (Tak., Nie.)

--- HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE I ZAOPATRZENIE W WODĘ ---
[ ] Numer hydrantu (jeśli więcej)
[ ] Lokalizacja hydrantu (współrzędne GPS)

[ ] Ciśnienie wody (PSI)

[ ] Przepływ (gal/min)
[ ] Stan hydrantu (Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi, Do naprawy
)
[ ] Komentarze/Obserwacje
[ ] Data ostatniego spłukiwania systemu wodnego
[ ] Dostępność hydrantów przeciwpożarowych (Przejrzyste i przystępne, Częściowo zablokowane, Zablokowane – wymaga usunięcia.
)

--- CZUJNIKI DYMU I CIEPŁA (SAMODZIELNE)
 ---
[ ] Sprawdzenie Funkcjonalności Detektora – Czujnik Dymu (Funkcjonalny - Słyszalny Alarm
, Wskaźnik wizualny – funkcyjny, Uszkodzony - Brak odpowiedzi, Uszkodzony - Fałszywy Alarm)
[ ] Sprawdzenie Funkcjonalności Czujnika - Ciepło (Funkcjonalny - Słyszalny Alarm, Wskaźnik wizualny - funkcyjny, Uszkodzony - Brak reakcji, Uszkodzony - Fałszywy Alarm
)
[ ] Odczyt temperatury detektora (°C)

[ ] Uwagi dotyczące wydajności/obserwacje detektora
[ ] Weryfikacja lokalizacji detektora (Poprawne położenie, Niewłaściwa lokalizacja - Przeniesiono, Błędne położenie – wymaga korekty.)
[ ] Data ostatniej konserwacji

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/warehouse-fire-safety-equipment-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)