OBERFLÄCHENABFLUSSANALYSE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- STANDORTBEURTEILUNG UND DATENERFASSUNG ---
[ ] GPS-Koordinaten des Beginnpunktes der Bewertung
[ ] Datum der Baustelleneinschätzung
[ ] Beginn der Baustellenbesichtigung
[ ] Fläche des Feldes/Bauernhofs zur Beurteilung (Hektar/Acres)
[ ] Detaillierte Beschreibung der Gelände-/Farmtopographie und Vegetation
[ ] Landnutzungstypen innerhalb des Bewertungsgebiets (Ackerland, Weide, Obstgarten, Wald, Sonstige (Angabe))
[ ] Seitenübersicht/Skizze (Angabe der Entwässerungsmuster, wichtige Merkmale)
[ ] Dominante/r beobachtete Bodenart(en) (Sandy, schlickig, Lehmig, Humusartig, Bio, Unbekannt)
[ ] Allgemeiner Zustand des Bodendeckers (z. B. Ausgezeichnet, Gut, Mittel, Schlecht)

--- NIEDERSCHLAGS- UND HYDROLOGISCHE DATENANALYSE ---
[ ] Startdatum der Niederschlagsdatenerfassung
[ ] Enddatum der Niederschlagsdatenerfassung
[ ] Durchschnittlicher jährlicher Niederschlag (mm/Zoll)
[ ] Maximale Stundenregenintensität (mm/Zoll/Std.)
[ ] Niederschlagsdatenquelle (Lokale Wetterstation, Regionales Niederschlagsnetzwerk, Satellitendaten, Andere (Angabe))
[ ] Beschreibung der verwendeten hydrologischen Daten (z. B. Abflussdaten, Schneedeckendaten)
[ ] Niederschlagsdatendateien (z. B. CSV, Excel)
[ ] Wiederkehrintervall (für Bemessungssturm - Jahre)

--- BODENBESCHAFFENHEIT & INFILTRATIONSRATE ---
[ ] Humusgehalt (%)
[ ] Boden-Braune Dichte (g/cm³)
[ ] Bodentexturklasse (Sandy, Lehmiger Sand, Sandiger Lehm, Schluff-Lehm, Lehm-Sand-Boden, Sandiger Tonlehm, Schluffiger Lehm-Sandboden, Ton, Schlickton, Sandy Clay)
[ ] Anfängliche Infiltrationsrate (mm/h)
[ ] Konstante Infiltrationsrate (mm/Std.)
[ ] Beschreibung des Bodenprofils (Schichten, Farben, Konsistenzen)
[ ] Bodenstrukturanalyserapport (falls verfügbar)
[ ] Gesättigte hydraulische Leitfähigkeit (cm/h)

--- TOPOGRAFIE UND HANGANALYSE ---
[ ] Maximaler Neigungswinkel (%)
[ ] Durchschnittliche Steigung (%)
[ ] Höchster Punkt (GPS-Koordinaten)
[ ] Niedrigster Punkt (GPS-Koordinaten)
[ ] Höhenlinienkarten oder topografische Vermessung
[ ] Beschreibung der Geländeformen (z. B. Rinnen, Senken)
[ ] Dominierendes Merkmal (Richtungsneigung Flächen) (Norden, Nordosten, Osten, Südost, Süd, Südwesten, West, Nordwest)

--- BEWERTUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER PRAKTIKEN ---
[ ] Welche Bodenbearbeitungsmethode wurde angewendet? (Konventionelle Bodenbearbeitung, Reduzierte Bodenbearbeitung, Direktsaat)
[ ] Düngemittelanwendungsrate (lbs/Akre)
[ ] Verwendete Düngemittelarten (Alle zutreffenden auswählen) (Stickstoff, Phosphor, Kalium, Biologisch, Kompost)
[ ] Beschreibung des Bewässerungssystems (Typ, Häufigkeit, Volumen)
[ ] Bewässerungsvolumen (Gallonen/Acre/Bewässerung)
[ ] Fruchtwechsel-Praktiken? (Monokultur, Rotation – unten beschrieben, Zwischenfruchtanbau – Beschreiben Sie unten)
[ ] Beschreiben Sie den Fruchtwechsel/den Gründunghalt (falls zutreffend)
[ ] Feldbefreiungskarte/Layout (mit Pflanzbereichen) hochladen

--- ABFLUSSMODELLIERUNG UND -SCHÄTZUNG ---
[ ] Ausgewählter Modellierungsansatz (NRCS Kurvenzahlmethode, SWAT, HEC-RAS, Andere (Im LONG_TEXT angeben))
[ ] Niederschlagsintensität (in/Std.)
[ ] Kurvenzahl (CN)
[ ] Fläche (Hektar)
[ ] Geschätztes Abflussvolumen (Ackerfuß)
[ ] Deutflussrate (cfs)
[ ] Beschreibung der Modell-Eingabedaten (z. B. Datenquellen, Annahmen)
[ ] Modell-Eingabe-/Eingabedateien

--- WASSERQUALITÄTSBEURTEILUNG ---
[ ] pH-Wert
[ ] Trübung (NTU)
[ ] Gesamtschwebstoffe (TSS) (mg/L)
[ ] Nitrat-N (mg/L)
[ ] Phosphat-P (mg/L)
[ ] Pestizidkonzentration (Bestimmtes Pestizid) (µg/L)
[ ] Vorhanden? Indikatoren für Fäkalkontamination? (E. coli, Fäkale Koliforme, Keine erkannt)
[ ] Beobachtungen von Farbe oder Geruch
[ ] Probenahmedatum
[ ] Abtastzeit

--- BEWERTUNG VON MINDERUNGSMASSNAHMEN ---
[ ] In Betracht gezogene Optionen für Gründüngung (Alle zutreffenden auswählen) (Gerstenrye, Hafer, Buchweizen, Karmesin-Klee, Haarerbsen, Sonstige (Bitte in LONG_TEXT spezifizieren))
[ ] Falls als „Sonstiges“ Bedeckungspflanze ausgewählt wurde, geben Sie bitte an:
[ ] Geschätzte Terrassenschrägenreduzierung (%)
[ ] Uferstreifen-Typ (falls zutreffend) (Einheimische Vegetation, Grasbewachsen, Keiner, Sonstiges (LANGER TEXT))
[ ] Falls „Andere“ als Uferrandstreifen-Typ ausgewählt wurde, geben Sie bitte an:
[ ] Geschätzte Breite des Uferstreifens (Meter)
[ ] Von Bodenschonwirtschaft betroffene Anbaupraktiken berücksichtigt (Alle zutreffenden auswählen) (Direktsaat, Reduzierte Aussaat, Rückenbearbeitung, Konventionelle Bodenbearbeitung, Sonstiges (LANGE TEXT))
[ ] Wenn „Sonstige“ konservierende Bodenbearbeitung ausgewählt wurde, bitte spezifizieren Sie:
[ ] Überprüfung des Nährstoffmanagementsplans erforderlich? (Ja, Nein)

--- BERICHTERSTATTUNG & DOKUMENTATION ---
[ ] Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse
[ ] Geschätztes Abflussvolumen (Kubikmeter)
[ ] Maximaler Abflusskoeffizient (m³/s)
[ ] Abflussmodellierungs-Ausgabedateien (z. B. Simulationsergebnisse)
[ ] Gesamtrisikostufe (Basierend auf der Analyse) (Niedrig, Mäßig, Hoch)
[ ] Detaillierte Beschreibung der empfohlenen Minderungsmaßnahmen
[ ] Datum der Berichterstellung
[ ] Analystenunterschrift
[ ] Einschränkungen der Analyse

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/agriculture/water-runoff-analysis
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)