ШАБЛОН ЗА ПРОВЕРКА НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД/ПРОВЕРКА ПРЕДИ ОГЛЕД ---
[ ] Дата на проверка
[ ] Начален час на проверка
[ ] Местоположение на турбината (GPS координати)

[ ] Идентификатор на турбина
[ ] Метеорологични условия (Ясен, Облачно, Дъжд, Ветровито, Сняг)
[ ] Тип на проверка (Рутина, Реактивен
, Планирана поддръжка)
[ ] Инспектор Име

--- ОГЛЕД НА КУЛА ---
[ ] Височина на кулата (метри)
[ ] Визуално състояние на конструкцията на кулата (Отличен, Добре., справедлив, беден)
[ ] Описание на всяка установена корозия
[ ] Качете снимки на кулата.

[ ] Състояние на достъпни стълби/платформи (Непокътнат, Леки щети, Значителни щети, Опасен
)
[ ] Наблюдавани пукнатини (ако има такива)

--- ИНСПЕКЦИЯ НА ГОНДОЛА ---
[ ] Температура на маслото в скоростната кутия (°C)
[ ] Температура на лагерите на генератора (°C)

[ ] Хидравлично налягане (PSI)

[ ] Състояние на маслото в скоростната кутия (Отлично, Добре., справедлив, беден)
[ ] Изолационно съпротивление на генератора (мегаоми)
 (Над прага, Под прага, Не тествано)
[ ] Забелязани ли са необичайни шумове?
[ ] Снимки на гондола (ако има проблеми)

[ ] Дата на последната смяна на маслото в скоростната кутия

--- ПРОВЕРКА НА ОСТРИЕТО ---
[ ] Дължина на острието (метри)

[ ] Повреди по предния ръб? (Няма., Лека ерозия, Умерена ерозия, Тежка ерозия, Пукане, Отлепване)
[ ] Състояние на заден ръб?
 (Чист, Минимално замърсяване, Значително замърсяване
, Щети)
[ ] Описание на всякакви щети от оръжие
[ ] Снимки на щети по острието
[ ] Наблюдавани пукнатини (ако има такива)

[ ] Общо състояние на острието (Отлично., Добре, справедлив, беден)

--- ИНСПЕКЦИЯ НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ ---
[ ] Ниво на трансмисионно масло (мм)
[ ] Температура на трансмисионно масло (°C)
[ ] Състояние на трансмисионно масло (Отлично, Добре., Справедлив, беден)
[ ] Наблюдения (Шум, Вибрации и др.)
[ ] Открити ли са течове? (Масло, антифриз
, Няма.)
[ ] Дата на последна смяна на маслото в скоростната кутия
[ ] Зъбно зацепване – минимален просвет (mm)

--- ПРОВЕРКА НА ГЕНЕРАТОР ---
[ ] Напрежение на генератора (V)

[ ] Изходен ток на генератора (А)

[ ] Скорост на генератора (обороти в минута)

[ ] Температура на генератора (°C)
[ ] Ниво на шум при лагеруване (Нормален, Леко бръмчене, Умерен гръм, Гръмък шум)
[ ] Ефективност на охладителната система (Отлично
, Добре., Справедлив, беден)
[ ] Забелязани ли са необичайни шумове или вибрации?
[ ] Снимка с топлинна камера на генератора (ако има такава)

--- ПРОВЕРКА НА ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА ---
[ ] Ниво на хидравлична течност (инчове)

[ ] Температура на хидравличната течност (°C)

[ ] Течно Състояние (Отличен, Добре., справедлив, беден)
[ ] Открити ли са течове? (Язовир, Цилиндър
, Маркучи, Комуни, Без изтичане)
[ ] Ниво на шум от помпа (Нормален
, Леко повишен, Повишен, Абнормален)
[ ] Допълнителни коментари/наблюдения

--- ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СИСТЕМА ---
[ ] Напрежение на генератора (V)

[ ] Съпротивление на изолацията на кабела (MΩ)

[ ] Състояние на кабелните снопи (Отлично., Добре.
, справедлив, беден)
[ ] Признаци на електрически повреди (Белези от изгаряне, Искрене, Корозия, Повредена изолация, Няма.
)
[ ] Подробни наблюдения за електрически компоненти
[ ] Последна дата на електрическо захранване

--- ИНСПЕКЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ТАНГАЖ И НИВЕЛИРАНЕ
 ---
[ ] Ъглова скорост (градуси/секунда)

[ ] Ъгъл на наклона (градуси)

[ ] Работа на мотора за отклонение (Нормален, Слушаем шум, Свързване, Неизправност)
[ ] Система за отговор на височини (Реактивен, Бавен, Непредвидим
, Без отговор.)
[ ] Хидравлично налягане (psi)

[ ] Забележки относно поведението на системата за отклонение/наклон.

[ ] Открит е изтичане на актуатора за височината?
 (Да, Не)

--- ПРОВЕРКА НА СИСТЕМИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 ---
[ ] Тест на лост за аварийно спиране – Време за активиране (секунди)

[ ] Функционалност на спирачната система (Номинален, Малък проблем, Основен проблем
)
[ ] Проверка на система за защита от мълнии (Визуална проверка завършена., Необходими са допълнителни разследвания.)
[ ] Налягане на система за пожарогасене (PSI)
[ ] Проверени предпазни блокировки. (Достъп до острие, Достъп до гондола, Сервизна платформа)
[ ] Дата на последната сертификация на система за безопасност

--- ПРОВЕРКА НА ОСНОВИТЕ И ЗАЗЕМЯВАНЕТО ---
[ ] Утаичка на основата (mm)

[ ] Съпротивление на земята (Ом)
[ ] Визуално състояние на бетона (Отличен, Добре., справедлив, беден)
[ ] Признаци на разместване на земята (Пукнатини, Преместване, Пропадане, Не са наблюдавани.)
[ ] Подробни наблюдения на фундамента
[ ] Последна дата на изпитване на заземяването

--- СЛЕД-ИНСПЕКЦИЯ И ПРЕПОРЪКИ ---
[ ] Обобщение на резултатите
[ ] Обща оценка на състоянието (1-10)

[ ] Необходими действия (Изберете всички приложими)
 (Малки поправки
, Сериозни ремонти, Смазване, Смяна на компоненти, Допълнително разследване, Не са необходими действия.
)
[ ] Дата на следващия планиран оглед
[ ] Препоръчителни следващи стъпки
[ ] Подпис на инспектора
[ ] Инспектор Име

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/wind-turbine-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)