PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DE AEROGENERADORES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VERIFICACIONES PREVIAS A LA INSPECCIÓN. ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inicio de la inspección
[ ] Ubicación de la turbina (Coordenadas GPS)

[ ] Identificador de turbina
[ ] Condiciones meteorológicas (Claro.
, Nublado, Lluvia, Ventoso, Nieve)
[ ] Tipo de inspección (Rutina, Reactivo, Mantenimiento programado
)
[ ] Inspector Nombre

--- INSPECCIÓN DE TORRES ---
[ ] Altura de la torre (metros)
[ ] Condición visual de la estructura de la torre (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Descripción de cualquier corrosión observada
[ ] Sube fotos de la estructura de la torre.
[ ] Estado de las escaleras/plataformas de acceso (Intacto, Daños menores, Daños importantes, Peligroso)
[ ] Número de grietas observadas (si las hay)

--- INSPECCIÓN DE GÓNDOLA ---
[ ] Temperatura del Aceite de la Caja de Cambios (°C)
[ ] Temperatura del cojinete del generador (°C)
[ ] Presión Hidráulica (PSI)
[ ] Condición del Aceite de la Caja de Cambios (Excelente
, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Resistencia de Aislamiento del Generador (Megohmios)
 (Umbral superado, Por debajo del umbral, No probado.)
[ ] ¿Se observaron ruidos inusuales?
[ ] Fotos de góndola (si hay algún problema)

[ ] Fecha del último cambio de aceite de la caja de cambios

--- INSPECCIÓN DE CUCHILLAS
 ---
[ ] Longitud de la hoja (metros)
[ ] ¿Daños en el borde de ataque? (Ninguno., Erosión menor, Erosión moderada, Erosión severa, Grietas, Delaminación)
[ ] ¿Condición del borde de fuga? (Limpio., Contaminación menor, Contaminación importante, Daño)
[ ] Descripción de cualquier daño a la hoja
[ ] Fotos de daños en la hoja
[ ] Número de Fisuras Observadas (si las hay)
[ ] Condición general de la hoja (Excelente, Bien., Justo, Pobre.)

--- INSPECCIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS ---
[ ] Nivel de Aceite para Engranajes (mm)
[ ] Temperatura del Aceite de Transmisión (°C)
[ ] Estado del Aceite de Transmisión (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Observaciones (Ruido, Vibración, etc.)
[ ] ¿Se detectaron fugas? (Aceite, Refrigerante, Ninguno.)
[ ] Fecha del último cambio de aceite
[ ] Juego de engranajes (mm)

--- INSPECCIÓN DE GENERADORES ---
[ ] Voltaje de Salida del Generador (V)
[ ] Corriente de salida del generador (A)
[ ] Velocidad del generador (RPM)
[ ] Temperatura del generador (°C)
[ ] Nivel de ruido de cojinetes (Normal, Ligero zumbido, Ligero retumbo, Ruido fuerte)
[ ] Rendimiento del sistema de refrigeración (Excelente., Bien., Justo, Pobre)
[ ] ¿Se observaron ruidos o vibraciones inusuales?
[ ] Imagen térmica del generador (si aplica)

--- INSPECCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO ---
[ ] Nivel de líquido hidráulico (pulgadas)
[ ] Temperatura del Fluido Hidráulico (°C)
[ ] Estado fluido (Excelente
, Bien., Justo, Pobre)
[ ] ¿Se detectaron fugas? (Embalse, Cilindro, Mangueras, Accesorios, Sin fugas)
[ ] Nivel de ruido de la bomba (Normal, Ligeramente elevado, Elevado, Anormal)
[ ] Comentarios/Observaciones Adicionales

--- INSPECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ---
[ ] Voltaje del generador (V)
[ ] Resistencia de Aislamiento de Cables (MΩ)
[ ] Estado de los mazos de cables (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Señales de daño eléctrico (Cicatrices de Quemadura, Arco, Corrosión, Aislamiento dañado, Ninguno.)
[ ] Observaciones detalladas sobre componentes eléctricos
[ ] Última fecha de servicio eléctrico

--- INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE GUIÑADA Y CABECEO ---
[ ] Tasa de Giro (grados/segundo)

[ ] Ángulo de cabeceo (grados)
[ ] Operación del motor Yaw (Normal, Ruido audible, Encuadernación
, Avería)
[ ] Respuesta del sistema de entonación (Reactivo
, Lento, Errático, Sin respuesta.)
[ ] Presión Hidráulica (psi)
[ ] Notas sobre el comportamiento del sistema de cabeceo/inclinación
[ ] ¿Se detectó una fuga en el actuador de ajuste? (Sí., No)

--- INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ---
[ ] Prueba de Palanca de Parada de Emergencia – Tiempo de Activación (segundos)

[ ] Funcionamiento del Sistema de Frenos (Nominal, Problema menor, Problema grave)
[ ] Inspección de Sistemas de Protección contra Rayos (Inspección visual completada.
, Se requiere una investigación adicional.)
[ ] Presión del sistema de extinción de incendios (PSI)
[ ] Cerraduras de seguridad probadas (Acceso a la hoja., Acceso a la góndola, Plataforma de servicios
)
[ ] Fecha de la última certificación del sistema de seguridad

--- INSPECCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTABILIDAD ---
[ ] Asentamiento de Cimentación (mm)
[ ] Resistencia a tierra (Ohmios)
[ ] Estado visual del concreto (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Señales de movimiento del suelo (Grietas, Desplazamiento, Subsidencia, Ninguna observada.)
[ ] Observaciones detalladas de la cimentación
[ ] Fecha de la última prueba del sistema de puesta a tierra.

--- INSPECCIÓN POSTERIOR Y RECOMENDACIONES ---
[ ] Resumen de Hallazgos

[ ] Clasificación del Estado General (1-10)
[ ] Acciones requeridas (Seleccione todas las que correspondan) (Reparaciones menores, Reparaciones Mayores, Lubricación
, Reemplazo de componentes, Investigación adicional, No se requiere acción.)
[ ] Fecha de la próxima inspección programada
[ ] Pasos siguientes recomendados
[ ] Firma del Inspector
[ ] Inspector Nombre

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/wind-turbine-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)